Акт приемки работ. Форма № ПУ-48а
Приложение к Техническим условиям на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути 
Форма ПУ-48а

_________________________________________
(территориальная дирекция инфраструктуры)
_________________________________________
(дистанция пути)

АКТ
Приемки работ _____________________________________________________________
(сплошная замена рельсов и металлических частей стрелочных
___________________________________________________________________________
переводов, смена переводных брусьев, капитальный ремонт переездов,
___________________________________________________________________________
оборудование переездов устройствами автоматики и т.п.)
1. Дата выполнения работ __________________________________________________
2. Место работ ____________________________________________________________
(перегон, станция)
3. Сплошная замена рельсов без сопутствующего ремонта _____________________
(путь, км, пикет)
4. Стрелочный перевод _____________________________________________________
(N, тип, марка)
5. Переезд ________________________________________________________________
(км, пикет)
6. Другие виды работ ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Кем выполнены работы ___________________________________________________
(ПЧ, ПМС, другие организации)

Оборот формы ПУ-48а

8. Краткая характеристика выполненных работ _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Работа  выполнена  в  полном  соответствии  с  техническими  условиями и
принимается в эксплуатацию с оценкой ______________________________________

Сдал (ПМС, ПЧ, др.) ____________________   Принял ПЧ ______________________
ДС ______________________

Примечание к п. 7.
1. При сплошной замене металлических частей стрелочного перевода указать - тип, марку, тип брусьев, род балласта под стрелочным переводом.
2. При смене переводных брусьев указать количество брусьев, тип брусьев, род балласта.
3. При сплошной смене рельсов (без сопутствующего ремонта) указать - новые или старогодные, их тип, длину, тип и количество уложенных скреплений, тип и количество противоугонов, тип шпал, род балласта, пропущенный тоннаж по старогодным рельсам.
4. При капитальном ремонте переезда указать перечень выполненных работ, тип переездной сигнализации, продольный профиль автомобильной дороги с горизонтальной площадкой, уклон дороги на протяжении 20 м от переезда, ширину проезжей части переезда, тип уложенного настила, освещение переезда, высоту подвески контактного провода, видимость приближающегося поезда с автомобильной дороги на расстоянии 50 м от переезда, видимость середины переезда машинистом четного и нечетного направлений, наличие УЗП и т.п.
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