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                                          УТВЕРЖДАЮ

_______________________________________
_______________________________________
(организация, проводившая обследования)
_______________________________________
(должность и Ф.И.О. руководителя)

"__" _____________ 200_ г.

АКТ
приемки тупиковых упоров после сборки и сварочных работ

г. ____________________________       "__" ________________ г.
Акт N ___________________________  от "__" ________________ г.
Тупиковые упоры ______________________________________________
(тип тупиковых упоров, зав. N,
предприятие-изготовитель)
Чертежи на изготовление N ____________________________________
Тех. процесс на сварку N _____________________________________
1. Сведения о материалах, применяемых при изготовлении.

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦    Наименование    ¦Профиль ¦ Марка  ¦ НТД на  ¦   Номер   ¦
¦п/п¦      элемента      ¦        ¦ стали  ¦материал ¦сертификата¦
+---+--------------------+--------+--------+---------+-----------+
----+--------------------+--------+--------+---------+------------

2. Данные о сварке ______________________________ (вид, ГОСТ).
__________________________________________________________________
2.1. Сведения о сварщиках.

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Ф.И.О. сварщика¦N удостоверения¦ Номер¦ N и дата протокола  ¦
¦п/п¦               ¦               ¦клейма¦ аттестации сварщика ¦
+---+---------------+---------------+------+---------------------+
----+---------------+---------------+------+----------------------

Сварка  производилась  электродами  типа ____________________,
марки _____________ по ГОСТ _______________, соответствие которому
подтверждено: ____________________________________________________
(наименование, N и дата документа на электроды)
Качество сборочных и сварочных работ проверено:
а) внешним осмотром и обмером сварных соединений;
б) механическим испытанием контрольных образцов:

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Толщина пластины¦ Предел прочности ¦ Угол загиба ¦Заключение¦
¦п/п¦                ¦                  ¦             ¦          ¦
+---+----------------+------------------+-------------+----------+
----+----------------+------------------+-------------+-----------

в) контроль стыковых сварных швов:
УЗК N ________________________________________________________
УД2-12 N ____________________ поверен ________________________
ПЭП __________________________________________________________

3. Заключение

Металлоконструкция ___________________________________________
выполнена    в   полном   соответствии   с   рабочими   чертежами,
технологической документацией, ТУ и признана годной к работе.
"__" ______________ г.

Главный инженер __________________
М.П.                    Начальник ОТК
(БТК) РМЦ       __________________
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