Акт проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных ПЛА (рекомендуемый образец)
Приложение N 16 к Инструкции по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2011 г. N 681 
(рекомендуемый образец) 
                                              УТВЕРЖДАЮ

технический руководитель
(главный инженер) шахты
_____________________________

"__" ________________ 20__ г.

АКТ
проверки аварийных вентиляционных режимов,
предусмотренных ПЛА

"__" __________ 20__ г.

Угледобывающая компания ___________________________________________________

Шахта _____________________________________________________________________

Комиссия в составе:

технического руководителя
(главного инженера) шахты _________________________________________________
(Ф.И.О.)

главного механика шахты ___________________________________________________
(Ф.И.О.)

начальника участка вентиляции
и техники безопасности шахты ______________________________________________
(Ф.И.О.)

командира взвода __________________________________________________________
(Ф.И.О.)

помощника командира взвода
(службы аэрологической безопасности) ______________________________________
(Ф.И.О.)

составила  настоящий  акт  проверки  работы  реверсивных,  переключающих  и
герметизирующих  устройств  и  пропуска реверсивной струи воздуха через все
выработки шахты. В ходе проверки установлены:
1.  Характеристика  работы  вентиляционных  установок  в  нормальном  и
реверсивном режимах проветривания.

Места установки вентиляторов с указанием работы и длительности режима

---------------------------------------------------------------------------
¦        Наименование         ¦     Вентилятор     ¦      Вентилятор      ¦
¦                             ¦     (рабочий)      ¦     (резервный)      ¦
+-----------------------------+--------------------+----------------------+
¦       Место установки       ¦                    ¦                      ¦
¦        (ствол, шурф)        ¦                    ¦                      ¦
+-----------------------------+--------------------+----------------------+
¦       Тип вентилятора       ¦                    ¦                      ¦
+-----------------------------+--------------------+----------------------+
¦           Подача:           ¦                    ¦                      ¦
¦   до реверсирования, м3/с   ¦                    ¦                      ¦
¦ после реверсирования, м3/с  ¦                    ¦                      ¦
+-----------------------------+--------------------+----------------------+
¦   Давление вентиляторной    ¦                    ¦                      ¦
¦         установки:          ¦                    ¦                      ¦
¦     до реверсирования,      ¦                    ¦                      ¦
¦     даПа (мм вод. ст.)      ¦                    ¦                      ¦
¦    после реверсирования,    ¦                    ¦                      ¦
¦     даПа (мм вод. ст.)      ¦                    ¦                      ¦
+-----------------------------+--------------------+----------------------+
¦      Депрессия шахты:       ¦                    ¦                      ¦
¦     до реверсирования,      ¦                    ¦                      ¦
¦     даПа (мм вод. ст.)      ¦                    ¦                      ¦
¦    после реверсирования,    ¦                    ¦                      ¦
¦     даПа (мм вод. ст.)      ¦                    ¦                      ¦
+-----------------------------+--------------------+----------------------+
¦      Способ управления      ¦                    ¦                      ¦
¦        реверсивными         ¦                    ¦                      ¦
¦        устройствами         ¦                    ¦                      ¦
------------------------------+--------------------+-----------------------

2. Распределение воздуха по шахте и содержание метана в выработках (для
шахт, опасных по газу) при нормальном и реверсивном режимах проветривания.

-------------------------------------------------------------------------------------
¦Место замера, ¦ При нормальном режиме ¦           При реверсивном режиме           ¦
¦ наименование +-----------------------+--------------------------------------------+
¦ выработки и  ¦  расход   ¦содержание,¦расход  ¦направление¦содержание,¦ % расхода ¦
¦номер замерных¦ воздуха,  ¦     %     ¦воздуха,¦ движения  ¦     %     ¦воздуха от ¦
¦   станций    ¦   м3/с    +-----------+м3/с    ¦воздуха  1 +-----------+нормального¦
¦              ¦(нормальный¦CO2¦CH4 ¦O2¦(ревер- ¦           ¦CO2¦CH4 ¦O2¦           ¦
¦              ¦  режим)   ¦   ¦    ¦  ¦сивный  ¦           ¦   ¦    ¦  ¦           ¦
¦              ¦           ¦   ¦    ¦  ¦режим)  ¦           ¦   ¦    ¦  ¦           ¦
+--------------+-----------+---+----+--+--------+-----------+---+----+--+-----------+
¦      1       ¦     2     ¦ 3 ¦ 4  ¦5 ¦   6    ¦     7     ¦ 8 ¦ 9  ¦10¦    11     ¦
+--------------+-----------+---+----+--+--------+-----------+---+----+--+-----------+
¦      1.      ¦           ¦   ¦    ¦  ¦        ¦           ¦   ¦    ¦  ¦           ¦
¦Вентиляционный¦           ¦   ¦    ¦  ¦        ¦           ¦   ¦    ¦  ¦           ¦
¦ канал (общий ¦           ¦   ¦    ¦  ¦        ¦           ¦   ¦    ¦  ¦           ¦
¦   участок)   ¦           ¦   ¦    ¦  ¦        ¦           ¦   ¦    ¦  ¦           ¦
+--------------+-----------+---+----+--+--------+-----------+---+----+--+-----------+
¦   2. Перед   ¦           ¦   ¦    ¦  ¦        ¦           ¦   ¦    ¦  ¦           ¦
¦вентиляторной ¦           ¦   ¦    ¦  ¦        ¦           ¦   ¦    ¦  ¦           ¦
¦  установкой  ¦           ¦   ¦    ¦  ¦        ¦           ¦   ¦    ¦  ¦           ¦
---------------+-----------+---+----+--+--------+-----------+---+----+--+------------

--------------------------------
1   Обозначается  "О"  при  изменении  направления  движения воздуха в
выработке   по   сравнению  с  нормальным  режимом  и  "Н"  при  неизменном
направлении.

3. Специальные аварийные режимы проветривания шахты
3.1.  Места  установки  вентиляторов  с указанием работы и длительности
режима.
3.2.    Выработки,   для   которых   предусмотрен   специальный   режим
проветривания.

---------------------------------------------------------------------------
¦      Место замера,      ¦  Расход  ¦       Направление     ¦Содержание, ¦
¦ наименование выработки  ¦ воздуха  ¦   движения воздуха    ¦     %      ¦
+-------------------------+----------+-----------------------+------------+
¦            1            ¦    2     ¦           3           ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6  ¦
+-------------------------+----------+-----------------------+---+---+----+
¦                         ¦          ¦                       ¦   ¦   ¦    ¦
--------------------------+----------+-----------------------+---+---+-----

4. Снижение расхода воздуха, подаваемого в шахту, по причинам:
а)  внешние  утечки  в  нормальном  режиме  -  м3/с  _____%  от  подачи
вентилятора;
б)  внешние  утечки  в  реверсивном  режиме  -  м3/с  _____%  от подачи
вентилятора.
Время,  необходимое  для  перевода  вентилятора  с  нормального  режима
проветривания  на  реверсивный  режим  ____  мин.,  с  реверсивного  режима
проветривания на нормальный _____ мин.
Число людей, занятых при реверсировании:
а) в шахте __________________;
б) на поверхности ___________.
5. Продолжительность реверсивного режима  проветривания ___ ч ___ мин.
6.   Время,   за   которое   концентрация  метана  достигает   2%   при
реверсировании в выработках:
а) шахты __________ ч __ мин.;
б) горизонта ______ ч __ мин.;
в) крыла __________ ч __ мин.;
г) участка ________ ч __ мин.
7.  Время, необходимое для изменения направления вентиляционной струи в
наиболее удаленном участке шахты ____________________________________ мин.,
(наименование выработки)
и для обратного перевода на нормальное направление _________ мин.
8.  Время,  необходимое  для  вывода  людей  на поверхность из наиболее
удаленного участка __________ мин.
9. Заключение и предложения комиссии по проведению реверсирования
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Технический руководитель
(главный инженер) шахты ___________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Главный механик шахты _____________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Начальник участка аэрологической
безопасности шахты ________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Командир взвода ___________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Помощник командира взвода
(служба аэрологической безопасности) ______________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
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