Акт проверки технического состояния газопровода
Приложение к Рекомендациям по проверке технического состояния стальных наружных и внутренних газопроводов систем газоснабжения тепловых электростанций, пиковых котельных и котельных теплосети. РД 34.20.595-97 
Обязательное

                                                 УТВЕРЖДАЮ:
_________________________
(должность)
_________________________
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 199_ г.
(дата)

АКТ
ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДА

"__" __________ 199_ г.

1. Адрес энергообъекта ___________________________________________
2. Характеристика газопровода:
давление высокое, среднее (подчеркнуть);
длина, диаметр, толщина стенки;
ГОСТ (или ТУ) на трубы и материалы труб;
год постройки (ввод в эксплуатацию).
3. Проверка плотности:
а) количество  обнаруженных утечек  газа с начала эксплуатации
газопровода,  связанных  с повреждением от разрыва газопровода или
сварных стыков, всего _______________;
б) оценка  герметичности  газопровода в баллах,  приведенная в
соответствии с табл. 1 настоящих Рекомендаций.
4. Проверка состояния металла трубы:
Количество измерений толщины стенок:
на прямых участках ______________;
растянутой части гиба ___________.
Результаты измерений сведены в таблицу.

------------------------------------------------------------------
¦    Номер измерения    ¦Значение толщины стенок, мм¦Отношение, %¦
¦                       +---------------------------+            ¦
¦                       ¦  паспортная  ¦фактическая ¦            ¦
¦                       ¦ (проектная)  ¦            ¦            ¦
+-----------------------+--------------+------------+------------+
¦Прямого участка        ¦              ¦            ¦            ¦
¦Растянутой части гиба  ¦              ¦            ¦            ¦
------------------------+--------------+------------+-------------

Оценка   качества  металла  трубы  в  соответствии  с  табл. 2
настоящих Рекомендаций __________________________________________.
5. Проверка качества сварных соединений
Обнаружено   утечек   газа,   связанных  с  качеством  сварных
соединений с начала эксплуатации, всего _________________________.
Количество дополнительно проверенных стыков _________________.
В том числе признанных дефектными ___________________________.
Оценка  качества  сварных  соединений  в баллах в соответствии
с табл. 3 настоящих Рекомендаций ________________________________.
6. Общая оценка (в баллах) технического состояния ________________
газопровода согласно данным Рекомендациям составляет _____ баллов.
7. Дополнительные данные _________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
8. Заключение: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Подписи: _________________________________________________________
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