Акт проверки железнодорожного переезда
Приложение 5 к подпункту 10.2.3.3 Наставления по службе дорожной инспекции и организации движения государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ (в ред. Приказа МВД РФ от 07.07.2003 N 525)

                                                               Образец

АКТ

"__"________ 199_ г.                         Город (район) ___________
Специальной проверкой железнодорожного переезда установлено:
Местонахождение переезда _____________________________________________
(наименование автомобильной и железной
____________
дорог)

Владелец: ____________________________________________________________
(МПС, другие организации, их наименование, адрес, телефон)

Категория и вид переезда _____________________________________________
Количество поездов / сут. ____________________________________________
Количество автомобилей / сут. ________________________________________

----------------------------------------------------------------------
¦N  ¦   Технические данные переезда   ¦ Нормы по ГОСТам, ¦Фактические¦
¦п/п¦ (оборудование, устройство и др.)¦     правилам,    ¦   данные  ¦
¦   ¦                                 ¦    инструкциям   ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦1. ¦Угол   пересечения   железной   и¦Не менее 60 град. ¦           ¦
¦   ¦автомобильной дорог              ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦2. ¦Продольный  профиль автомобильной¦       10 м       ¦           ¦
¦   ¦дороги        с    горизонтальной¦                  ¦           ¦
¦   ¦площадкой, м                     ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦3. ¦Продольный    профиль    железной¦  Преимущественно ¦           ¦
¦   ¦дороги в границах переезда       ¦   прямой участок ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦4. ¦Уклон   автомобильной  дороги  на¦   Не более 50%   ¦           ¦
¦   ¦протяжении 20 м от переезда      ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦5. ¦Видимость    приближающегося    к¦                  ¦           ¦
¦   ¦переезду  поезда  с автомобильной¦                  ¦           ¦
¦   ¦дороги  на  расстоянии  50  м  от¦                  ¦           ¦
¦   ¦переезда, м:                     ¦                  ¦           ¦
¦   ¦   с правой стороны:             ¦                  ¦           ¦
¦   ¦        нечетного поезда         ¦    400 м в обе   ¦           ¦
¦   ¦        четного поезда           ¦      стороны     ¦           ¦
¦   ¦   с левой стороны:              ¦                  ¦           ¦
¦   ¦        нечетного  поезда        ¦                  ¦           ¦
¦   ¦        четного поезда           ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦6. ¦Видимость    середины    переезда¦                  ¦           ¦
¦   ¦машинисту приближающегося поезда,¦                  ¦           ¦
¦   ¦м:                               ¦                  ¦           ¦
¦   ¦нечетного направления            ¦                  ¦           ¦
¦   ¦четного направления              ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦7. ¦Ширина проезжей части переезда, м¦   Равна ширине   ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦  проезжей части  ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦   автомобильной  ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦   дороги, но не  ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦     менее 6 м    ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦8. ¦Длина       проезжей        части¦                  ¦           ¦
¦   ¦автомобильной      дороги       в¦                  ¦           ¦
¦   ¦границах переезда, м             ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦9. ¦Ширина  настила  в местах прогона¦   Не менее 4 м   ¦           ¦
¦   ¦скота, м                         ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦10.¦Наличие пешеходных дорожек       ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦11.¦Материал настила переезда        ¦      Дерево,     ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦железобетон и др. ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦12.¦Дорожное  покрытие на  подходах к¦    Аналогично    ¦           ¦
¦   ¦переезду                         ¦     покрытию     ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦  автомобильной   ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦      дороги      ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦13.¦Протяженность           установки¦                  ¦           ¦
¦   ¦сигнальных столбиков, м:         ¦                  ¦           ¦
¦   ¦с правой стороны                 ¦ Не менее 16 м от ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦  крайнего рельса ¦           ¦
¦   ¦с левой стороны                  ¦                  ¦           ¦
¦   ¦Протяженность  установки   перил,¦                  ¦           ¦
¦   ¦ограждений, м                    ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦14.¦Материал   сигнальных  столбиков,¦    Железобетон   ¦           ¦
¦   ¦перил, оград и т.д.              ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦15.¦Расстояние      от     сигнальных¦ Не менее 0,75 м  ¦           ¦
¦   ¦столбиков, перил, оград и т.п. до¦                  ¦           ¦
¦   ¦кромки проезжей части, м         ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦16.¦Наличие знаков, шт.:             ¦                  ¦           ¦
¦   ¦   1.1. "Железнодорожный  переезд¦                  ¦           ¦
¦   ¦   со шлагбаумом"                ¦                  ¦           ¦
¦   ¦   1.2. "Железнодорожный  переезд¦                  ¦           ¦
¦   ¦   без шлагбаума"                ¦                  ¦           ¦
¦   ¦   1.3.1, 1.3.2.      "Однопутная¦                  ¦           ¦
¦   ¦   (многопутная) железная дорога"¦                  ¦           ¦
¦   ¦   1.4.1 - 1.4.6.    "Приближение¦                  ¦           ¦
¦   ¦   к железнодорожному переезду"  ¦                  ¦           ¦
¦   ¦   2.5. "Движение  без  остановки¦                  ¦           ¦
¦   ¦   запрещено"                    ¦                  ¦           ¦
¦   ¦   3.13. "Ограничение высоты"    ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦17.¦Наличие                постоянных¦       2 шт.      ¦           ¦
¦   ¦предупредительных знаков "С"     ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦18.¦Наличие  запасных горизонтально -¦   На переездах   ¦           ¦
¦   ¦поворотных шлагбаумов            ¦ с дежурными 4 шт.¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦19.¦Наличие            заградительной¦   На переездах   ¦           ¦
¦   ¦сигнализации                     ¦   с дежурными    ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦20.¦Наличие            дополнительных¦ В соответствии с ¦           ¦
¦   ¦специальных               средств¦отдельным решением¦           ¦
¦   ¦сигнализации                     ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦21.¦Оборудование связью:             ¦     Переезды,    ¦           ¦
¦   ¦   телефонной                    ¦   обслуживаемые  ¦           ¦
¦   ¦   радио                         ¦     дежурными    ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦22.¦Переездная сигнализация:         ¦  В соответствии  ¦           ¦
¦   ¦   тип шлагбаумов                ¦    с проектом    ¦           ¦
¦   ¦   тип переездной сигнализации   ¦                  ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦23.¦Наличие    контроля   исправности¦ В соответствии с ¦           ¦
¦   ¦переездной     сигнализации     у¦  Инструкцией по  ¦           ¦
¦   ¦дежурного  по  станции (поездного¦   эксплуатации   ¦           ¦
¦   ¦диспетчера)                      ¦  железнодорожных ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦     переездов    ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦24.¦Другие  устройства  и технические¦ В соответствии с ¦           ¦
¦   ¦средства                         ¦отдельным решением¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦25.¦Освещение переезда, лк.          ¦ I  кат.  - 5 лк. ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦ II кат.  - 3 лк. ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦ III кат. - 2 лк. ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦ IV кат.  - 1 лк. ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦26.¦Высота     подвески   контактного¦  В соответствии  ¦           ¦
¦   ¦провода (проводов других линий), ¦   с правилами    ¦           ¦
¦   ¦м                                ¦   технической    ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦  эксплуатации    ¦           ¦
¦   ¦                                 ¦  (далее - ПТЭ)   ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦27.¦Оборудование        прожекторными¦  В соответствии  ¦           ¦
¦   ¦установками для осмотра поездов  ¦      с ПТЭ       ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦28.¦Наличие       устройства      для¦     Переезды,    ¦           ¦
¦   ¦обнаружения нижней негабаритности¦   обслуживаемые  ¦           ¦
¦   ¦подвижного состава               ¦     дежурными    ¦           ¦
+---+---------------------------------+------------------+-----------+
¦29.¦Наличие      горизонтальной     и¦                  ¦           ¦
¦   ¦вертикальной дорожной разметки   ¦                  ¦           ¦
----+---------------------------------+------------------+------------

Предложения: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
Комиссия в составе:
Председатель _______________________________________
(должность, фамилия, и., о.)

Члены комиссии: ____________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
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