Акт результатов шурфового контроля при диагностировании технического состояния подземного газопровода. Форма № 5

Приложение Д 
к Инструкции 
по диагностированию 
технического состояния 
подземных стальных 
газопроводов

Форма 5

АКТ РЕЗУЛЬТАТОВ ШУРФОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА
Организация - владелец _______________________________________
Место прокладки газопровода __________________________________
Назначение газопровода _______________________________________
Общая протяженность _______ м, рабочее давление __________ МПа
Дата обследования: _______________________ 200_ г.

1. СОСТОЯНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ
------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦Основа¦Тип   ¦Арми-¦    Толщина    ¦Переходное¦Адге-¦При- ¦
¦шурфа¦покры-¦покры-¦рую- ¦ покрытия, мм  ¦сопротив- ¦зия  ¦меча-¦
¦     ¦тия   ¦тия   ¦щий  +---------------+ление,    ¦     ¦ние  ¦
¦     ¦      ¦      ¦мате-¦мини-  ¦макси- ¦Ом x кв. м¦     ¦     ¦
¦     ¦      ¦      ¦риал ¦мальная¦мальная¦          ¦     ¦     ¦
+-----+------+------+-----+-------+-------+----------+-----+-----+
+-----+------+------+-----+-------+-------+----------+-----+-----+
+-----+------+------+-----+-------+-------+----------+-----+-----+
------+------+------+-----+-------+-------+----------+-----+------

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭХЗ
------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦Тип и¦    Фактические    ¦Расстояние¦ Величина защитного  ¦
¦шурфа¦марка¦параметры установки¦до шурфа, ¦    потенциала, В    ¦
¦     ¦уста-+-------------------+    м     +---------------------+
¦     ¦новки¦ U   ,¦I   ,¦ фи  ,¦          ¦поляризаци-¦суммарно-¦
¦     ¦     ¦  вых ¦ вых ¦   др ¦          ¦онного фи  ¦го фи    ¦
¦     ¦     ¦  В   ¦ А   ¦  В   ¦          ¦         n ¦     SUM ¦
+-----+-----+------+-----+------+----------+-----------+---------+
+-----+-----+------+-----+------+----------+-----------+---------+
+-----+-----+------+-----+------+----------+-----------+---------+
------+-----+------+-----+------+----------+-----------+----------

3. КОРРОЗИОННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТАЛЛА ТРУБЫ
------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦  Тип  ¦   Глубина дефекта  ¦  Толщина стенки ¦  Размер   ¦
¦шурфа¦дефекта¦(уменьшение толщины ¦на неповрежденных¦дефекта, мм¦
¦     ¦   1   ¦    стенки), мм     ¦   участках, мм  ¦           ¦
+-----+-------+--------------------+-----------------+-----------+
+-----+-------+--------------------+-----------------+-----------+
+-----+-------+--------------------+-----------------+-----------+
------+-------+--------------------+-----------------+------------

1 В графе "Тип дефекта" указать вид коррозии: фронтальная, язвенная, трещиноподобный дефект.
4. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛА ТРУБЫ
------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦      По измерениям твердости     ¦     По измерениям     ¦
¦шурфа¦                                  ¦    магнитного шума    ¦
¦     +----------------------------------+-----------------------+
¦     ¦    твердость     ¦сигма ,¦сигма ,¦среднее   ¦фактическое ¦
¦     +------------------+     в ¦     т ¦значение в¦  значение  ¦
¦     ¦среднее ¦   ед.   ¦  МПа  ¦  МПа  ¦кольцевом ¦  ударной   ¦
¦     ¦значение¦измерения¦       ¦       ¦направле- ¦  вязкости  ¦
¦     ¦        ¦         ¦       ¦       ¦нии, МШ   ¦    a  ,    ¦
¦     ¦        ¦         ¦       ¦       ¦       t  ¦     нф     ¦
¦     ¦        ¦         ¦       ¦       ¦          ¦ Дж/кв. см  ¦
+-----+--------+---------+-------+-------+----------+------------+
¦  1  ¦   2    ¦    3    ¦   4   ¦   5   ¦    6     ¦     7      ¦
+-----+--------+---------+-------+-------+----------+------------+
+-----+--------+---------+-------+-------+----------+------------+
+-----+--------+---------+-------+-------+----------+------------+
------+--------+---------+-------+-------+----------+-------------

Примечание. При    непосредственном   измерении   механических
характеристик  (сигма ,  сигма ,  KCU)  столбцы  2,  3  и   6   не
в        т
заполняются.

5. НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТАЛЛА ТРУБЫ
------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦Среднее значение магнитно - ¦   Фактическое напряжение в  ¦
¦шурфа¦     шумового сигнала       ¦      стенке трубы, МПа      ¦
¦     +----------------------------+-----------------------------+
¦     ¦  в осевом  ¦  в окружном   ¦  в осевом  ¦  в кольцевом   ¦
¦     ¦направлении,¦ направлении,  ¦направлении ¦  направлении   ¦
¦     ¦    МШ      ¦      МШ       ¦  сигма     ¦   сигма        ¦
¦     ¦      z     ¦        t      ¦       ос   ¦        окр     ¦
+-----+------------+---------------+------------+----------------+
+-----+------------+---------------+------------+----------------+
+-----+------------+---------------+------------+----------------+
------+------------+---------------+------------+-----------------

6. СОСТОЯНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦         Внешний вид           ¦  Вид дефекта  ¦  Метод   ¦
¦шурфа+-------------------------------+               ¦ ремонта  ¦
¦     ¦ монтажный шов ¦ заводской шов ¦               ¦          ¦
+-----+---------------+---------------+---------------+----------+
+-----+---------------+---------------+---------------+----------+
+-----+---------------+---------------+---------------+----------+
------+---------------+---------------+---------------+-----------

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ
------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦Удельное сопротивление грунта, ¦   Средняя   ¦Оценка      ¦
¦шурфа¦            Ом x м             ¦  плотность  ¦коррозионной¦
¦     +-------------------------------+  катодного  ¦агрессивнос-¦
¦     ¦ определенное ¦  определенное  ¦    тока,    ¦ти грунта   ¦
¦     ¦  в полевых   ¦ в лабораторных ¦   А/кв. м   ¦            ¦
¦     ¦   условиях   ¦    условиях    ¦             ¦            ¦
+-----+--------------+----------------+-------------+------------+
+-----+--------------+----------------+-------------+------------+
+-----+--------------+----------------+-------------+------------+
------+--------------+----------------+-------------+-------------

Акт составила
комиссия в составе: __________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
__________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
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