Акт технического состояния локомотива
Приложение N 3 к Распоряжению ОАО "РЖД" от 7 июня 2011 г. N 1228р

                                АКТ N ____
технического состояния локомотива

от "__" _________ 20__ г.                                  г. _____________

1. Основание для отбора локомотива

Наименование  организационно-распорядительного  документа, на основании
которого проводятся испытания: ___________________________________________.

2. Цель отбора локомотива

Подтверждение  технических  характеристик  локомотива  и  его сборочных
единиц    требованиям    эксплуатационной,    ремонтной    документации   и
нормативно-распорядительной   документации  МПС  России  и  ОАО  "РЖД"  для
проведения испытаний на участке __________________________________________.

3. Паспортные данные локомотива

Серия и номер локомотива, представленного на испытания: ______________.
Предприятие-изготовитель локомотива: _________________________________.
Дата изготовления локомотива: ________________________________________.
Депо приписки локомотива: ____________________________________________.

Пробеги  локомотива  от  последних  видов  технического  обслуживания и
ремонта по состоянию на ______ московского времени:

---------------------------------------------------------------------------
¦       Вид ремонта       ¦ МЛП ¦КР-2 ¦ СР  ¦ТР-3 ¦ТР-2 ¦ТР-1 ¦ТО-3 ¦ТО-2 ¦
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Место проведения ремонта ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Дата проведения ремонта  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Пробег от ремонта, км    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

4. Результаты измерений
Результаты измерения сопротивления изоляции тяговых двигателей 1 :

---------------------------------------------------------------------------
¦                            ¦   Секция 1   ¦   Секция 2   ¦   Секция 3   ¦
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦Группа тяговых двигателей   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Сопротивление изоляции, МОм ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

Результаты измерения сопротивления изоляции тяговых генераторов 1 :

---------------------------------------------------------------------------
¦                            ¦   Секция 1   ¦   Секция 2   ¦   Секция 3   ¦
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦Сопротивление изоляции      ¦              ¦              ¦              ¦
¦тягового генератора, МОм    ¦              ¦              ¦              ¦
-----------------------------+--------------+--------------+---------------

Результаты измерения расхода охлаждающего воздуха в коллекторных камерах тяговых двигателей 1 :

---------------------------------------------------------------------------
¦                            ¦   Секция 1   ¦   Секция 2   ¦   Секция 3   ¦
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+
¦Группа тяговых двигателей   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
¦Статический напор воздуха,  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦куб. м/мин.                 ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

Результаты замера контролируемых параметров бандажей колесных пар:

---------------------------------------------------------------------------
¦N кп¦   Прокат по кругу    ¦ Толщина бандажа, мм  ¦ Диаметр бандажа, мм  ¦
¦    ¦     катания, мм      ¦                      ¦                      ¦
¦    +----------------------+----------------------+----------------------+
¦    ¦   лев.   ¦   прав.   ¦   лев.   ¦   прав.   ¦   лев.   ¦   прав.   ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦                                Секция 1                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦2   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦3   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦4   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦5   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦6   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦                                Секция 2                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦2   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦3   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦4   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦5   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦6   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦                                Секция 3                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦2   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦3   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦4   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦5   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
+----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦6   ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+------------

Результаты измерения подачи песка 1 :

-----------------------------------------------------------------------------
¦    N    ¦    1     ¦    2     ¦    3     ¦    4     ¦    5     ¦    6     ¦
¦ секции  +----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦         ¦лев.¦прав.¦лев.¦прав.¦лев.¦прав.¦лев.¦прав.¦лев.¦прав.¦лев.¦прав.¦
+---------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
¦Секция 1,¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦
¦г/мин.   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦
+---------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
¦Секция 2,¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦
¦г/мин.   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦
+---------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
¦Секция 3,¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦
¦г/мин.   ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦
----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------

1 При наличии технической возможности.
5. Заключение
Локомотив технически исправен и готов к проведению тягово-энергетических испытаний на участке ______________ в соответствии с программой испытаний.

6. Приложения
Протокол результатов реостатных испытаний от __________ N _____________ тепловоза ______________________________.

    Заместитель начальника локомотивного
ремонтного депо ____________________        ____________________/Ф.И.О.
(Мастер ПТОЛ)

Приемщик ___________________________        ____________________/Ф.И.О.
(Машинист-инструктор)
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