Акт завершения монтажа (сборки) конструкций (образец)
Приложение N 12 к Руководству по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. N 780

(Образец)

                     Акт N _________ от _____________
завершения монтажа (сборки) конструкций

Объем резервуара _________________ куб. м. Номер резервуара ___________
Наименование объекта __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представители:
Заказчика _____________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)
___________________________________________________________________________
Монтажной организации _________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)
___________________________________________________________________________
Организации, осуществляющей строительный контроль _____________________
___________________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)
составили настоящий акт о том, что после окончания испытаний и удаления
из резервуара воды днище резервуара очищено от осадков и отложений.
На  основании  результатов  осмотра,  испытаний  и  ранее  проведенного
контроля  качества  считаем   сборку   конструкций   резервуара   полностью
завершенной.
Резервуар принимается для выполнения антикоррозионной защиты, _________
__________________________________________________________________________,
(теплоизоляции)
установки оборудования, ввода в эксплуатацию.

Приложения:
1. Акт на приемку основания и фундаментов.
2. Сертификат качества на конструкции резервуара (с приложениями).
3. Акт  контроля  качества  смонтированных  конструкций  резервуара  (с
приложениями).
4. Акт гидравлического испытания резервуара (с приложениями).
5. Акт испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и  вакуум
(с приложениями).

Подписи: ______________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., дата)
___________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., дата)
___________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., дата)
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