Диагностическая карта технического осмотра транспортного средства (рус./англ.)
Приложение N 3 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.11.2012 N 1236)

                                                            Лицевая сторона

Диагностическая карта
Certificate of periodic technical inspection

---------------------------------------------------------------------------
¦         Регистрационный номер         ¦        Срок действия до         ¦
¦                                       ¦                                 ¦
¦-------------------------------        ¦-----------------                ¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦        ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                ¦
¦--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--        ¦--+-+-+-+-+-+-+--                ¦
----------------------------------------+----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
¦Оператор технического осмотра:                                           ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Пункт технического осмотра:           ¦            ¦                     ¦
+--------------------------------------+------------+---------------------+
¦Первичная проверка    ¦ ¦             ¦Повторная проверка        ¦ ¦     ¦
+----------------------+-+-------------+--------------------------+-+-----+
¦Регистрационный знак ТС:              ¦Марка, модель ТС:                 ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦VIN               ¦                   ¦Категория ТС:                     ¦
+------------------+-------------------+----------------------------------+
¦Номер рамы        ¦                   ¦                                  ¦
+------------------+-------------------+Год выпуска ТС:                   ¦
¦Номер кузова      ¦                   ¦                                  ¦
+------------------+-------------------+----------------------------------+
¦СРТС или ПТС (серия, номер, выдан кем, когда):                           ¦
---------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦   Параметры и    ¦ ¦ N  ¦ Параметры и требования,  ¦ ¦  N  ¦    Параметры     ¦  ¦
¦    ¦   требования,    ¦ ¦    ¦     предъявляемые к      ¦ ¦     ¦  и требования,   ¦  ¦
¦    ¦ предъявляемые к  ¦ ¦    ¦транспортным средствам при¦ ¦     ¦  предъявляемые   ¦  ¦
¦    ¦   транспортным   ¦ ¦    ¦ проведении технического  ¦ ¦     ¦  к транспортным  ¦  ¦
¦    ¦  средствам при   ¦ ¦    ¦         осмотра          ¦ ¦     ¦  средствам при   ¦  ¦
¦    ¦    проведении    ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦    проведении    ¦  ¦
¦    ¦   технического   ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦   технического   ¦  ¦
¦    ¦     осмотра      ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦     осмотра      ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦  I. Тормозные системы   ¦22. ¦Наличие и расположение    ¦ ¦ 42. ¦Работоспособность ¦  ¦
¦                         ¦    ¦фар и сигнальных фонарей  ¦ ¦     ¦запоров бортов    ¦  ¦
¦                         ¦    ¦в местах, предусмотренных ¦ ¦     ¦грузовой          ¦  ¦
¦                         ¦    ¦конструкцией              ¦ ¦     ¦платформы и       ¦  ¦
¦                         ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦запоров горловин  ¦  ¦
¦                         ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦цистерн           ¦  ¦
+-------------------------+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦ 1. ¦Соответствие      ¦ ¦      IV. Стеклоочистители       ¦ 43. ¦Работоспособность ¦  ¦
¦    ¦показателей       ¦ ¦        и стеклоомыватели        ¦     ¦аварийного        ¦  ¦
¦    ¦эффективности     ¦ ¦                                 ¦     ¦выключателя       ¦  ¦
¦    ¦торможения и      ¦ ¦                                 ¦     ¦дверей и сигнала  ¦  ¦
¦    ¦устойчивости      ¦ ¦                                 ¦     ¦требования        ¦  ¦
¦    ¦торможения        ¦ ¦                                 ¦     ¦остановки         ¦  ¦
+----+------------------+-+---------------------------------+-----+------------------+--+
¦ 2. ¦Соответствие      ¦ ¦23. ¦Наличие стеклоочистителя и¦ ¦ 44. ¦Работоспособность ¦  ¦
¦    ¦разности          ¦ ¦    ¦форсунки стеклоомывателя  ¦ ¦     ¦аварийных         ¦  ¦
¦    ¦тормозных сил     ¦ ¦    ¦ветрового стекла          ¦ ¦     ¦выходов, приборов ¦  ¦
¦    ¦установленным     ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦внутреннего       ¦  ¦
¦    ¦требованиям       ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦освещения салона, ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦привода           ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦управления        ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦дверями и         ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦сигнализации их   ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦работы            ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦3.  ¦Работоспособность ¦ ¦24. ¦Обеспечение               ¦ ¦ 45. ¦Наличие           ¦  ¦
¦    ¦рабочей тормозной ¦ ¦    ¦стеклоомывателем подачи   ¦ ¦     ¦работоспособного  ¦  ¦
¦    ¦системы           ¦ ¦    ¦жидкости в зоны очистки   ¦ ¦     ¦звукового         ¦  ¦
¦    ¦автопоездов с     ¦ ¦    ¦стекла                    ¦ ¦     ¦сигнального       ¦  ¦
¦    ¦пневматическим    ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦прибора           ¦  ¦
¦    ¦тормозным         ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦приводом в режиме ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦аварийного        ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦(автоматического) ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦торможения        ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦4.  ¦Отсутствие утечек ¦ ¦25. ¦Работоспособность         ¦ ¦ 46. ¦Наличие           ¦  ¦
¦    ¦сжатого воздуха   ¦ ¦    ¦стеклоочистителей и       ¦ ¦     ¦обозначений       ¦  ¦
¦    ¦из колесных       ¦ ¦    ¦стеклоомывателей          ¦ ¦     ¦аварийных выходов ¦  ¦
¦    ¦тормозных камер   ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦и табличек по     ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦правилам их       ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦использования.    ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦Обеспечение       ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦свободного        ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦доступа к         ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦аварийным выходам ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦5.  ¦Отсутствие        ¦ ¦V. Шины и колеса                 ¦ 47. ¦Наличие задних и  ¦  ¦
¦    ¦подтеканий        ¦ ¦                                 ¦     ¦боковых защитных  ¦  ¦
¦    ¦тормозной         ¦ ¦                                 ¦     ¦устройств,        ¦  ¦
¦    ¦жидкости,         ¦ ¦                                 ¦     ¦соответствие их   ¦  ¦
¦    ¦нарушения         ¦ ¦                                 ¦     ¦нормам            ¦  ¦
¦    ¦герметичности     ¦ ¦                                 ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦трубопроводов или ¦ ¦                                 ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦соединений в      ¦ ¦                                 ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦гидравлическом    ¦ ¦                                 ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦тормозном приводе ¦ ¦                                 ¦     ¦                  ¦  ¦
+----+------------------+-+---------------------------------+-----+------------------+--+
¦6.  ¦Отсутствие        ¦ ¦26. ¦Соответствие высоты       ¦ ¦ 48. ¦Работоспособность ¦  ¦
¦    ¦коррозии,         ¦ ¦    ¦рисунка протектора шин    ¦ ¦     ¦автоматического   ¦  ¦
¦    ¦грозящей потерей  ¦ ¦    ¦установленным требованиям ¦ ¦     ¦замка, ручной и   ¦  ¦
¦    ¦герметичности или ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦автоматической    ¦  ¦
¦    ¦разрушением       ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦блокировки        ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦седельно-сцепного ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦устройства.       ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦Отсутствие        ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦видимых           ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦повреждений       ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦сцепных устройств ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦7.  ¦Отсутствие        ¦ ¦27. ¦Отсутствие признаков      ¦ ¦49.  ¦Наличие           ¦  ¦
¦    ¦механических      ¦ ¦    ¦непригодности шин к       ¦ ¦     ¦работоспособных   ¦  ¦
¦    ¦повреждений       ¦ ¦    ¦эксплуатации              ¦ ¦     ¦предохранительных ¦  ¦
¦    ¦тормозных         ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦приспособлений у  ¦  ¦
¦    ¦трубопроводов     ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦одноосных         ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦прицепов (за      ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦исключением       ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦роспусков) и      ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦прицепов, не      ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦оборудованных     ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦рабочей тормозной ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦системой          ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦ 8. ¦Отсутствие трещин ¦ ¦28. ¦Наличие всех болтов или   ¦ ¦50.  ¦Оборудование      ¦  ¦
¦    ¦остаточной        ¦ ¦    ¦гаек крепления дисков и   ¦ ¦     ¦прицепов (за      ¦  ¦
¦    ¦деформации        ¦ ¦    ¦ободьев колес             ¦ ¦     ¦исключением       ¦  ¦
¦    ¦деталей           ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦одноосных и       ¦  ¦
¦    ¦тормозного        ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦роспусков)        ¦  ¦
¦    ¦привода           ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦исправным         ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦устройством,      ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦поддерживающим    ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦сцепную петлю     ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦дышла в           ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦положении,        ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦облегчающем       ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦сцепку и расцепку ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦с тяговым         ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦автомобилем       ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦ 9. ¦Исправность       ¦ ¦29. ¦Отсутствие трещин на      ¦ ¦51.  ¦Отсутствие        ¦  ¦
¦    ¦средств           ¦ ¦    ¦дисках и ободьях колес    ¦ ¦     ¦продольного люфта ¦  ¦
¦    ¦сигнализации и    ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦в беззазорных     ¦  ¦
¦    ¦контроля          ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦тягово-сцепных    ¦  ¦
¦    ¦тормозных систем  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦устройствах с     ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦тяговой вилкой    ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦для сцепленного с ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦прицепом тягача   ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦10. ¦Отсутствие        ¦ ¦30. ¦Отсутствие видимых        ¦ ¦52.  ¦Обеспечение       ¦  ¦
¦    ¦набухания         ¦ ¦    ¦нарушений формы и размеров¦ ¦     ¦тягово-сцепными   ¦  ¦
¦    ¦тормозных шлангов ¦ ¦    ¦крепежных отверстий в     ¦ ¦     ¦устройствами      ¦  ¦
¦    ¦под давлением,    ¦ ¦    ¦дисках колес              ¦ ¦     ¦легковых          ¦  ¦
¦    ¦трещин и видимых  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦автомобилей       ¦  ¦
¦    ¦мест перетирания  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦беззазорной       ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦сцепки сухарей    ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦замкового         ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦устройства с      ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦шаром             ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦11. ¦Расположение и    ¦ ¦31. ¦Установка шин на          ¦ ¦53.  ¦Соответствие      ¦  ¦
¦    ¦длина             ¦ ¦    ¦транспортное средство в   ¦ ¦     ¦размерных         ¦  ¦
¦    ¦соединительных    ¦ ¦    ¦соответствии с            ¦ ¦     ¦характеристик     ¦  ¦
¦    ¦шлангов           ¦ ¦    ¦требованиями              ¦ ¦     ¦сцепных устройств ¦  ¦
¦    ¦пневматического   ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦установленным     ¦  ¦
¦    ¦тормозного        ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦требованиям       ¦  ¦
¦    ¦привода           ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦автопоездов       ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦ II. Рулевое управление  ¦   VI. Двигатель и его системы   ¦ 54. ¦Оснащение         ¦  ¦
¦                         ¦                                 ¦     ¦транспортных      ¦  ¦
¦                         ¦                                 ¦     ¦средств           ¦  ¦
¦                         ¦                                 ¦     ¦исправными        ¦  ¦
¦                         ¦                                 ¦     ¦ремнями           ¦  ¦
¦                         ¦                                 ¦     ¦безопасности      ¦  ¦
+-------------------------+---------------------------------+-----+------------------+--+
¦12. ¦Работоспособность ¦ ¦32. ¦Соответствие содержания   ¦ ¦55.  ¦Наличие знака     ¦  ¦
¦    ¦усилителя         ¦ ¦    ¦загрязняющих веществ в    ¦ ¦     ¦аварийной         ¦  ¦
¦    ¦рулевого          ¦ ¦    ¦отработавших газах        ¦ ¦     ¦остановки         ¦  ¦
¦    ¦управления.       ¦ ¦    ¦транспортных средств      ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦Плавность         ¦ ¦    ¦установленным требованиям ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦изменения усилия  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦при повороте      ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦рулевого колеса   ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦13. ¦Отсутствие        ¦ ¦33. ¦Отсутствие подтекания и   ¦ ¦56.  ¦Наличие не менее  ¦  ¦
¦    ¦самопроизвольного ¦ ¦    ¦каплепадения топлива в    ¦ ¦     ¦двух              ¦  ¦
¦    ¦поворота рулевого ¦ ¦    ¦системе питания           ¦ ¦     ¦противооткатных   ¦  ¦
¦    ¦колеса с          ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦упоров            ¦  ¦
¦    ¦усилителем        ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦рулевого          ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦управления от     ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦нейтрального      ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦положения при     ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦работающем        ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦двигателе         ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦14. ¦Отсутствие        ¦ ¦34. ¦Работоспособность запорных¦ ¦57.  ¦Наличие           ¦  ¦
¦    ¦превышения        ¦ ¦    ¦устройств и устройств     ¦ ¦     ¦огнетушителей,    ¦  ¦
¦    ¦предельных        ¦ ¦    ¦перекрытия топлива        ¦ ¦     ¦соответствующих   ¦  ¦
¦    ¦значений          ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦установленным     ¦  ¦
¦    ¦суммарного люфта  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦требованиям       ¦  ¦
¦    ¦в рулевом         ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦управлении        ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦15. ¦Отсутствие        ¦ ¦35. ¦Герметичность системы     ¦ ¦58.  ¦Надежное          ¦  ¦
¦    ¦повреждения и     ¦ ¦    ¦питания транспортных      ¦ ¦     ¦крепление         ¦  ¦
¦    ¦полная            ¦ ¦    ¦средств, работающих на    ¦ ¦     ¦поручней в        ¦  ¦
¦    ¦комплектность     ¦ ¦    ¦газе. Соответствие газовых¦ ¦     ¦автобусах,        ¦  ¦
¦    ¦деталей крепления ¦ ¦    ¦баллонов установленным    ¦ ¦     ¦запасного колеса, ¦  ¦
¦    ¦рулевой колонки и ¦ ¦    ¦требованиям               ¦ ¦     ¦аккумуляторной    ¦  ¦
¦    ¦картера рулевого  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦батареи, сидений, ¦  ¦
¦    ¦механизма         ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦огнетушителей и   ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦медицинской       ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦аптечки           ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦16. ¦Отсутствие следов ¦ ¦36. ¦Соответствие нормам уровня¦ ¦59.  ¦Работоспособность ¦  ¦
¦    ¦остаточной        ¦ ¦    ¦шума выпускной системы    ¦ ¦     ¦механизмов        ¦  ¦
¦    ¦деформации,       ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦регулировки       ¦  ¦
¦    ¦трещин и других   ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦сидений           ¦  ¦
¦    ¦дефектов в        ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦рулевом механизме ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦и рулевом приводе ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦17. ¦Отсутствие        ¦ ¦VII. Прочие элементы конструкции ¦ 60. ¦Наличие           ¦  ¦
¦    ¦устройств,        ¦ ¦                                 ¦     ¦надколесных       ¦  ¦
¦    ¦ограничивающих    ¦ ¦                                 ¦     ¦грязезащитных     ¦  ¦
¦    ¦поворот   рулевого¦ ¦                                 ¦     ¦устройств,        ¦  ¦
¦    ¦колеса,         не¦ ¦                                 ¦     ¦отвечающих        ¦  ¦
¦    ¦предусмотренных   ¦ ¦                                 ¦     ¦установленным     ¦  ¦
¦    ¦конструкцией      ¦ ¦                                 ¦     ¦требованиям       ¦  ¦
+----+------------------+-+---------------------------------+-----+------------------+--+
¦  III. Внешние световые  ¦37. ¦Наличие зеркал заднего    ¦ ¦61.  ¦Соответствие      ¦  ¦
¦         приборы         ¦    ¦вида в соответствии с     ¦ ¦     ¦вертикальной      ¦  ¦
¦                         ¦    ¦требованиями              ¦ ¦     ¦статической       ¦  ¦
¦                         ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦нагрузки на       ¦  ¦
¦                         ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦тяговое           ¦  ¦
¦                         ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦устройство        ¦  ¦
¦                         ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦автомобиля от     ¦  ¦
¦                         ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦сцепной петли     ¦  ¦
¦                         ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦одноосного        ¦  ¦
¦                         ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦прицепа (прицепа- ¦  ¦
¦                         ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦роспуска) нормам  ¦  ¦
+-------------------------+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦18. ¦Соответствие      ¦ ¦38. ¦Отсутствие дополнительных ¦ ¦62.  ¦Работоспособность ¦  ¦
¦    ¦устройств         ¦ ¦    ¦предметов или покрытий,   ¦ ¦     ¦держателя         ¦  ¦
¦    ¦освещения и       ¦ ¦    ¦ограничивающих обзорность ¦ ¦     ¦запасного колеса, ¦  ¦
¦    ¦световой          ¦ ¦    ¦с места водителя.         ¦ ¦     ¦лебедки и         ¦  ¦
¦    ¦сигнализации      ¦ ¦    ¦Соответствие полосы пленки¦ ¦     ¦механизма         ¦  ¦
¦    ¦установленным     ¦ ¦    ¦в верхней части ветрового ¦ ¦     ¦подъема-опускания ¦  ¦
¦    ¦требованиям       ¦ ¦    ¦стекла установленным      ¦ ¦     ¦запасного колеса  ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦требованиям               ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦19. ¦Отсутствие        ¦ ¦39. ¦Соответствие норме        ¦ ¦63.  ¦Работоспособность ¦  ¦
¦    ¦разрушений        ¦ ¦    ¦светопропускания ветрового¦ ¦     ¦механизмов        ¦  ¦
¦    ¦рассеивателей     ¦ ¦    ¦стекла, передних боковых  ¦ ¦     ¦подъема и         ¦  ¦
¦    ¦световых приборов ¦ ¦    ¦стекол и стекол передних  ¦ ¦     ¦опускания опор и  ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦дверей                    ¦ ¦     ¦фиксаторов        ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦транспортного     ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦                          ¦ ¦     ¦положения опор    ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦20. ¦Работоспособность ¦ ¦40. ¦Отсутствие трещин на      ¦ ¦64.  ¦Соответствие      ¦  ¦
¦    ¦и режим работы    ¦ ¦    ¦ветровом стекле в зоне    ¦ ¦     ¦каплепадения      ¦  ¦
¦    ¦сигналов          ¦ ¦    ¦очистки водительского     ¦ ¦     ¦масел и рабочих   ¦  ¦
¦    ¦торможения        ¦ ¦    ¦стеклоочистителя          ¦ ¦     ¦жидкостей нормам  ¦  ¦
+----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+--+
¦21. ¦Соответствие      ¦ ¦41. ¦Работоспособность замков  ¦ ¦65.  ¦Установка         ¦  ¦
¦    ¦углов регулировки ¦ ¦    ¦дверей кузова, кабины,    ¦ ¦     ¦государственных   ¦  ¦
¦    ¦и силы света фар  ¦ ¦    ¦механизмов регулировки и  ¦ ¦     ¦регистрационных   ¦  ¦
¦    ¦установленным     ¦ ¦    ¦фиксирующих устройств     ¦ ¦     ¦знаков в          ¦  ¦
¦    ¦требованиям       ¦ ¦    ¦сидений, устройства       ¦ ¦     ¦соответствии с    ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦обогрева и обдува         ¦ ¦     ¦требованиями      ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦ветрового стекла,         ¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
¦    ¦                  ¦ ¦    ¦противоугонного устройства¦ ¦     ¦                  ¦  ¦
-----+------------------+-+----+--------------------------+-+-----+------------------+---

Оборотная сторона

---------------------------------------------------------------------------
¦                       Результаты диагностирования                       ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦    Параметры, по которым установлено несоответствие    ¦     Пункт      ¦
+--------------------------------------------------------+диагностической ¦
¦  Нижняя  ¦ Результат ¦Верхняя¦ Наименование параметра  ¦     карты      ¦
¦ граница  ¦ проверки  ¦граница¦                         ¦                ¦
+----------+-----------+-------+-------------------------+                ¦
¦          ¦           ¦       ¦                         ¦                ¦
+----------+-----------+-------+-------------------------+                ¦
¦          ¦           ¦       ¦                         ¦                ¦
+----------+-----------+-------+-------------------------+                ¦
¦          ¦           ¦       ¦                         ¦                ¦
+----------+-----------+-------+-------------------------+                ¦
¦          ¦           ¦       ¦                         ¦                ¦
+----------+-----------+-------+-------------------------+                ¦
¦          ¦           ¦       ¦                         ¦                ¦
+----------+-----------+-------+-------------------------+                ¦
¦          ¦           ¦       ¦                         ¦                ¦
+----------+-----------+-------+-------------------------+                ¦
¦          ¦           ¦       ¦                         ¦                ¦
+----------+-----------+-------+-------------------------+                ¦
¦          ¦           ¦       ¦                         ¦                ¦
+----------+-----------+-------+-------------------------+----------------+
¦                Невыполненные требования                ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+                ¦
¦   Предмет    ¦ Содержание невыполненного требования (с ¦                ¦
¦   проверки   ¦    указанием нормативного источника)    ¦                ¦
¦    (узел,    ¦                                         ¦                ¦
¦   деталь,    ¦                                         ¦                ¦
¦   агрегат)   ¦                                         ¦                ¦
+--------------+-----------------------------------------+                ¦
¦              ¦                                         ¦                ¦
+--------------+-----------------------------------------+                ¦
¦              ¦                                         ¦                ¦
+--------------+-----------------------------------------+                ¦
¦              ¦                                         ¦                ¦
+--------------+-----------------------------------------+                ¦
¦              ¦                                         ¦                ¦
+--------------+-----------------------------------------+----------------+
¦              ¦                                         ¦                ¦
+--------------+-----------------------------------------+----------------+
¦              ¦                                         ¦                ¦
+--------------+-----------------------------------------+----------------+
¦              ¦                                         ¦                ¦
+--------------+-----------------------------------------+----------------+
¦Примечания:                                                              ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦                                                                         ¦
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
¦                           Данные транспортного средства                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Масса без нагрузки:                  ¦Разрешенная максимальная масса:    ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦Тип топлива:                         ¦Пробег ТС:                         ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦Тип тормозной системы:               ¦                                   ¦
+-------------------------------------+                                   ¦
¦Марка шин:                           ¦                                   ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦Заключение  о   возможности/невозможности -------------------------------¦
¦эксплуатации транспортного средства       ¦  возможно  ¦   невозможно   ¦¦
¦                                          ¦    Passed  ¦    Failed      ¦¦
¦Results of the roadworthiness inspection  -------------+-----------------¦
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
¦ Пункты диагностической карты, требующие         ¦                       ¦
¦повторной проверки:                              ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+                       ¦
¦                                                 ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+                       ¦
¦                                                 ¦                       ¦
+-------------------------------------------------+                       ¦
¦                                                 ¦                       ¦
--------------------------------------------------+------------------------

---------------------------------------------------------------------------
¦Дата   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                                 ¦
¦       --+-+-+-+-+-+-+--                                                 ¦
¦                                                                         ¦
¦Ф.И.О. технического эксперта                                             ¦
¦                                                                         ¦
¦Подпись                                    Печать                        ¦
¦Signature                                  Stamp                         ¦
---------------------------------------------------------------------------
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