Должностная инструкция дефектоскописта по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда
Составлена в _____ экз.                                Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
(наименование работодателя,                (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                 должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)

"__"___________ ____ г. N _____                "__"___________ ____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ дефектоскописта по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность дефектоскописта по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда "__________" (далее - "Организация").
1.2. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством РФ порядке приказом руководителя Организации.
1.3. На должность дефектоскописта по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда назначается лицо, имеющее __________ образование и стаж работы в должности не менее _____ лет.
1.4. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда подчиняется непосредственно _______________.
1.5. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда должен знать:
- основные методы получения вакуума; основы процесса откачки;
- быстроту действия насоса;
- сопротивление и пропускную способность трубопроводов;
- режим истечения газов; устройство оборудования и аппаратуры для откачки объекта;
- устройство вращательных и пароструйных насосов;
- устройство контрольно-измерительных приборов для измерения вакуума; простейшие неисправности электрической, радиотехнической и вакуумной систем течеискателей;
- способы проверки и регулировки чувствительности течеискателей;
- методы испытания объектов контроля, сущность, преимущества и недостатки методов контроля;
- устройство люминесцентных приборов;
- электрические параметры ртутно-кварцевых ламп;
- природу ультрафиолетовых лучей и флюоресценции;
- физические свойства жидкости (смачивание, вязкость, поверхностное натяжение, капиллярные явления), виды красящих веществ для цветного метода дефектоскопии и люминесцирующих веществ для люминесцентной дефектоскопии;
- методы нанесения и удаления пенетранта с поверхности изделий;
- правила пользования аналитическими весами для составления навесок при приготовлении растворов.
1.6. В период временного отсутствия дефектоскописта по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда его функциональные обязанности исполняет _______________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда исполняет следующие функции:
2.1.1. Подготовку к испытаниям - сборку схемы контроля (монтаж) и межоперационный контроль отдельных деталей методом обдувки, с помощью гелиевого щупа, с применением избыточного давления.
2.1.2. Эксплуатацию гелиевых и галогенных течеискателей в соответствии с требованиями правил эксплуатации и инструкции контроля герметичности.
2.1.3. Выбор контрольно-измерительных приборов для измерения вакуума и давления газа.
2.1.4. Заключение по испытаниям герметичности контролируемых деталей.
2.1.5. Проведение люминесцентного и цветного контроля изделий в стационарных условиях и на объектах.
2.1.6. Работу с приборами люминесцентной дефектоскопии.
2.1.7. Приготовление в соответствии с инструкцией проникающих жидкостей и абсорбирующих покрытий.
2.1.8. Отметку дефектов по индикаторным следам.
2.1.9. Расшифровку дефектов.
2.2. Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда несет также иные обязанности, установленные локальными актами Организации.
2.3. _________________________________.
2.4. Примеры работ
2.4.1. Детали металлургического и энергетического оборудования - контроль люминесцентным и цветным методами после ковки, проката и механической обработки.
2.4.2. Отливки, поковки и штампованные заготовки средней и сложной конфигурации - контроль люминесцентным и цветным методами.
2.4.3. Приборы измерения избыточного давления газа и вакуума - установка рабочего тока термопарной лампы, применение градуированных кривых термопарных ламп для определения степени разряжения.
2.4.4. Системы гелиевые - проверка плотности по показаниям манометра.
2.4.5. Системы вакуумные и камеры испытательные - проверка гелиевой плотности.
2.4.6. Соединения угловые сварные на деталях и объектах - контроль люминесцентным и цветным методами.
2.4.7. Стыки трубопроводов сварные - контроль люминесцентным и цветным методами.

3. ПРАВА
Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности дефектоскописта по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящих в компетенцию дефектоскописта по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда.
3.3. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам, связанным с его профессиональной деятельностью.
3.4. _________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией и действующим трудовым законодательством РФ, злоупотребление правами дефектоскописта по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда либо несоблюдение своих обязанностей.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы дефектоскописта по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с _______________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности дефектоскописта по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден __________ и включает в себя:
- _______________________________;
- _______________________________;
- _______________________________.

6. ПРАВО ПОДПИСИ
6.1. Дефектоскописту по газовому и жидкостному контролю 3-го разряда для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организационно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.
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