Должностная инструкция дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда
Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________           _______________________________
(наименование работодателя,                (руководитель или иное лицо,

_________________________________           _______________________________
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать

_________________________________           _______________________________
форма, адрес, телефон, адрес                 должностную инструкцию)

_________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)              "____"_____________ _____ г.

"___"_________ ____ г. N _______                          М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда "____________" (далее - Организация).
1.2. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. На должность дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда назначается лицо, имеющее ________ образование и стаж работы в должности не менее ____ лет.
1.4. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда подчиняется непосредственно ____________________.
1.5. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда должен знать:
- устройство магнитных, электромагнитных, магнитографических, ультрафиолетовых дефектоскопов и преобразователей;
- стандартные и испытательные образцы для проверки и настройки ультразвуковых дефектоскопов и преобразователей;
- физическую сущность ультразвуковых методов контроля: эхоимпульсного, теневого, зеркально-теневого и резонансного;
- методику определения толщины и расслоения металлов;
- основные типы волн; способы возбуждения ультразвуковых волн и обеспечения акустического контакта;
- виды дефектов;
- типы сварных соединений;
- требования, предъявляемые к контролируемой поверхности (параметры шероховатости);
- основы электроники, металловедения и сварочного производства;
- методики контроля проката, отливок, поковок и сварных соединений из углеродистых и низколегированных сталей разной толщины;
- назначение магнитной и электромагнитной дефектоскопии;
- технические условия и инструкции по магнитному, магнитографическому и токовихревому контролю;
- способы намагничивания крупных деталей.
1.6. В период временного отсутствия дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда его функциональные обязанности исполняет _____________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда исполняет следующие функции:
2.1.1. Контроль деталей сложной конфигурации магнитным методом на стационарных и переносных дефектоскопах непосредственно на агрегатах без их снятия.
2.1.2. Контроль цилиндрических изделий токовихревыми приборами с расшифровкой местоположения дефектов по дефектограммам.
2.1.3. Расшифровку поверхностных дефектов.
2.1.4. Контроль качества сварных соединений магнитографическим методом - запись на магнитную пленку.
2.1.5. Оценку качества сварного шва.
2.1.6. Подбор эталонов по результатам люминесцентного, ультразвукового и рентгеновского анализов.
2.1.7. Определение магнитной проницаемости аустенитных сталей по количеству феррита.
2.1.8. Ультразвуковой контроль проката, отливок, поковок и сварных соединений из углеродистых низколегированных сталей.
2.1.9. Включение и настройку по эталонам ультразвуковых дефектоскопов средней сложности.
2.1.10. Проверку правильности показаний глубиномера, проверку дефектоскопов, преобразователей.
2.1.11. Работу прямыми и наклонными искателями по однощуповой схеме.
2.1.12. Определение координат и протяженности дефектов.
2.1.13. Ремонт преобразователей головок и соединительных кабелей.
2.2. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда несет также иные обязанности, установленные локальными актами Организации.
2.3. _____________________________________.
2.4. Примеры работ.
2.4.1. Детали грузоподъемных механизмов - ультразвуковой контроль.
2.4.2. Детали из стали аустенитного класса - определение прибором количества ферритной фазы после закалки.
2.4.3. Ковши сталеразливочные - ультразвуковой контроль.
2.4.4. Конструкции сотовые - обнаружение зон непроклея обшивки.
2.4.5. Листы стальные - определение протяженности и координат дефектов с помощью дефектоскопа.
2.4.6. Лопатки ротора турбины и компрессора газотурбинных двигателей - ультразвуковой контроль кромок.
2.4.7. Образцы контрольные - изготовление дефектограмм.
2.4.8. Подвески, предохранительные стержни, планки, траверсы, рычаги, тяги, крестовины, балансиры, опоры, шатуны, шкворни, штоки, детали автосцепного устройства - магнитопорошковый контроль.
2.4.9. Система записи и маркировки при токовихревом контроле - настройка и регулирование.
2.4.10. Соединения сварные тавровые судовых корпусных конструкций - ультразвуковой контроль.
2.4.11. Соединения сварных фланцев, колец, промежуточных штуцеров, ниппелей с трубами - магнитопорошковый контроль.
2.4.12. Узлы и детали вертолета несъемные легкодоступные - магнитопорошковый контроль.
2.4.13. Швы сварные сталей аустенитного класса - регистрация прибором распределения ферритной фазы.

3. ПРАВА
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда.
3.3. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам, связанным с его профессиональной деятельностью.
3.4. ______________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией и действующим трудовым законодательством РФ, злоупотребление правами дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда либо несоблюдение своих обязанностей.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с ____________________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _________ и включает в себя:
- _____________________;
- _____________________;
- _____________________.

6. ПРАВО ПОДПИСИ
6.1. Дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому контролю 3-го разряда для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организационно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
Юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"_____________ ___ г.
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