Должностная инструкция дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда
Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________           _______________________________
(наименование работодателя,                (руководитель или иное лицо,

_________________________________           _______________________________
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать

_________________________________           _______________________________
форма, адрес, телефон, адрес                 должностную инструкцию)

_________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)              "____"_____________ _____ г.

"___"_________ ____ г. N _______                          М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда "______________" (далее - Организация).
1.2. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. На должность дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда назначается лицо, имеющее __________ образование и стаж работы в должности не менее ____ лет.
1.4. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда подчиняется непосредственно ______________________.
1.5. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда должен знать:
- кинематические и электрические схемы магнитных, электромагнитных и магнитографических дефектоскопов;
- основы термообработки гальванопокрытия; правила ремонта электромагнитных индукционных дефектоскопов;
- устройство приборов для определения магнитной проницаемости ферритной фазы; кинематические и электрические схемы дефектоскопов;
- основы электроники;
- виды и способы сварки;
- виды дефектов, встречающихся в прокате, отливках, поковках и сварных соединениях;
- расчет узлов преломления ультразвуковых колебаний в различных материалах на границах двух сред;
- основные закономерности распространения ультразвуковых колебаний в материалах;
- физические явления, происходящие при прохождении ультразвука через границу двух сред; основные параметры контроля;
- способы отличия основных сигналов от ложных, вызванных отражением ультразвука от структуры, изменениями профиля деталей и другими факторами.
1.6. В период временного отсутствия дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда его функциональные обязанности исполняет __________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда исполняет следующие функции:
2.1.1. Определение качества термообработанных деталей и сортировка их по маркам материала.
2.1.2. Разбраковка изделий по количеству ферритной фазы.
2.1.3. Измерение толщины гальванических покрытий.
2.1.4. Построение кривых намагничивания.
2.1.5. Определение магнитной проницаемости.
2.1.6. Выбор режима подмагничивания при токовихревом контроле маломагнитных и магнитных изделий.
2.1.7. Выбор оптимального режима контроля изделий токовихревым методом.
2.1.8. Ультразвуковой контроль различных типов сварных соединений из легированных сталей, сплавов и цветных металлов, выполненных различными видами сварки.
2.1.9. Настройка режима работы сложных ультразвуковых переносных, лабораторных и стационарных дефектоскопов по стандартным и испытательным образцам.
2.1.10. Проверка прямых и наклонных преобразователей.
2.1.11. Расшифровка дефектограмм.
2.1.12. Определение качества проката, отливок, поковок и сварных соединений по результатам ультразвукового контроля и техническим условиям.
2.1.13. Изготовление приспособлений для проведения ультразвукового контроля прямых и наклонных преобразователей.
2.1.14. Проверку ультразвуковой дефектоскопической аппаратуры на соответствие основным параметрам.
2.1.15. Расчет и экспериментальное определение углов ввода наклонных преобразователей.
2.1.16. Текущий ремонт дефектоскопов.
2.2. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда несет также иные обязанности, установленные локальными актами Организации.
2.3. ______________________________________.
2.4. Примеры работ.
2.4.1. Валки прокатных станов - ультразвуковой контроль.
2.4.2. Датчики феррозондовые - определение чувствительности.
2.4.3. Детали воздушных несущих и рулевых винтов вертолетов - ультразвуковой контроль.
2.4.4. Детали литые стальные - ультразвуковой контроль.
2.4.5. Детали стальные - определение толщины хромового покрытия.
2.4.6. Заготовки прокатные - магнитопорошковый метод определения трещин.
2.4.7. Кривая гистерезиса - определение намагничивания.
2.4.8. Прокат листовой - ультразвуковой контроль.
2.4.9. Слитки из легких сплавов - ультразвуковой контроль.
2.4.10. Соединения сварные отростков, штуцеров и приварышей с трубами - магнитопорошковый контроль.
2.4.11. Соединения сварные с толщиной стенки до 15 мм - ультразвуковой контроль.
2.4.12. Сопряжения профилей шпангоутов - ультразвуковой контроль.
2.4.13. Трубы из коррозионностойкой стали с толщиной стенок до 4 мм в местах прогиба - замер толщины.
2.4.14. Форсунки рабочие газотурбинных двигателей - магнитопорошковый контроль.

3. ПРАВА
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда.
3.3. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам, связанным с его профессиональной деятельностью.
3.4. ______________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией и действующим трудовым законодательством РФ, злоупотребление правами дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда либо несоблюдение своих обязанностей.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с ____________________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден ____________ и включает в себя:
- _____________________;
- _____________________;
- _____________________.

6. ПРАВО ПОДПИСИ
6.1. Дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому контролю 4-го разряда для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организационно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
Юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"_____________ ___ г.
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