Должностная инструкция дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда
Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________           _______________________________
(наименование работодателя,                (руководитель или иное лицо,

_________________________________           _______________________________
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать

_________________________________           _______________________________
форма, адрес, телефон, адрес                 должностную инструкцию)

_________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)              "____"_____________ _____ г.

"___"_________ ____ г. N _______                          М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда "_______________" (далее - Организация).
1.2. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. На должность дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы в должности не менее ____ лет.
1.4. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда подчиняется непосредственно _______________________.
1.5. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда должен знать:
- все виды работ по магнитному и электромагнитному контролю;
- типы толщиномеров, устройство приборов по снятию магнитных характеристик материала;
- способы градуировки приборов;
- законы распространения продольных, поперечных и поверхностных ультразвуковых колебаний в телах с различной структурой;
- основные законы отражения и преломления ультразвуковых колебаний на границе двух сред;
- устройство электровакуумных и полупроводниковых приборов;
- принципиальные схемы и конструктивные особенности сложных и точных ультразвуковых дефектоскопов, способы их регулирования и юстировки;
- причины возникновения неисправностей при работе приборов и способы их устранения;
- основы металловедения и сварки.
1.6. В период временного отсутствия дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда его функциональные обязанности исполняет _____________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда исполняет следующие функции:
2.1.1. Проведение магнитной дефектоскопии на всех видах магнитных и электромагнитных дефектоскопов.
2.1.2. Работу с точными измерительными приборами и установками по измерению магнитных и электрических параметров материалов изделий.
2.1.3. Испытание и наладку дефектоскопов.
2.1.4. Изготовление феррозондовых датчиков и определение их чувствительности.
2.1.5. Расшифровку информации от аппаратуры с феррозондовыми датчиками.
2.1.6. Определение размеров и глубины залегания дефектов.
2.1.7. Построение картограммы распределения магнитной проводимости по детали или сварному шву.
2.1.8. Ультразвуковой контроль деталей и изделий из цветных металлов, сталей с крупнокристаллической структурой.
2.1.9. Настройку режима работы особо сложных и точных дефектоскопов и установок автоматического ультразвукового контроля с дистанционной передачей показаний по стандартным и испытательным образцам.
2.1.10. Изготовление испытательных образцов, составление эскизов.
2.1.11. Обработку результатов контроля.
2.1.12. Составление ведомостей и карт ультразвукового контроля.
2.1.13. Настройку чувствительности приборов по диаграммам: амплитуда, расстояние, диаметр с помощью аттенюатора.
2.1.14. Проведение ультразвукового контроля раздельно-совмещенными преобразователями.
2.2. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда несет также иные обязанности, установленные локальными актами Организации.
2.3. ______________________________________.
2.4. Примеры работ.
2.4.1. Валы гребные цилиндрические пустотелые - ультразвуковой контроль.
2.4.2. Винты гребные - ультразвуковой контроль сварных швов.
2.4.3. Вкладыши и подушки подшипников - ультразвуковой контроль.
2.4.4. Донышки коллекторов котлов - ультразвуковой контроль.
2.4.5. Заготовки катаные квадратные - ультразвуковой контроль.
2.4.6. Лопасти гребных винтов - определение глубины залегания и размеров дефектов в корневом сечении.
2.4.7. Пластмассы, резина - ультразвуковой контроль.
2.4.8. Поковки различных форм и размеров - ультразвуковой контроль.
2.4.9. Соединения сварные с толщиной стенки свыше 15 мм - ультразвуковой контроль.
2.4.10. Трубы из коррозионно-стойкой стали с толщиной стенок свыше 4 мм в местах прогиба - замер толщины.
2.4.11. Установки баллистические - калибрование.
2.4.12. Цапфы, корпус осевого шарнира, рычаг лопастей втулки несущего винта вертолета - магнитный контроль.
2.4.13. Элементы колесных пар - магнитный и ультразвуковой контроль.

3. ПРАВА
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда.
3.3. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам, связанным с его профессиональной деятельностью.
3.4. ______________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией и действующим трудовым законодательством РФ, злоупотребление правами дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда либо несоблюдение своих обязанностей.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с ____________________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден ______________ и включает в себя:
- _____________________;
- _____________________;
- _____________________.

6. ПРАВО ПОДПИСИ
6.1. Дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому контролю 5-го разряда для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организационно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"_____________ ___ г.
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