Должностная инструкция дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда
Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________           _______________________________
(наименование работодателя,                (руководитель или иное лицо,

_________________________________           _______________________________
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать

_________________________________           _______________________________
форма, адрес, телефон, адрес                 должностную инструкцию)

_________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)              "____"_____________ _____ г.

"___"_________ ____ г. N _______                          М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда "_______________" (далее - Организация).
1.2. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. На должность дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы в должности не менее ____ лет.
1.4. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда подчиняется непосредственно ____________________________.
1.5. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда должен знать:
- кинематические и электрические схемы автоматических установок;
- основы механики, телемеханики и метрологии;
- уравнение акустического тракта как основу построения номограмм;
- принципы определения затухания и скорости распространения ультразвука;
- типы существующих ультразвуковых дефектоскопов, толщиномеров и установок для измерения скорости распространения и затухания ультразвуковых колебаний;
- основные закономерности распространения волн Лэмба и способы ультразвукового контроля с их помощью.
1.6. В период временного отсутствия дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда его функциональные обязанности исполняет _______________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда исполняет следующие функции:
2.1.1. Определение коэффициента затухания упругих колебаний различными методами, коэффициентов отражения и прохождения ультразвука на границе раздела двух сред.
2.1.2. Настройку чувствительности прибора и проверку эквивалентных размеров дефектов без образцов или при сокращенном числе стандартных и испытательных образцов.
2.1.3. Выполнение экспериментальных работ при разработке методик контроля и построение экспериментальных номограмм.
2.1.4. Проведение всех видов работ по ультразвуковому контролю, встречающихся в производственных условиях.
2.1.5. Расчет и изготовление приспособлений для ведения ультразвукового контроля.
2.1.6. Измерение скорости распространения ультразвуковых колебаний промышленными специализированными приборами.
2.1.7. Расшифровку дефектограмм, полученных на автоматических установках.
2.1.8. Устранение неполадок в автоматических установках.
2.1.9. Ремонт и настройку приборов.
2.2. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда несет также иные обязанности, установленные локальными актами Организации.
2.3. ______________________________________.
2.4. Примеры работ.
2.4.1. Заготовки ступиц винта - определение скорости затухания ультразвуковых колебаний на изделии и эквивалентной площади обнаруженных дефектов.
2.4.2. Коленчатые и распределительные валы дизелей; валы якорей тяговых двигателей, редукторов, насосов, компрессоров, роторов; карданные валы, блоки дизелей, хвостовики корпусов и стяжные болты поглощающих аппаратов автосцепки, тяговые хомуты, зубья зубчатых колес - магнитопорошковый и ультразвуковой контроль.
2.4.3. Листы высоколегированных сплавов в состоянии поставки - ультразвуковой контроль с расшифровкой полученной дефектограммы.
2.4.4. Обечайки с пазовыми продольными швами с усилением - определение возможности ультразвукового контроля и ультразвуковой контроль сварного шва с выдачей заключения.
2.4.5. Образцы легированной стали - измерение скорости затухания ультразвуковых колебаний.
2.4.6. Рама тележки, центральный брус, карданная муфта, детали автосцепки, рельсосмазыватель - магнитопорошковый контроль.
2.4.7. Швы сварные корпусных конструкций - ультразвуковой контроль.
2.4.8. Элементы колесных пар, внутренние и наружные кольца роликовых подшипников - магнитный и ультразвуковой контроль.

3. ПРАВА
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда.
3.3. Представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам, связанным с его профессиональной деятельностью.
3.4. ______________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией и действующим трудовым законодательством РФ, злоупотребление правами дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда либо несоблюдение своих обязанностей.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ.
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с ____________________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден ______________ и включает в себя:
- _____________________;
- _____________________;
- _____________________.

6. ПРАВО ПОДПИСИ
6.1. Дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому контролю 6-го разряда для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организационно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"_____________ ___ г.
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