Должностная инструкция электромонтажника-наладчика 6-го разряда

Составлена в ___ экз.                                   Утверждаю
_____________________________
(инициалы, фамилия)
_________________________________             _____________________________
_________________________________             _____________________________
_________________________________             _____________________________
(наименование работодателя,                 (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                  уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                  должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
"___"____________ ____ г. N _____             "___"________________ ____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ электромонтажника-наладчика 6-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность электромонтажника-наладчика 6-го разряда "______________" (далее - "Организация").
1.2. Электромонтажник-наладчик 6-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Электромонтажник-наладчик 6-го разряда подчиняется непосредственно ____________________ Организации.
1.4. На должность электромонтажника-наладчика 6-го разряда назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Электромонтажник-наладчик 6-го разряда должен знать:
- устройство, назначение и принцип действия сложных видов релейных защит;
- методы наладки сложных видов защит;
- устройство высоковольтных испытательных установок и аппаратуры для отыскания мест повреждения в кабелях;
- методы высоковольтных испытаний и отысканий мест повреждения в кабелях;
- основы автоматики и полупроводниковой техники;
- методы наладки электроприводов переменного тока с элементами автоматики и полупроводниковой техники;
- технические характеристики машин постоянного тока;
- методы наладки электроприводов постоянного тока с релейно-контакторной схемой управления и элементами автоматики;
- правила соблюдения техники безопасности при выполнении электромонтажных работ.
1.6. В период временного отсутствия электромонтажника-наладчика 6-го разряда его обязанности возлагаются на ________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Электромонтажник-наладчик 6-го разряда осуществляет наладку объектов электроснабжения напряжением до 10 кВ со сложными видами релейных защит в промышленном и гражданском строительстве. Наладку электроприводов переменного тока напряжением до 10 кВ с элементами автоматики, электроприводов постоянного тока с релейно-контакторной схемой управления и регулирования.
Примерные виды работ:
Наладка фидеров напряжением до 10 кВ с направленной защитой, дифференциальной защитой силовых трансформаторов и двигателей.
Наладка электропривода с асинхронным электродвигателем (короткозамкнутым или фазным ротором) и элементами автоматики.
Испытание и определение места повреждения кабелей.
Наладка диспетчерского управления и сигнализации объектов электроснабжения и поточно-транспортных систем.
Наладка систем оперативного постоянного тока (аккумуляторные батареи).
Наладка преобразовательных агрегатов машинных и полупроводниковых нерегулируемых мощностей до 500 кВт.

3. ПРАВА
Электромонтажник-наладчик 6-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности электромонтажника-наладчика 6-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящих в компетенцию электромонтажника-наладчика 6-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Электромонтажник-наладчик 6-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы электромонтажника-наладчика 6-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью электромонтажник-наладчик 6-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с ________________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности электромонтажника-наладчика 6-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден ________________ и включает в себя:
- ___________________________
- ___________________________
- ___________________________

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
___________________________                       _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"___"___________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба
___________________________                       _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"___"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
___________________________                       _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"___"___________ ____ г.
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