Должностная инструкция электромонтажника по освещению и осветительным сетям 3-го разряда

                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
_________________ (____________)
"__"___________ ____ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ электромонтажника по освещению и осветительным сетям 3-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность электромонтажника по освещению и осветительным сетям 3-го разряда "_________________" (далее - "Организация").
1.2. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда подчиняется непосредственно ______________________ Организации.
1.4. На должность электромонтажника по освещению и осветительным сетям 3-го разряда назначается лицо, имеющее ___________________ профессиональное образование и стаж работы по специальности _____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда должен знать:
- основные виды опорных конструкций и арматуры;
- устройство простых приборов, электроаппаратов, светильников;
- устройство применяемого электрифицированного и пневматического инструмента и правила его применения;
- простые электрические монтажные схемы;
- устройство и способы пользования простыми такелажными средствами;
- виды сварочного оборудования, применяемого при электромонтажных работах, и правила пользования им;
- способы монтажа и демонтажа временных осветительных проводок.
1.6. В период временного отсутствия электромонтажника по освещению и осветительным сетям 3-го разряда его обязанности возлагаются на _______________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда осуществляет выполнение простых работ по монтажу и демонтажу осветительных проводок и сетей.
Примерные виды работ:
Резка кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов.
Установка дюбелей.
Зарядка и установка светильников всех видов до 6 ламп (кроме люминесцентных), выключателей, переключателей и штепсельных розеток.
Заделка проходов для всех видов проводок через стены и перекрытия.
Раскатывание проводов с установкой барабанов.
Монтаж сетей заземления и зануляющих устройств.
Демонтаж проводок в изоляционных трубках, перекидок и отводов.
Демонтаж простых аппаратов и приборов (опорных изоляторов, выключателей, рубильников и переключателей с рычажным приводом, предохранителей, реостатов, трансформаторов тока и напряжения и т.п.).
Пробивка гнезд и отверстий механизированным инструментом.
Прокладка временных осветительных проводок.
Установка одностоечных опор и кронштейнов наружного освещения с армированием и установкой изоляторов.
Установка ответвительных коробок для кабелей и проводов.

3. ПРАВА
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности электромонтажника по освещению и осветительным сетям 3-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящих в компетенцию электромонтажника по освещению и осветительным сетям 3-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы электромонтажника по освещению и осветительным сетям 3-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с _______________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности электромонтажника по освещению и осветительным сетям 3-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден __________________ и включает в себя:
- ___________________________
- ___________________________
- ___________________________

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.
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