Должностная инструкция электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда

Составлена в ___ экз.                                   Утверждаю
_____________________________
(инициалы, фамилия)
_________________________________             _____________________________
_________________________________             _____________________________
_________________________________             _____________________________
(наименование работодателя,                 (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                  уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                  должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
"___"____________ ____ г. N _____             "___"________________ ____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда "_____________" (далее - "Организация").
1.2. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда подчиняется непосредственно __________________ Организации.
1.4. На должность электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда назначается лицо, имеющее ______________ профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда должен знать:
- основные марки линейной арматуры, изоляторов, проводов и тросов;
- сортамент стали и метизов;
- правила обращения с антисептирующими составами;
- способы антисептирования лесоматериалов;
- способы заглубления заземлителей вручную;
- способы окраски проводов и шин заземления;
- правила сигнализации на железнодорожном транспорте;
- наименование и назначение ручных инструментов и приспособлений.
1.6. В период временного отсутствия электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда его обязанности возлагаются на __________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда осуществляет выполнение простейших работ по сооружению воздушных линий электропередач контактных сетей и открытых распределительных устройств.
Примерные виды работ:
Изготовление мелких деталей крепления, не требующих точных размеров.
Заглубление заземлителей вручную.
Очистка неустановленных стальных опор воздушных линий (ВЛ) и конструкций открытых подстанций.
Окраска деталей крепления приставок и шин заземления.
Антисептирование деталей деревянных опор обмазкой кистями.
Раскатка проводов и тросов вручную.
Снятие обшивки с барабанов и их разборка.

3. ПРАВА
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с ________________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _______________ и включает в себя:
- ___________________________
- ___________________________
- ___________________________

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
___________________________                       _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"___"___________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба
___________________________                       _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"___"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
___________________________                       _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"___"___________ ____ г.
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