Должностная инструкция изолировщика на гидроизоляции 3-го разряда

Составлена в ___ экз.                                  Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)
_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
(наименование работодателя,                (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                  должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
"___"_____________ ___ г. N _____            "___"_________________ ___ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ изолировщика по гидроизоляции 3-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность изолировщика по гидроизоляции 3-го разряда "______________" (далее - "Организация").
1.2. Изолировщик по гидроизоляции 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Изолировщик по гидроизоляции 3-го разряда подчиняется непосредственно ______________ Организации.
1.4. На должность изолировщика по гидроизоляции 3-го разряда назначается лицо, имеющее _______ профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Изолировщик по гидроизоляции 3-го разряда должен знать:
- основные свойства изоляционных материалов;
- способы приготовления битумных мастик и грунтовок;
- способы выполнения гидроизоляции плоских поверхностей сверху.
1.6. В период временного отсутствия изолировщика по гидроизоляции 3-го разряда его обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Изолировщик по гидроизоляции 3-го разряда осуществляет выполнение простых работ по гидроизоляции конструкций и сооружений.
Примерные виды работ:
Покрытие холодными мастиками наружных бетонных поверхностей.
Приготовление битумных мастик, литого асфальтового раствора, толевого лака, идитолового клея и грунтовок.
Гидроизоляция простых плоских кровель.
Укладка асфальтовых смесей на горизонтальные поверхности.
Защита гидроизоляции цементной стяжкой.
Изоляция перекрытий литым пенобетоном.
Наклейка на горизонтальные поверхности битумных плит.
Герметизация стыков специальными герметиками с нанесением их кистью или шпателем.
Приготовление тиоколовых герметиков и простых акриловых и эпоксидных составов.
Пропитка изоляционных материалов горячим битумом или бензино-битумным раствором.
Насечка изолируемых поверхностей механизированным инструментом.

3. ПРАВА
Изолировщик по гидроизоляции 3-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности изолировщика по гидроизоляции 3-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию изолировщика по гидроизоляции 3-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Изолировщик по гидроизоляции 3-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы изолировщика по гидроизоляции 3-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью изолировщик по гидроизоляции 3-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с ____________________ работодатель проводит оценку эффективности работы изолировщика по гидроизоляции 3-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _________ и включает в себя:
- _____________________,
- _____________________,
- _____________________.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
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Согласовано:
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