Должностная инструкция изолировщика на гидроизоляции 4-го разряда
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ изолировщика на гидроизоляции 4-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность изолировщика на гидроизоляции 4-го разряда "__________" (далее - "Организация").
1.2. Изолировщик на гидроизоляции 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Изолировщик на гидроизоляции 4-го разряда подчиняется непосредственно _______________ Организации.
1.4. На должность изолировщика на гидроизоляции 4-го разряда назначается лицо, имеющее __________ профессиональное образование и стаж работы по специальности _____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Изолировщик на гидроизоляции 4-го разряда должен знать:
- основные свойства гидроизоляционных покровов;
- способы нанесения битумной мастики и наклейки рулонных материалов на вертикальные поверхности;
- требования, предъявляемые к качеству изоляционных материалов и покрытий;
- способы изоляции шпонок и деформационных швов в гидротехнических сооружениях;
- способы нанесения штукатурной, литой, окрасочной и оклеечной изоляции;
- способы изоляции подземных металлических сооружений, трубопроводов и резервуаров из углеродистых и низколегированных сталей.
1.6. В период временного отсутствия изолировщика на гидроизоляции 4-го разряда его обязанности возлагаются на _______________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Изолировщик на гидроизоляции 4-го разряда осуществляет выполнение работ средней сложности при гидроизоляции конструкций и сооружений.
Примерные виды работ:
Гидроизоляция подземных металлических сооружений.
Гидроизоляция вертикальных поверхностей матами, рулонными материалами и битумными мастиками.
Штукатурная гидроизоляция из холодных и горячих асфальтовых смесей.
Устройство литой и окрасочной гидроизоляции.
Заполнение деформационных швов в бетонных гидротехнических сооружениях холодными мастиками.
Заливка гидроизоляционных шпонок.
Гидроизоляция плоских поверхностей снизу.
Защита гидроизоляции на вертикальных поверхностях железобетонными плитами или деревянной опалубкой.
Гидроизоляция простых наклонных кровель.
Герметизация стыков специальными герметиками при помощи пневматических инструментов.
Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки со сваркой полотнищ.

3. ПРАВА
Изолировщик на гидроизоляции 4-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности изолировщика на гидроизоляции 4-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящих в компетенцию изолировщика на гидроизоляции 4-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Изолировщик на гидроизоляции 4-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы изолировщика на гидроизоляции 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью изолировщик на гидроизоляции 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с _______________ работодатель проводит оценку эффективности работы изолировщика на гидроизоляции 4-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден __________ и включает в себя:
- _______________________________;
- _______________________________;
- _______________________________.
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