Должностная инструкция изолировщика на термоизоляции 6-го разряда

Составлена в _____ экз.                                Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)
_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
(наименование работодателя,                (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                 должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
"__"___________ ____ г. N _____                "__"___________ ____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ изолировщика на термоизоляции 6-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность изолировщика на термоизоляции 6-го разряда "__________" (далее - "Организация").
1.2. Изолировщик на термоизоляции 6-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Изолировщик на термоизоляции 6-го разряда подчиняется непосредственно _______________ Организации.
1.4. На должность изолировщика на термоизоляции 6-го разряда назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности _____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Изолировщик на термоизоляции 6-го разряда должен знать:
- виды и способы изоляции горячих и холодных поверхностей различной конфигурации;
- свойства применяемых изоляционных материалов, изделий, мастик и растворов;
- способы проверки качества изоляции;
- физико-технические свойства теплоизоляционных материалов и изделий.
1.6. В период временного отсутствия изолировщика на термоизоляции 6-го разряда его обязанности возлагаются на _______________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Изолировщик на термоизоляции 6-го разряда осуществляет выполнение особо сложных работ по термоизоляции конструкций, трубопроводов и технологического оборудования.
Примерные виды работ:
Изоляция горячих и холодных поверхностей особо сложной конфигурации - двоякой кривизны цилиндров турбин и поршневых машин, П-образных и лирообразных компенсаторов. Составление эскизов и раскрой по ним матов.
Сборка и монтаж деталей покрытия из металла, дублированного материала, материала на основе синтетических полимеров для изоляции фасонных частей арматуры.
Изоляция вибрирующих поверхностей, контрольно-измерительной аппаратуры, газовоздушных клапанов, запорных фасонных частей.
Изготовление шаблонов и раскрой материалов для изоляционных покрытий (шаровые поверхности, съемные покрытия на запорную арматуру, фланцевые соединения, сферические части аппаратов из лепестков).
Проверка качества изоляции конструкций, трубопроводов и технологического оборудования.

3. ПРАВА
Изолировщик на термоизоляции 6-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности изолировщика на термоизоляции 6-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящих в компетенцию изолировщика на термоизоляции 6-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Изолировщик на термоизоляции 6-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы изолировщика на термоизоляции 6-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью изолировщик на термоизоляции 6-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с _______________ работодатель проводит оценку эффективности работы изолировщика на термоизоляции 6-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _______________ и включает в себя:
- _______________________________;
- _______________________________;
- _______________________________.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
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Руководитель структурного
подразделения
_____________________________                     _____________________
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Согласовано:
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