Должностная инструкция изолировщика по термоизоляции 4-го разряда
Составлена в ___ экз.                                  Утверждаю
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_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ изолировщика на термоизоляции 4-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность изолировщика на термоизоляции 4-го разряда "_________________" (далее - "Организация").
1.2. Изолировщик на термоизоляции 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Изолировщик на термоизоляции 4-го разряда подчиняется непосредственно ________________ Организации.
1.4. На должность изолировщика на термоизоляции 4-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Изолировщик на термоизоляции 4-го разряда должен знать:
- основные изоляционные конструкции и покрытия;
- способы крепления изоляции поверхностей;
- способы производства работ при изоляции перекрытий вертикальных и цилиндрических поверхностей термоизоляционными плитами;
- способы монтажа готовых деталей покрытий из металла и дублированного материала на криволинейных участках трубопроводов;
- виды и способы соединений трубопроводов;
- свойства специальных клеящих составов;
- способы нанесения битумной мастики и наклейки рулонных материалов на вертикальные и цилиндрические поверхности;
- требования, предъявляемые к качеству изоляционных материалов и конструкций;
- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию.
1.6. В своей деятельности изолировщик на термоизоляции 4-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия изолировщика на термоизоляции 4-го разряда его обязанности возлагаются на ___________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Изолировщик на термоизоляции 4-го разряда осуществляет выполнение работ средней сложности по термоизоляции конструкций, трубопроводов и технологического оборудования.
Примерные виды работ:
1. Изоляция горячих поверхностей.
Монтаж готовых деталей покрытия из металла, дублированного материала, базальтового волокна, материала на основе синтетических и природных полимеров, минеральных материалов на криволинейных участках трубопроводов, сферических и цилиндрических поверхностях с подгонкой и вырезкой по месту.
Установка съемных покрытий.
Изоляция полносборными и комплектными теплоизоляционными конструкциями, мастиками и штучными материалами трубопроводов с температурой теплоносителя более 300°C.
Изоляция поверхностей асбестовыми матами.
Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции.
Изготовление матов из раскроенной асбестовой ткани.
Устройство сложных каркасов.
2. Изоляция холодных поверхностей.
Изоляция трубопроводов с температурой хладоносителя ниже -50°C. Изоляция снизу плоских поверхностей конструкций термоизоляционными плитами.
Пароизоляция холодной аппаратуры и конструкций рулонными материалами.
Устройство перегородок из термоизоляционных плит.
Изоляция вертикальных и цилиндрических поверхностей.
Изоляция трубопроводов минеральным войлоком и пакетами в бумажной обертке, желобами из каменной ваты.
Укладка теплоизоляционных изделий на специальных клеящих составах (идитоновом, изолите, целгиите и др.).
Устройство каркасов.
Изоляция покрытий горячими битумными мастиками.
Изоляция металлических поверхностей пробковой крошкой на мастике.
Обшивка тканями изолированных поверхностей.
Очистка и праймеровка труб механизированным способом.
Изготовление битумных матов с армированием их тканью.
Изоляция вручную арматуры и катушек.
Работы по приемке и сдаче смены.
Уборка рабочего места, приспособлений, инструмента, а также содержание их в надлежащем виде.
Чистка оборудования.

3. ПРАВА
Изолировщик на термоизоляции 4-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения Руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Изолировщик на термоизоляции 4-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы изолировщика на термоизоляции 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью изолировщик на термоизоляции 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с ____________________ работодатель проводит оценку эффективности работы изолировщика на термоизоляции 4-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _________ и включает в себя:
- _____________________,
- _____________________,
- _____________________.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________ _____________________
(инициалы, фамилия)           (подпись)

"___"________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________ _____________________
(инициалы, фамилия)           (подпись)

"___"________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________ _____________________
(инициалы, фамилия)           (подпись)

"___"________ ___ г.
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