Должностная инструкция кислотоупорщика-гуммировщика 4-го разряда

Составлена в _____ экз.                                Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
(наименование работодателя,                (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                 должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)

"__"___________ ____ г. N _____                "__"___________ ____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ кислотоупорщика-гуммировщика 4-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность кислотоупорщика-гуммировщика 4-го разряда "__________" (далее - "Организация").
1.2. Кислотоупорщик-гуммировщик 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством РФ порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Кислотоупорщик-гуммировщик 4-го разряда подчиняется непосредственно _____________ Организации.
1.4. На должность кислотоупорщика-гуммировщика 4-го разряда назначается лицо, имеющее __________ профессиональное образование и стаж работы по специальности _____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Кислотоупорщик-гуммировщик 4-го разряда должен знать:
- свойства резины, полиизобутилена, самовулканизирующегося герметика, хлоркаучука (нейриты) и требования к их качеству;
- способы обкладки конических и сферических поверхностей;
- разметку и раскрой резины по готовым шаблонам;
- способы оклейки поверхностей рулонными материалами; правила разметки и раскроя резины по готовым шаблонам;
- устройство шприц-машины;
- способы удаления вздутий;
- способы подготовки емкостей и деталей к открытой вулканизации;
- устройство поршневых монтажных пистолетов и правила пользования ими.
1.6. В период временного отсутствия кислотоупорщика-гуммировщика 4-го разряда его обязанности возлагаются на _______________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Кислотоупорщик-гуммировщик 4-го разряда осуществляет выполнение работ средней сложности по гуммированию поверхностей.
Примерные виды работ:
Обкладка резиной конических и сферических поверхностей.
Оклейка вертикальных и горизонтальных поверхностей сверху асбестом и полиизобутиленом.
Раскрой резины и полиизобутиленовых листов по готовой выкройке или по шаблонам с обрезкой на конус.
Изготовление шпонок и викелей на шприц-машине.
Сварка швов полиизобутиленовых листов с прикаткой металлическими роликами.
Прикатка резиновой и полиизобутиленовой обкладок роликами к поверхности с конфигурацией средней сложности.
Вулканизация открытым способом.
Нанесение на поверхность самовулканизирующегося герметика и хлоркаучука (нейритов).

3. ПРАВА
Кислотоупорщик-гуммировщик 4-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности кислотоупорщика-гуммировщика 4-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящих в компетенцию кислотоупорщика-гуммировщика 4-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Кислотоупорщик-гуммировщик 4-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Организации и ее работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы кислотоупорщика-гуммировщика 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью кислотоупорщик-гуммировщик 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с _______________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности кислотоупорщика-гуммировщика 4-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден __________ и включает в себя:
- _______________________________;
- _______________________________;
- _______________________________.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.
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