Должностная инструкция кислотоупорщика-винипластчика 6-го разряда
Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_________________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________         _________________________________
_________________________________         _________________________________
_________________________________         _________________________________
(наименование работодателя                (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                  должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)

"___"__________ ____ г. N _____                  "___"_____________ ____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ кислотоупорщика-винипластчика 6-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность кислотоупорщика-винипластчика 6-го разряда "____________________" (далее - "Организация").
1.2. Кислотоупорщик-винипластчик 6-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством РФ порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Кислотоупорщик-винипластчик 6-го разряда подчиняется непосредственно ____________________ Организации.
1.4. На должность кислотоупорщика-винипластчика 6-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Кислотоупорщик-винипластчик 6-го разряда должен знать:
- способы разметки, раскроя и сборки особо сложных изделий и деталей из конструкционных пластмасс;
- температурные режимы обработки, формовки, штамповки и прессования изделий из конструкционных пластмасс;
- методы контроля качества сварных изделий и обкладок с помощью детектора;
- способы обкладки особо сложных поверхностей винипластом, асбовинилом, фаолитом и пластикатом;
- правила и нормы по охране труда;
- Правила внутреннего трудового распорядка.
1.6. В период временного отсутствия кислотоупорщика-винипластчика 6-го разряда его обязанности возлагаются на ______________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Кислотоупорщик-винипластчик 6-го разряда осуществляет выполнение кислотоупорных работ с применением винипласта, полихлорвинила, полиэтилена и других конструкционных пластмасс.
Примерные виды работ:
Разметка, раскрой и изготовление изделий и деталей.
Формовка, штамповка и прессование изделий из конструкционных пластмасс.
Изготовление лекал и шаблонов различной конфигурации.
Обкладка особо сложных поверхностей пластикатом.
Сборка из винипласта: вакуум-насосов, вентилей, вентиляторов, ванн для раствора к прядильным машинам искусственного волокна, обессоливающих установок и т.д.

3. ПРАВА
Кислотоупорщик-винипластчик 6-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности кислотоупорщика-винипластчика 6-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию кислотоупорщика-винипластчика 6-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Кислотоупорщик-винипластчик 6-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Организации и ее работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы кислотоупорщика-винипластчика 6-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью кислотоупорщик-винипластчик 6-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с ____________________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности кислотоупорщика-винипластчика 6-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _________ и включает в себя:
- _____________________
- _____________________
- _____________________

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________ _____________________
(инициалы, фамилия)             (подпись)

"___"_____________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________ _____________________
(инициалы, фамилия)              (подпись)

"___"_____________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________ _____________________
(инициалы, фамилия)             (подпись)

"__"_____________ ___ г.
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