Должностная инструкция монтажника электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда

Составлена в _____ экз.                                Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
(наименование работодателя,                (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                 должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)

"__"___________ ____ г. N _____                "__"___________ ____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда "________________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Монтажник электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда подчиняется непосредственно _____________________ Организации.
1.4. На должность монтажника электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда назначается лицо, имеющее __________________ профессиональное образование и стаж работы по специальности _____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Монтажник электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда должен знать:
- устройство и принцип работы электрических подъемников;
- электросхемы управления лифтами со скоростью движения до 0,71 м/сек.;
- способы и приемы выполнения монтажных работ;
- правила пользования механизированным инструментом;
- правила заземления и зануления оборудования лифтов;
- правила прокладки электропроводки;
- способы строповки и перемещения монтируемого оборудования;
- основные требования правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов;
- правила выполнения и приемки монтажных работ;
- правила чтения установочных чертежей (проекты на монтаж лифта).
1.6. В период временного отсутствия монтажника электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда его обязанности возлагаются на ____________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Монтажник электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда осуществляет выполнение простых работ по монтажу электрических подъемников (лифтов).
Примерные виды работ:
Установка инвентарных настилов в шахте.
Укрупнительная сборка шахтных дверей.
Установка кронштейнов для крепления электро- и механооборудования по готовой разметке.
Установка дюбелей.
Зарядка и установка выключателей, кнопочных постов, переключателей, вводного устройства, трансформаторов, световых табло.
Прозвонка проводов и кабелей.
Подключение клеммных коробок в шахте.
Монтаж осей заземления.
Зачистка стыков направляющих.
Установка монтажных лебедок и блоков.
Строповка монтируемого оборудования.

3. ПРАВА
Монтажник электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности монтажника электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящих в компетенцию монтажника электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Монтажник электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы монтажника электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с _______________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности монтажника электрических подъемников (лифтов) 3-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _________________ и включает в себя:
- ___________________________
- ___________________________
- ___________________________

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.
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