Должностная инструкция монтажника оборудования атомных электрических станций 4-го разряда

Составлена в ___ экз.                                  Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)
_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
(наименование работодателя,                (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                  должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
"___"_____________ ___ г. N _____            "___"_________________ ___ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника оборудования атомных электрических станций 4-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника оборудования атомных электрических станций 4-го разряда "______________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник оборудования атомных электрических станций 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Монтажник оборудования атомных электрических станций 4-го разряда подчиняется непосредственно ________________ Организации.
1.4. На должность монтажника оборудования атомных электрических станций 4-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Монтажник оборудования атомных электрических станций 4-го разряда должен знать:
- способы проверки размеров площадок под монтируемое оборудование;
- способы проверки и гидравлического испытания смонтированного оборудования АЭС;
- правила подготовки графитовых блоков к установке и монтажу;
- устройство монтируемого оборудования и технологию монтажа;
- основные сведения о параметрах обработки;
- правила применения механизированного инструмента и механизированного такелажного оборудования;
- способы строповки и перемещения грузов;
- основные сведения о параметрах обработки.
1.6. В период временного отсутствия монтажника оборудования атомных электрических станций 4-го разряда его обязанности возлагаются на _____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Монтажник оборудования атомных электрических станций 4-го разряда осуществляет выполнение работ средней сложности по монтажу реакторов и оборудования вспомогательных систем атомных электрических станций и связанных с ними конструкций.
Примерные виды работ:
Сборка и установка площадок под монтируемое оборудование.
Установка опорных конструкций, деталей крепления оборудования.
Монтаж затворов бассейнов с проверкой плотности прилегания к закладным частям.
Подготовка графитовых блоков к установке и к монтажу.
Проверка и гидравлические испытания смонтированного оборудования.
Установка чехлов под термопары.
Подготовка кромок узлов оборудования под сварку, выборка дефектов и зачистка корня шва в сварочных соединениях.
Зачистка поверхностей оборудования и сварных швов до чистоты R = 40.

3. ПРАВА
Монтажник оборудования атомных электрических станций 4-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности монтажника оборудования атомных электрических станций 4-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию монтажника оборудования атомных электрических станций 4-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Монтажник оборудования атомных электрических станций 4-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы монтажника оборудования атомных электрических станций 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник оборудования атомных электрических станций 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с ____________________ работодатель проводит оценку эффективности работы монтажника оборудования атомных электрических станций 4-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _________ и включает в себя:
- _____________________,
- _____________________,
- _____________________.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________           _____________________
(инициалы, фамилия)                     (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
Юридическая служба
____________________________           _____________________
(инициалы, фамилия)                     (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)

____________________________           _____________________
(инициалы, фамилия)                     (подпись)

"__"_____________ ___ г.
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