Должностная инструкция монтажника оборудования атомных электрических станций 5-го разряда
Составлена в ___ экз.                                  Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)
______________________________              _______________________________
______________________________              _______________________________
______________________________              _______________________________
(наименование работодателя,                 (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                  уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                   должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
"___"________ ___ г. N _____                      "___"________ ___ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника оборудования атомных электрических станций 5-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника оборудования атомных электрических станций 5-го разряда "___________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник оборудования атомных электрических станций 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Монтажник оборудования атомных электрических станций 5-го разряда подчиняется непосредственно _________________ Организации.
1.4. На должность монтажника оборудования атомных электрических станций 5-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Монтажник оборудования атомных электрических станций 5-го разряда должен знать:
- способы разметки, установки и перенесения монтажных осей; правила проверки и приемки под монтаж фундамента и мест установки монтируемого оборудования;
- способы монтажа оборудования АЭС; способы балансировки, центровки, выверки и регулирования монтируемого оборудования; устройство и принцип действия систем смазки;
- технические требования, предъявляемые к монтажу оборудования АЭС; основные сведения о параметрах обработки;
- ________________________________________________________.
1.6. В период временного отсутствия монтажника оборудования атомных электрических станций 5-го разряда его обязанности возлагаются на ___________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Монтажник оборудования атомных электрических станций 5-го разряда осуществляет выполнение сложных работ по монтажу реакторов и оборудования вспомогательных систем атомных электрических станций и связанных с ними конструкций.
2.2. Примерные виды работ:
- Технический осмотр и предмонтажная подготовка оборудования.
- Монтаж тепловой защиты корпуса реактора и подреакторного помещения.
- Соединение блоков главных циркуляционных трубопроводов.
- Выверка уровней и отметок опорных плит, защитных кожухов, конструкций баков.
- Сборка блоков пароводяных коммуникаций.
- Монтаж сильфонных компенсаторов. Установка графитовых блоков.
- Монтаж подвесок парогенераторов, пружинных опор циркуляционных петель.
- Монтаж устройства для выемки ионизационных камер.
- Монтаж компенсатора объема с выверкой по осям, баков чистого и грязного конденсата, блоков теплоизоляции.
- Монтаж оборудования спецводоочистки (фильтров, теплообменников, выпарных аппаратов).
- Ревизия и предмонтажная подготовка оборудования атомных электрических станций и трубопроводов.
- Установка электронагревателей и компенсаторов давления гидроемкостей системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ).
- Установка кожухов тепловой защиты.
- Монтаж облицовок.
- Монтаж закладных шахт реактора, блока защитных труб и внутрикорпусных устройств.
- Монтаж отдельных деталей и узлов внутриреакторных устройств (втулки, опорные стаканы, диски, защитные экраны, диафрагмы).
- Монтаж трактов, установка диафрагм в опорные плиты реакторов. Монтаж маслофильтров главного циркуляционного насоса.
- Демонтаж отдельных деталей внутрикорпусных устройств (имитаторы кассет, опорные трубы).
- Калибровка каналов.
- Сборка платформы для транспортировки блока защитных труб.
- Зачистка поверхностей оборудования и сварных швов до R = 20.
- Шабрение поверхностей оборудования.

3. ПРАВА
Монтажник оборудования атомных электрических станций 5-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности монтажника оборудования атомных электрических станций 5-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию монтажника оборудования атомных электрических станций 5-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Монтажник оборудования атомных электрических станций 5-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы монтажника оборудования атомных электрических станций 5-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник оборудования атомных электрических станций 5-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с ____________________ работодатель проводит оценку эффективности работы монтажника оборудования атомных электрических станций 5-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _________ и включает в себя:
- _____________________,
- _____________________,
- _____________________.

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________ _____________________
(инициалы, фамилия)           (подпись)

"___"________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________ _____________________
(инициалы, фамилия)           (подпись)

"___"________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________ _____________________
(инициалы, фамилия)           (подпись)

"___"________ ___ г.
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