Должностная инструкция монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда
                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_____________"
_____________ (____________)
"___"__________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда "__________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда подчиняется непосредственно ____________________.
1.4. На должность монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда должен знать:
- основные свойства и марки строительных сталей;
- марки бетона и виды сборных бетонных, железобетонных и стальных конструкций;
- способы сборки и монтажа конструкций из отдельных элементов;
- способы монтажа труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона;
- способы и приемы монтажа армирующей и панцирной сеток в реакторах;
- способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и приспособлений при монтаже конструкций массой до 25 т;
- способы строповки строительных конструкций;
- способы соединений и креплений элементов конструкций;
- устройство такелажного оборудования грузоподъемностью до 25 т;
- виды стропов и захватов для подъема и спуска конструкций;
- допуски при изготовлении и монтаже армоконструкций;
- способы применения такелажных приспособлений и механизмов для монтажа армоконструкций;
- способы подмащивания при монтаже конструкций;
- основные требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций; устройство механизированного инструмента и правила его эксплуатации;
- способы и приемы нанесения эпоксидного клея на железобетонные конструкции;
- особенности и порядок демонтажа стальных и железобетонных конструкций;
- виды уплотняющих прокладок для герметизации стыков и способы их наклейки.
1.6. В своей деятельности монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- Правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда осуществляет выполнение следующих работ:
Монтаж сборных бетонных и железобетонных фундаментных блоков массой до 8 т, оголовков и блоков свайного ростверка.
Монтаж сборных железобетонных балок пролетом до 12 м (кроме подкрановых).
Монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых панелей на металлическом каркасе.
Монтаж сборных железобетонных панелей и плит перекрытий и покрытий, в том числе перекрытий монтажных площадок ГЭС.
Монтаж сборных железобетонных пассажирских платформ.
Монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых крупных блоков стен и балконных блоков.
Установка шпилек для навески панцирной сетки.
Монтаж армирующей и панцирной сеток в реакторах.
Монтаж стальных каркасов промышленных печей массой до 5 т и теплоограждающих конструкций печей из блоков массой до 1 т.
Монтаж металлоконструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений до 30 м.
Установка на опоры стальных стропильных и подстропильных ферм пролетом до 12 м.
Монтаж труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона.
Укладка сборных железобетонных плит мостов и эстакад.
Облицовка плитами каналов и откосов плотин.
Заделка стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами.
Устройство заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита.
Конопатка, заливка и расшивка швов и стыков в сборных железобетонных конструкциях.
Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.п., а также конструкций массой до 5 т: балок, прогонов, элементов фахверка, связей и т.п.
Обшивка листовой сталью стальных и бетонных конструкций.
Монтаж стального настила кровли.
Крепление постоянных болтовых соединений.
Установка высокопрочных болтов.
Антикоррозионная окраска закладных частей.
Бетонирование пазовых блоков закладных частей.
Установка в пазы затворов гидротехнических сооружений и сороудерживающих решеток.
Сборка обечаек и звеньев негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений.
Устройство теплоизоляции наружных стыков полносборных зданий минеральными и синтетическими материалами.
Герметизация стыков специальными герметиками с помощью пневматического и электрического инструмента, а также уплотняющими прокладками (гернит, пороизол и др.).
Крепление деталей на бетонных поверхностях с помощью механизированного инструмента.
Нанесение эпоксидного клея на железобетонные конструкции.
Монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической опалубки из щитов площадью до 3 м2.
Установка и снятие блоков, талей и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 до 25 т.
Запасовка тросом полиспастов.
Укрупнительная сборка блоков закладных частей.
Укладка стального настила по площадкам, тормозным фермам.
Строповка и расстроповка конструкций массой свыше 25 т.
Закрепление и снятие временных расчалок и оттяжек при монтаже конструкций.
Заготовка и установка якорей грузоподъемностью до 25 т.
Устройство временных клетей из шпал.

3. ПРАВА
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

    _________________________________ _____________ _______________________
(должность лица, разработавшего     (подпись)           (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела
(юрисконсульт) ____________ ____________________________
(подпись)           (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: _____________ __________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.
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