Должностная инструкция монтажника санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда
                                                УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "____________"
____________ (____________)
(подпись)     (Ф.И.О.)
"___"________ ___ г.
М.П.

"___"________ ___ г. N ____

___________________________ (наименование организации)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда "________________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда подчиняется непосредственно _______________ Организации.
1.4. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда должен знать:
- устройство санитарно-технических трубопроводных систем и способы их монтажа;
- назначение и способы монтажа санитарно-технического оборудования (емкостных и секционных водоподогревателей, калориферов, воздушно-отопительных агрегатов, кондиционеров, центробежных насосов и насосных агрегатов);
- способы стыковки и отбортовки труб диаметром свыше 200 мм;
- правила, испытаний трубопроводов и устранения дефектов;
- правила производства и приемки санитарно-технических работ.
1.5. В период временного отсутствия монтажника санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда его обязанности возлагаются на _______________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда осуществляет выполнение следующих работ:
Выполнение сложных работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков.
Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров), калориферов, воздушно-отопительных агрегатов, центробежных насосов и насосных агрегатов, элеваторных и водомерных узлов, калориферных блоков и гребенок.
Установка кожуха чугунных котлов, лазов и котловой гарнитуры.
Установка выкидных приспособлений к котлам.
Установка с выверкой воздухо- и водонагревателей.
Монтаж трубопроводов и арматуры диаметром свыше 200 до 400 мм.
Прокладка стояков и подводок к приборам из чугунных труб и фасонных частей.
Установка задвижек диаметром свыше 200 до 400 мм.
Установка манометров, водомерных стекол, воздухосборников, трехходовых кранов.
Установка газовой аппаратуры и регуляторов.
Установка компенсаторов с регулированием опор.
Установка тройников, крестовин и секционных отводов.
Установка и подключение газовых плит, колонок и водонагревателей.
Установка приборов учета газа и расхода воды.
Замена участков трубопроводов из чугунных труб.
Разметка мест прокладки трубопроводов по монтажным проектам.
Испытание трубопроводов канализации и водостоков.
Определение дефектных мест при испытании трубопроводов.

3. ПРАВА
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности монтажника санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию монтажника санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы монтажника санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. Оценка работы:
- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения монтажником санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда трудовых функций;
    - ____________________________________________________________________.
(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

__________________________ _____________ _______________________
(должность лица,        (подпись)           (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"___"________ ___ г.

__________________________ _____________ _______________________
(должность           (подпись)           (Ф.И.О.)
непосредственного
руководителя)

"___"________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.
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