Должностная инструкция монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда
                                                                  Утверждаю
Руководитель "____________"
____________ (____________)
(подпись)     (Ф.И.О.)

"____"_____________ ____ г.
М.П.

"___"__________ ____ г. N ____

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда "______" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда подчиняется непосредственно ___________ Организации.
1.4. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда должен знать:
- способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования;
- допуски и посадки при сборке деталей;
- технологию монтажа устанавливаемых систем и оборудования;
- номера и типы осевых и центробежных вентиляторов, кондиционеров, фильтров, циклонов, скрубберов;
- типы воздухораспределителей и способы их установки;
- правила разборки и сборки вентиляторов до N 6, 5;
- правила пользования технической документацией по организации и производству монтажных работ.
1.5. В период временного отсутствия монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда осуществляет:
Монтаж кондиционеров всех типов из отдельных готовых камер, секций и узлов.
Выверку постаментов, рам и площадок под калориферы, вентиляторы и другое вентиляционное оборудование.
Выверку систем вентиляции и оборудования.
Подгонку по месту элементов монтируемых систем.
Изготовление по месту патрубков и переходов.
Установку подвижных жалюзийных решеток.
Монтаж механизмов для открывания фрамуг.
Монтаж вентиляторов до N 6, 5.
Натягивание текстропных ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов.
Проверку балансировки вентиляторов.
Монтаж панельных вентиляционных блоков на защелочном шве.
Монтаж выхлопных шахт на кровле здания с проходом через кровлю.
Монтаж воздухораспределителей, местных отсосов, обеспыливающих агрегатов, ячейковых фильтров и шумоглушителей.
Выверку систем вентиляции из винипласта, стекловолокна и металлопласта.

3. ПРАВА
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ И ОЦЕНКА РАБОТЫ
5.1. Режим работы монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
    5.3. Оценка работы:
- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе
исполнения   монтажником   систем  вентиляции,  кондиционирования  воздуха,
пневмотранспорта и аспирации 5-го разряда трудовых функций;
- __________________________________________________________________.
(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

__________________________ _____________ ____________________________
(должность лица,        (подпись)             (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"___"____________ ____ г.

__________________________ ____________ _____________________________
(должность            (подпись)              (Ф.И.О.)
непосредственного
руководителя)

"___"____________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________
(подпись)         (Ф.И.О.)

"___"__________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.
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