Должностная инструкция монтажника строительных машин и механизмов 5-го разряда

                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
_________________ (____________)
(подпись)        (Ф.И.О.)
"____"_________________ _____ г.
М.П.

"___"__________ ____ г. N _____

__________________________ (наименование организации)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника строительных машин и механизмов 5-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника строительных машин и механизмов 5-го разряда "____________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник строительных работ и механизмов 5-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.4. Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда подчиняется непосредственно ________ Организации.
1.5. Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда должен знать:
- способы выполнения работ при монтаже и демонтаже строительных машин и механизмов башенных кранов мачтовых подъемников, передвижных строительных кранов, бетоносмесителей, растворосмесителей, моечно-сортировочных барабанов, камнедробильных установок, грохотов, дробилок, станков для правки, резки, гнутья труб;
- способы балансировки, центровки, выверки и регулировки монтируемого оборудования и частей машин и механизмов;
- технические требования, предъявляемые к монтажу машин и механизмов, правила сдачи их в эксплуатацию;
- конструкцию грузоподъемных механизмов и такелажных средств;
- правила и способы строповки тяжеловесных грузов при их перемещении;
- способы определения центра тяжести поднимаемых и перемещаемых элементов и узлов строительных машин и механизмов;
- правила подбора и испытания тросов, канатов, цепей и специальных приспособлений в зависимости от веса, габаритов и конфигурации груза.
1.6. В своей деятельности монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия монтажника строительных машин и механизмов 5-го разряда его обязанности возлагаются на _____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда осуществляет:
Монтаж башенных кранов грузоподъемностью до 5 т.
Установку монтажной опоры под башню крана.
Открепление и выкатывание подкатной тележки или снятие пневматических колес.
Установку опорно-ходовой части крана на подкатную тележку или на рельсовый путь.
Подъем в вертикальное положение башни кранов.
Подъем и закрепление стрелы на башне крана в рабочее положение.
Открепление и опускание стрелы из рабочего положения.
Опускание из вертикального положения на инвентарные козлы башни крана, выдвижение (опускание) секций с помощью электрической лебедки при выдвижении и опускании телескопических секций башни крана.
Опробование, устранение дефектов монтажа, регулирование механизмов кранов, испытание и сдачу в эксплуатацию.
Монтаж секции мачты подъемника с подъемом ее с помощью собственной лебедки в вертикальное положение при высоте мачты до 10 м, при высоте свыше 10 м - наращивание остальных секций с помощью монтажной стойки.
Монтаж мачты с подъемом ее в собранном виде или наращивание с помощью вспомогательной мачты.
Испытание подъемников с регулировкой механизмов и сдачу их в эксплуатацию.
Опускание мачты с помощью собственной лебедки в горизонтальное положение при высоте мачты до 10 м, снятие секций с помощью монтажной стойки при высоте мачты свыше 10 м.
Демонтаж опорно-направляющих секций подъемников.
Установку ходовой части передвижных (тележечных) строительных кранов с поворотной платформой.
Запасовку тросов передвижных кранов.
Крепление стрелы на платформе.
Снятие ходовой части крана с поворотной платформы.
Регулирование механизма.
Испытание передвижных строительных кранов и сдачу их в эксплуатацию.
Монтаж и приведение в рабочее положение всех частей и узлов бетоносмесителей, растворосмесителей, моечно-сортировочных барабанов, камнедробильных установок, грохотов, дробилок, станков для правки, резки и гнутья круглой стали с установкой электродвигателя, с выверкой, регулированием, опробованием вхолостую.
Разборку всех частей, узлов, отсоединение электродвигателя при демонтаже вышеперечисленных машин.
Установку и подключение штукатурных станций.
Монтаж керамзитоподатчика.
Монтаж землесосных снарядов и перекачивающих установок производительностью до 300 м куб. грунта в час.

3. ПРАВА
Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы монтажника строительных машин и механизмов 5-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник строительных машин и механизмов 5-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. Оценка работы:
- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения монтажником строительных машин и механизмов 5-го разряда трудовых функций;
    - ____________________________________________________________________.
(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

__________________________  ______________  ______________________
(должность лица,          (подпись)           (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"___"____________ ____ г.

__________________________  ______________  ______________________
(должность             (подпись)           (Ф.И.О.)
непосредственного
руководителя)

"___"____________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт _________________ _______________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"___"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен ______________ ___________________
(подпись)         (Ф.И.О.)

"___"__________ _____ г.
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