Должностная инструкция наладчика строительных машин 5, 6, 7 разрядов
                                                УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "____________"
____________ (____________)
(подпись)     (Ф.И.О.)
"____"_____________ ____ г.
М.П.

"___"__________ ____ г. N ____

______________________________ (наименование организации)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ наладчика строительных машин 5, 6, 7 разрядов ____________________________________________ (наименование подразделения работодателя)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наладчик строительных машин (далее - Работник) относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Работника при выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "_____________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать:
5-й разряд.
Устройство, кинематические и электрические схемы, способы и правила наладки, текущего ремонта, демонтажа и монтажа агрегатов и узлов обслуживаемых строительных машин, двигателей внутреннего сгорания и электрооборудования; причины возникновения неисправностей машин, способы их предупреждения и устранения; правила ухода, обслуживания и транспортировки обслуживаемых машин; слесарное дело в пределах выполняемых работ; способы применения подъемно-транспортного, сварочного и очистного оборудования; способы очистки топлива и масел; устройство передвижных и стационарных средств эксплуатационной базы; основы электротехники, гидравлики и механики.
6-й разряд.
Устройство, кинематические, электрические и электронные схемы обслуживаемых машин; способы, правила наладки, текущего ремонта, демонтажа, монтажа агрегатов, узлов и перемещения в зоне ремонта обслуживаемых строительных машин; правила наладки электрических машин и электронных устройств; сроки испытания и освидетельствования грузоподъемных механизмов и сосудов, работающих под давлением; способы оценки поврежденных и изношенных деталей; правила применения диагностического оборудования; методы выявления неисправностей в работе машин по внешним признакам.
Требуется среднее профессиональное образование.
7-й разряд.
Устройство, кинематические, электрические и электронные схемы обслуживаемых машин; способы, правила наладки, текущего ремонта, демонтажа, монтажа агрегатов, узлов и перемещения в зоне ремонта обслуживаемых строительных машин; способы наладки электрических машин и электронных устройств; сроки испытания и освидетельствования грузоподъемных механизмов и сосудов, работающих под давлением; способы оценки поврежденных и изношенных деталей; правила применения диагностического оборудования; методы выявления неисправностей в работе машин по внешним признакам.
Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
5-й разряд.
Наладка, регулирование, техническое обслуживание, текущий ремонт гидравлического, пневматического, механического, электронного и электрического оборудования, демонтаж, монтаж агрегатов, узлов и систем управления обслуживаемых строительных машин. Определение технического состояния элементов строительных машин. Техническое обслуживание и текущий ремонт стационарных и передвижных средств эксплуатационной базы. Определение причин возникновения неисправностей узлов и агрегатов и систем управления строительных машин. Обеспечение рационального режима расхода горюче-смазочных материалов.

Примеры работ.
Наладка, регулирование, техническое обслуживание, текущий ремонт, демонтаж и монтаж агрегатов, узлов и систем управления строительных машин:
автокомпрессоров производительностью до 3 м3/мин.;
агрегатов электросварочных передвижных с дизелем;
бульдозеров мощностью до 43 кВт (60 л.с.);
катков самоходных с гладкими вальцами массой до 5 т;
компрессоров передвижных производительностью до 10 м3/мин. с двигателем внутреннего сгорания;
кранов автомобильных грузоподъемностью до 6,3 т;
кранов башенных самоходных грузоподъемностью до 10 т;
кранов гусеничных и пневмоколесных грузоподъемностью до 16 т;
оборудования механического и электрического землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок производительностью до 2000 м3/ч;
оборудования передвижных малярных и штукатурных станций;
погрузчиков автомобильных;
установок трубогибочных передвижных для гнутья труб диаметром до 1200 мм;
экскаваторов одноковшовых с ковшом вместимостью до 0,5 м3;
электростанций передвижных с двигателем мощностью до 37 кВт (50 л.с.).

6-й разряд.
Наладка, регулирование, техническое обслуживание, текущий ремонт гидравлического, пневматического, механического, электрического и электронного оборудования, демонтаж и монтаж агрегатов, узлов и систем управления сложных строительных машин и выполнение диагностических работ по оценке их технического состояния. Определение технического состояния деталей и возможности их повторного использования. Определение причин разрушения деталей. Составление рекламаций. Выполнение технических расчетов, необходимых при наладке и регулировании строительных машин. Обеспечение рационального режима расхода горюче-смазочных материалов.

Примеры работ.
Наладка, регулирование, техническое обслуживание, текущий ремонт, демонтаж и монтаж агрегатов, узлов и систем управления строительных машин:
автобетононасосов производительностью до 50 м3/ч;
автогрейдеров с двигателем мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.); автокомпрессоров производительностью свыше 3 м2/мин.;
бульдозеров мощностью свыше 43 кВт (60 л.с.) до 75 кВт (до 100 л.с.);
вибропогружателей бескопровых;
катков самоходных с гладкими вальцами массой свыше 5 т;
компрессоров передвижных производительностью свыше 10 м3/мин. с двигателем внутреннего сгорания;
кранов автомобильных грузоподъемностью свыше 6,3 т;
кранов башенных самоходных грузоподъемностью свыше 10 т до 25 т;
кранов гусеничных и пневмоколесных грузоподъемностью свыше 16 т до 25 т;
машин для изоляции трубопроводов;
машин трубоочистительных;
оборудования механического и электрического землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок водопроизводительностью свыше 2000 м3/ч;
трубоукладчиков с двигателем мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.);
установок контактно-сварочных передвижных для сварки магистральных газонефтепроводов;
установок по продавливанию и горизонтальному бурению грунта диаметром бурения 1000 мм;
установок трубогибочных передвижных для гнутья труб диаметром свыше 1200 мм;
экскаваторов одноковшовых с ковшом вместимостью свыше 0,5 м до 1,25 мм3;
экскаваторов роторных траншейных;
электростанций передвижных с двигателем мощностью свыше 37 кВт (50 л.с.).

7-й разряд.
Наладка, регулирование, техническое обслуживание, текущий ремонт гидравлического, пневматического, механического, электрического и электронного оборудования, демонтаж и монтаж агрегатов, узлов и систем управления сложных и мощных строительных машин и выполнение диагностических работ по оценке их технического состояния. Определение технического состояния деталей, возможности их повторного использования и причин разрушения. Составление рекламаций. Выполнение технических расчетов, необходимых при наладке и регулировании строительных машин.

Примеры работ.
Наладка, регулирование, техническое обслуживание, текущий ремонт, демонтаж и монтаж агрегатов, узлов и систем управления строительных машин:
автобетононасосов производительностью свыше 50 м3/ч;
автогрейдеров с двигателем мощностью свыше 14,7 кВт (свыше 200 л.с.);
бульдозеров мощностью свыше 73 кВт (свыше 100 л.с.);
копров самоходных;
кранов башенных самоходных, кранов гусеничных и пневмоколесных грузоподъемностью свыше 25 т;
трубоукладчиков с двигателем мощностью свыше 147 кВт (свыше 200 л.с.);
установок по продавливанию и горизонтальному бурению грунта диаметром бурения свыше 1000 мм;
экскаваторов одноковшовых с ковшом вместимостью свыше 1,25 м3.

3. ПРАВА РАБОТНИКА
Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. Оценка работы:
- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения Работником трудовых функций;
    - ____________________________________________________________________.
(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
Юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.
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