Должностная инструкция облицовщика синтетическими материалами 4-го разряда

Составлена в _____ экз.                                Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
_________________________________           _______________________________
(наименование работодателя,                (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                 должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)

"__"___________ ____ г. N _____                "__"___________ ____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ облицовщика синтетическими материалами 4-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность облицовщика синтетическими материалами 4-го разряда "_______________" (далее - "Организация").
1.2. Облицовщик синтетическими материалами 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Облицовщик синтетическими материалами 4-го разряда подчиняется непосредственно ______________________ Организации.
1.4. На должность облицовщика синтетическими материалами 4-го разряда назначается лицо, имеющее ____________________ профессиональное образование и стаж работы по специальности _____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Облицовщик синтетическими материалами 4-го разряда должен знать:
- требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при устройстве наливных бесшовных полов, полов из линолеума, релина, резинового паркета, синтетических материалов, полимерных плиток, стандартных отделочных изделий и элементов индустриального изготовления, применяемых для облицовки поверхностей;
- способы крепления стандартных отделочных изделий и элементов индустриального изготовления;
- требования, предъявляемые к качеству наливных бесшовных полов, полов из линолеума, релина, резинового паркета и облицовки синтетическими материалами, полимерными плитками и другими материалами индустриального изготовления и древесно-волокнистыми плитами, покрытыми эмалью;
- способы и приемы укладки синтетической массы при устройстве наливных бесшовных полов, наклейки рулонных материалов, резинового паркета и облицовки поверхностей синтетическими материалами, полимерными плитками и другими материалами индустриального изготовления, стандартными отделочными изделиями и элементами индустриального изготовления;
- правила эксплуатации машин для сварки линолеума;
- способы сварки швов линолеума;
- способы приготовления горячих мастик.
1.6. В период временного отсутствия облицовщика синтетическими материалами 4-го разряда его обязанности возлагаются на __________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Облицовщик синтетическими материалами 4-го разряда осуществляет выполнение работ средней сложности по устройству наливных бесшовных полов, полов из линолеума, релина и по облицовке синтетическими материалами и полимерными плитками и другими материалами индустриального изготовления.
Примерные виды работ:
Разбивка и провешивание поверхности основания для устройства полов и облицовки стандартными изделиями и элементами индустриального изготовления.
Шлифовка поверхности оснований шлифовальной машиной.
Устройство наливных бесшовных полов из одноцветной синтетической массы.
Приготовление горячих мастик.
Наклейка рулонных материалов и резинового паркета на основания полов с разметкой, подгонкой и прирезкой полотнищ.
Настилка полов простого рисунка из синтетических, линолеумных, релиновых плиток и резинового паркета.
Укладка насухо ковров линолеума, сваренных размером "на комнату".
Облицовка плоских поверхностей синтетической плиткой, стандартными отделочными изделиями и элементами индустриального изготовления.
Подготовка к работе сварочной машины для сварки линолеума.
Сварка швов линолеума.
Устройство полов из одноцветной ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых плиток.
Установка пластмассовых плинтусов и поручней.

3. ПРАВА
Облицовщик синтетическими материалами 4-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности облицовщика синтетическими материалами 4-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящих в компетенцию облицовщика синтетическими материалами 4-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Облицовщик синтетическими материалами 4-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы облицовщика синтетическими материалами 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью облицовщик синтетическими материалами 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. В соответствии с _______________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности облицовщика синтетическими материалами 4-го разряда. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден _________________ и включает в себя:
- ___________________________
- ___________________________
- ___________________________

    Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
_____________________________                     _____________________
(инициалы, фамилия)                                (подпись)

"__"___________ ____ г.
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