Должностная инструкция огнеупорщика 4-го разряда
                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
_________________ (____________)
(подпись)        (Ф.И.О.)
"__"________ ___ г.
М.П.

"__"________ ___ г. N _____

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ огнеупорщика 4-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность огнеупорщика 4-го разряда "_________" (далее - "Организация").
1.2. Огнеупорщик 4-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. Огнеупорщик 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.4. Огнеупорщик 4-го разряда подчиняется непосредственно _______________ Организации.
1.5. Огнеупорщик 4-го разряда должен знать:
- виды и марки фасонных огнеупорных и термоизоляционных изделий, углеродистых и жаростойких блоков, волокнистых плит и жаростойких бетонов, порядок их приемки и хранения;
- виды и марки теплоизоляционных бетонов;
- основные требования, предъявляемые к качеству кладки элементов промышленных печей;
- способы торкретирования огнеупорными составами;
- устройство зон футеровки печных агрегатов, колосниковых холодильников, циклонных теплообменников, конвейерных кальцинаторов, декарбонизаторов, сушильных барабанов, пылевых камер, дымоходов, топок;
- требования, предъявляемые к качеству огнеупорных материалов;
- правила и приемы определения размеров участков, подлежащих футеровке;
- методы определения количества кирпича для кладки футеровки;
- правила подготовки растворов и крепления кладки, заливки и зачистки швов в кладке футеровки, укладки замкового кирпича;
- способы проверки качества кладки;
- механизмы, применяемые при футеровочных работах.
1.6. В своей деятельности огнеупорщик 4-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия огнеупорщика 4-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Огнеупорщик 4-го разряда осуществляет (примерные виды работ):
2.1. Кладка из глиняного обыкновенного кирпича и волокнистых плит прямолинейных стен и из огнеупорного кирпича массивов, выстилок, подов и насадок.
2.2. Изоляционная огнеупорная кладка при футеровке газо- и воздухопроводов.
2.3. Набивка огнеупорным бетоном и изоляционными массами выдвижных подов, противней, дверок, зазоров.
2.4. Подготовка углеродистых блоков и углеродистой массы.
2.5. Чистка ячеек, насадок, воздухонагревателей.
2.6. Приготовление по заданному составу специальных растворов, бетонов (кислотоупорные, жароупорные) и изоляционных масс вручную.
2.7. Конструктивная и пригоночная теска кирпича и углеродистых блоков по плоскости вручную.
2.8. Сортировка огнеупорных фасонных изделий специальных марок, отбраковка фасонных изделий по наружному виду.
2.9. Разборка огнеупорной кладки из огнеупорных изделий специальных марок.
2.10. Изоляция котлов, укладка бетонных смесей на блоки котла.
2.11. Установка несложной гарнитуры котлов.
2.12. Торкретирование огнеупорными составами наружных поверхностей.
2.13. Футеровка печных агрегатов, колосниковых холодильников, циклонных теплообменников, конвейерных кальцинаторов, декарбонизаторов, сушильных барабанов, пылевых камер, дымоходов, топок под руководством огнеупорщика более высокой квалификации.
2.14. Определение количества и марок футеровочного кирпича.
2.15. Установка распоров и крепления кладки футеровки, проверка качества кладки.
2.16. Заливка и зачистка швов в кладке футеровки.
2.17. Контроль сопряжения новой кладки футеровки со старой.

3. ПРАВА
Огнеупорщик 4-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Огнеупорщик 4-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы огнеупорщика 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью огнеупорщик 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. Оценка работы:
- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения огнеупорщиком 4-го разряда трудовых функций;
    - ____________________________________________________________________.
(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

__________________________ _______________ _____________________
(должность лица,         (подпись)           (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"__"________ ___ г.

__________________________ ____________ _______________________
(должность           (подпись)          (Ф.И.О.)
непосредственного
руководителя)

"__"________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт _________________ _______________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"__"________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен ____________ _______________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

"__"________ ___ г.
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