Должностная инструкция огнеупорщика 5-го разряда
                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
_________________ (____________)
(подпись)        (Ф.И.О.)
"__"________ ___ г.
М.П.

"__"________ ___ г. N ____

___________________________ (наименование организации)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ огнеупорщика 5-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность огнеупорщика 5-го разряда "__________" (далее - "Организация").
1.2. Огнеупорщик 5-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. Огнеупорщик 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.4. Огнеупорщик 5-го разряда подчиняется непосредственно _______________ Организации.
1.5. Огнеупорщик 5-го разряда должен знать:
- устройство и правила эксплуатации механизмов для обработки огнеупорных материалов;
- предельные температуры в промышленных печах и котлах при их эксплуатации;
- состав обмазок и набивок;
- требования, предъявляемые к качеству кладки конструктивных элементов промышленных печей, энергетических котлоагрегатов;
- устройство зон футеровки вращающихся печей;
- виды, сорта, номера, марки и фасоны футеровочных материалов;
- требования, предъявляемые к качеству огнеупорных материалов;
- условия работы футеровки в различных зонах;
- правила и приемы определения размеров участков, подлежащих футеровке;
- методы определения количества кирпича для футеровки;
- способы сортировки и подбора разных сортов, марок и фасонов футеровочных материалов;
- приемы кладки футеровки, подготовки растворов и крепления кладки, заливки и зачистки швов;
- приемы укладки замкового кирпича;
- способы проверки качества футеровки.
1.6. В своей деятельности огнеупорщик 5-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия огнеупорщика 5-го разряда его обязанности возлагаются на ___________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Огнеупорщик 5-го разряда осуществляет (примерные виды работ):
2.1. Кладка стен регенераторов из нормального и фасонного огнеупорного кирпича.
2.2. Кладка перекрытий регенераторов и коксовых камер.
2.3. Кладка насадок регенераторов и воздухонагревателей.
2.4. Футеровка дверей и стояков.
2.5. Кладка криволинейных стен, сводов и арок печей из глиняного обыкновенного и теплоизоляционного кирпича.
2.6. Кладка из огнеупорного кирпича рабочих подов, сводов и арок печей при толщине швов до 2 мм.
2.7. Футеровка воздухо- и газопроводов огнеупорным кирпичом.
2.8. Огнеупорная набивка подов и зажигательных поясов.
2.9. Монтаж сборных элементов конструкций промышленных печей из жаростойких блоков.
2.10. Установка сложной чугунной гарнитуры в котлах.
2.11. Забивка углеродистой массы в швы и зазоры между углеродистыми блоками.
2.12. Укладка выравнивающего слоя из углеродистой массы.
2.13. Заливка под дно лещади домны жароупорного раствора или углеродистой пасты.
2.14. Торкретирование огнеупорными составами внутренних поверхностей (кроме реакторов).
2.15. Конструктивная теска фасонных огнеупорных изделий по плоскости вручную.
2.16. Механизированная обработка огнеупорного кирпича и углеродистых блоков.
2.17. Кладка огнеупорных изделий в горелки, лазы.
2.18. Устройство горизонтальных и вертикальных температурных швов.
2.19. Укладка бетонных смесей в месте пережима топки, на пояса крепления труб экранов (котлов), в места сопряжения.
2.20. Нанесение уплотнительной обмазки и набивных масс.
2.21. Футеровка печных агрегатов, колосниковых холодильников, циклонных теплообменников, конвейерных кальцинаторов, декарбонизаторов, сушильных барабанов, пылевых камер, дымоходов, топок.
2.22. Выполнение ремонта в горячих и холодных условиях.
2.23. Определение размеров участков, подлежащих футеровке, и необходимого количества и ассортимента футеровочного кирпича.
2.24. Обработка огнеупорных материалов.
2.25. Приготовление связующих растворов.
2.26. Заливка и зачистка швов кладки футеровки.
2.27. Проверка качества кладки.
2.28. Контроль сопряжения новой кладки футеровки со старой.

3. ПРАВА
Огнеупорщик 5-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Огнеупорщик 5-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы огнеупорщика 5-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью огнеупорщик 5-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. Оценка работы:
- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения огнеупорщиком 5-го разряда трудовых функций;
    - ____________________________________________________________________.
(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

__________________________ ______________ ______________________
(должность лица,         (подпись)          (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"__"________ ___ г.

__________________________ ____________ _______________________
(должность           (подпись)          (Ф.И.О.)
непосредственного
руководителя)

"__"________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт _________________ _______________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"__"________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен ______________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"__"________ ___ г.
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