Должностная инструкция слесаря аварийно-восстановительных работ 6-го разряда

                                                УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "____________"
____________ (____________)
(подпись)     (Ф.И.О.)
"___"________ ___ г.
М.П.

"___"________ ___ г. N ____

__________________________ (наименование организации)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ слесаря аварийно-восстановительных работ 6-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность слесаря аварийно-восстановительных работ 6-го разряда "__________" (далее - "организация").
1.2. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда назначается и освобождается от должности руководителем предприятия по представлению _______________.
1.4. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда подчиняется непосредственно _____________________.
1.5. В своей деятельности слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией.
1.6. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда должен знать:
- правила ведения аварийно-ремонтных работ на водопроводно-канализационных сетях большого диаметра;
- схему расположения обслуживаемой водопроводно-канализационной сети;
- особенности сварки труб, работающих под давлением;
- классификацию дефектов сварных соединений, методы их определения и устранения;
- методы установления и ликвидации загазованности;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила техники безопасности;
- положения настоящей должностной инструкции.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда осуществляет:
2.1.1. Выполнение особо сложных аварийно-восстановительных работ на действующих водопроводно-канализационных сетях.
2.1.2. Обслуживание, регулировку и ремонт трубопроводов, водопроводных, канализационных сетей, запорной арматуры и задвижек диаметром свыше 1200 мм.
2.1.3. Выключение и пуск магистральных трубопроводов.
2.1.4. Выполнение переключений на основных коллекторах и каналах.
2.1.5. Определение состояния сетей и трубопроводов диагностическими приборами.
2.1.6. Управление каналоочистительной машиной при удалении засоров канализационной сети.
2.1.7. Руководство работами по ликвидации аварий, наладке и пуску сложного оборудования.
2.2. Примеры работ:
- шандорные и щитовые затворы, шибера - монтаж и демонтаж;
- задвижки диаметром свыше 1200 мм - закрытие, открытие и ремонт;
- устройство для энерговзрыва - подготовка к работе;
- подземные трубопроводы - ремонт без вскрытия грунта.

3. ПРАВА
3.1. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Повышать свою квалификацию.
3.1.3. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.
3.1.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.5. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.6. _______________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в организации.
4.1.5. __________________________.

5. РЕЖИМ И ОЦЕНКА РАБОТЫ
5.1. Режим работы слесаря аварийно-восстановительных работ 6-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в организации.
5.2. Оценка работы:
- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения слесарем аварийно-восстановительных работ 6-го разряда трудовых функций;
    - ____________________________________________________________________.
(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

__________________________ _____________ _______________________
(должность лица,        (подпись)           (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"___"________ ___ г.

__________________________ _____________ _______________________
(должность           (подпись)           (Ф.И.О.)
непосредственного
руководителя)

"___"________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/dolzhnostnaya_instrukciya_slesarya_avarijno_vosstanovitelnyx_rabot_6_go_razryada.htm
