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ФОРМА АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
                                    АКТ
технического состояния объекта культурного наследия
______________________________       ___________________________________
категория охраны                            значения

Мы,  нижеподписавшиеся, (указываются  должности  и фамилии с инициалами
представителей   организаций  -  проектной,  пользователя  объекта,  органа
государственной охраны памятников), составили настоящий акт о том, что сего
числа  нами  произведен  технический  осмотр  объекта  культурного наследия
категория  охраны  значения - название объекта с указанием дат возведения и
перестроек  в  ансамбле  название ансамбля зданий (сооружений), если объект
находится в составе ансамбля.
В результате осмотра установлено:

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

1.  Общее  состояние  здания  (сооружения): Дается общая характеристика
технического  состояния  здания  по  шкале, предписанной СП 13-102-2003.
2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов здания:
По каждому элементу (фундаменты, цоколь, стены, крыша и т.д.) даются:
Краткая характеристика типа конструкции и материала;
Перечень негативных факторов, воздействующих на элемент  (по данным
визуального наблюдения и объектов-аналогов);
Характеристика технического состояния по СП 13-102-2003.
В   отдельные   пункты   выделяются  предметы   декоративно-прикладного
искусства  (металлодекор,  киоты,  закладные  кресты  и т.д.) и ценные виды
отделки фасадов (живопись, мозаика, майолика и т.д.).
3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных элементов здания:
По каждому элементу (перекрытия, колонны, лестницы и т.д.) даются:
Краткая характеристика типа конструкции и материала;
Перечень негативных факторов, воздействующих на элемент (по  данным
визуального наблюдения и объектов-аналогов);
Характеристика технического состояния по СП 13-102-2003.
В  отдельные пункты выделяются предметы ДПИ (иконостасы, печи (камины),
порталы и т.д.) и ценная отделка интерьеров (живопись, лепной декор, полы и
т.д.).

Представители:
_______________________________________________________________________
(Организация)
_______________________   _____________   _____________________________
(должность)           (подпись)             (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________
(Организация)
_______________________   _____________   _____________________________
(должность)           (подпись)             (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________________
(Организация)
_______________________   _____________   _____________________________
(должность)            (подпись)            (Ф.И.О.)

Примечания.   1.   При  составлении  актов  технического  состояния  на
сооружения  (мосты,  плотины, пристани и т.д.) и на произведения малых форм
архитектуры    (беседки,    памятники   и   надгробия,   ограды   и   т.д.)
архитектурно-конструктивные   элементы   не  подразделяются  на  внешние  и
внутренние.
2.  К  составлению  актов  технического  состояния, как правило, должны
привлекаться    наиболее    квалифицированные    и    опытные    сотрудники
реставрационно-проектных  организаций,  так как от профессионального уровня
составителей акта сильно зависит объективность его содержания.
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