Форма экспертного заключения по результатам метрологической экспертизы методики количественного химического анализа (рекомендуемая)
Приложение В 
к Рекомендациям по метрологии. 
Государственная система обеспечения 
единства измерений. Методики количественного 
химического анализа. Содержание и порядок 
проведения метрологической экспертизы 
Р 50.2.008-2001

(рекомендуемое)

ФОРМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 1 
__________________________________________________________________
_________________________________________
(организация, проводившая экспертизу)

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(должность)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_______________________________
(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам метрологической экспертизы методики
количественного химического анализа  1 ,

регламентированной в ____________________________________________,
(номер (индекс) и наименование документа
(проекта документа), организация-разработчик,
ее адрес)
&аттестованной&  2  ______________________________________________
(организация, аттестовавшая методику, номер
свидетельства)
--------------------------------
1  Вариант "Методики выполнения измерений".
2  Здесь и далее текст, выделенный "&", может быть опущен.

Экспертиза проведена на основании ________________________________
(номер письма (договора),
организация, представившая МКХА
на экспертизу)

&Дополнительные материалы, предоставленные эксперту:& ____________
(техническое
__________________________________________________________________
задание, свидетельство об аттестации, отчеты, протоколы и др.)

Методика   &(не)&   предназначена    для    применения   в  сферах
распространения   государственного   метрологического   контроля и
надзора.

Выводы   о   соответствии    МКХА   требованиям    ГОСТ Р 8.563-96
"Государственная система обеспечения единства измерений.  Методики
выполнения измерений":
а) Наименования измеряемых величин и  обозначения  их  единиц &(за
исключением указанных в замечаниях N _____________)& соответствуют
требованиям ГОСТ 8.417-81  "Государственная  система   обеспечения
единства измерений. Единицы физических величин", _________________
__________________________________________________________________
(другие документы)

б) Выбор     средств   измерений  &(за  исключением   указанных  в
замечаниях N _____)& удовлетворяет условиям измерительной задачи и
может быть признан рациональным.
Типы    выбранных   средств  измерений,  &в том  числе стандартных
образцов (за исключением указанных в замечаниях N _____________)&,
утверждены Госстандартом России  1 .

в) Диапазон измерений  2  &(не)& соответствует требованиям _______
__________________________________________________________________
(техническое задание, технические условия, стандарт и др.)
_______ &(см. также замечание N __)&  3 .

г) Характеристики   погрешности   измерений  &(не)&  соответствуют
требованиям ______________________________________________________
(техническое задание, технические условия,
стандарт и др.)
________ &(см. также замечание N __)&  4 .

д) Процедуры   контроля   точности измерений &(не)& предусмотрены;
нормативы   контроля   увязаны &(не увязаны)&   с характеристиками
погрешности измерений &(см. также замечание N __)&.

е) Требования,  правила  и  операции  &(за исключением указанных в
замечаниях N _____)& изложены с достаточной полнотой для получения
результатов   измерений,   погрешность     которых   не  превышает
установленных границ  5 .

ж) Метрологические термины &(за исключением указанных в замечаниях
N __)&  соответствуют   ГОСТ Р 1.12-99  "Государственная   система
стандартизации Российской Федерации. Стандартизация и смежные виды
деятельности. Термины и определения" и РМГ 29-99  "Государственная
система  обеспечения  единства  измерений.  Метрология.   Основные
термины и определения".

и) _______________________________________________________________
(&прочие оценки эксперта&)

Замечания
1)
2)
3)
4)

Рекомендации
1)
2)
3)
4)

Эксперт(ы):
__________________________________________________________________
(должность)          (подпись)           (расшифровка подписи)

1 Приводят только для МКХА, предназначенной для применения в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора.
2 Вариант: "диапазон значений измеряемой величины".
3 Вариант: "диапазон измерений не установлен".
4 Вариант: "характеристики погрешности измерений не установлены".
5 Вариант: "...установленных пределов".
Источник - Постановление Госстандарта России от 20.06.2001 № 244-ст
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