Форма и содержание паспорта первичного эталона (обязательная форма)
Приложение Б к Р 50.2.078-2011 (обязательное)

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТА ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА
Форма обложки паспорта первичного эталона
     ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО (ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО)
ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ _____________________________
наименование величины

20___ г.

Форма и содержание 1-й страницы паспорта первичного эталона
___________________________________________________________________________
полное наименование ГНМИ

ПАСПОРТ
государственного первичного
(первичного специального) эталона единицы
___________________________________________________________
наименование величины

СОСТАВ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА

Первичный  эталон  состоит  из комплекса следующих технических средств,
вспомогательных устройств и специальных инженерных сооружений:
[перечисляют  технические средства,  устройства  и  сооружения,  входящие в
состав   первичного   эталона,   с   указанием  типа,  номера  или  другого
индивидуального  знака.  В состав первичного эталона могут входить основные
технические  средства,  в  том  числе  средства  измерений, применяемые при
воспроизведении,   хранении   и  передаче  единицы  величины,  контроле  за
соблюдением  требований  к  условиям  их  содержания  и применения, а также
вспомогательные       технические      средства,      в      том      числе
информационно-вычислительные комплексы, сооружения, специальные платформы и
фундаменты,  специальные  здания  и  помещения,  обеспечивающие  выполнение
установленных  требований  к  первичному эталону, условиям его содержания и
применения (далее - техническая инфраструктура)].

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА

Диапазон значений __________________________, в котором воспроизводится
наименование величины
единица, составляет _________________.
значения
или
Номинальное значение _____________________, при котором воспроизводится
наименование величины
единица, составляет __________________________.
значение
Первичный   эталон  обеспечивает  воспроизведение  единицы  со  средним
квадратическим    отклонением    результата   измерений,   не   превышающим
____________ при _______ независимых измерениях.
значение        число
Неисключенная систематическая погрешность не превышает _______________.
значение
Стандартная неопределенность:
оцененная по типу A __________;
значение
оцененная по типу B __________.
значение
Суммарная стандартная неопределенность _______________.
значение
Расширенная неопределенность __________ при
значение
коэффициенте охвата k = __________.
значение
Нестабильность первичного эталона за год составляет __________
значение
(если ее определяют).
Межаттестационный интервал составляет __________.
значение

Примечания.
1. Метрологические характеристики первичного эталона могут быть приведены в развернутой (например, табличной) форме.
2. При необходимости состав и характеристики вспомогательных устройств и сооружений, как непосредственно входящих в первичный эталон, так и составляющих его техническую инфраструктуру, являющуюся неотъемлемой частью единого целостного эталонного имущественного комплекса, приводят в Приложении к паспорту.

ВРЕМЯ И МЕСТО РАЗРАБОТКИ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА
    Первичный эталон разработан и исследован в период с 20___ по 20___ г. в
__________________________________________________________________________.
сокращенное наименование ГНМИ

Форма и содержание 2-й страницы паспорта первичного эталона
               МЕСТО И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА

Первичный эталон содержат и применяют в _______________________________
сокращенное наименование ГНМИ
в  условиях,  соответствующих  правилам  содержания и применения первичного
эталона.
Примечание  -  При  необходимости  в  Приложении  к  паспорту указывают
наиболее значимые требования к условиям хранения и применения эталона.

ОТДЕЛ (ЛАБОРАТОРИЯ), ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН
___________________________________________________________________________
наименование отдела (лаборатории)

Начальник Управления метрологии
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии __________________________ инициалы, фамилия
подпись

Директор _________________________________
сокращенное наименование ГНМИ
__________________________ инициалы, фамилия
подпись

Руководитель __________________________________________________________
наименование отдела (лаборатории), в котором хранят
и применяют первичный эталон
__________________________ инициалы, фамилия
подпись
Первичный   эталон   утвержден   приказом   Федерального  агентства  по
техническому регулированию и метрологии от ___________ 20__ г. N __.

Форма вкладного листа к паспорту первичного эталона
                                                              ВКЛАДНОЙ ЛИСТ
К ПАСПОРТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО
(ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО)
ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ
__________________________________
наименование величины

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО (ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО)
ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ _______________________
наименование величины

---------------------------------------------------------------------------
¦Дата ¦Номи-   ¦ S  ¦ ТЕТА  ¦ ню  ¦Стан-   ¦Стан-   ¦Суммар-¦Расши-¦Под-  ¦
¦вне- ¦нальное ¦(S )¦(ТЕТА )¦(ню )¦дартная ¦дартная ¦ная    ¦ренная¦пись  ¦
¦сения¦значение¦  0 ¦     0 ¦   0 ¦неопре- ¦неопре- ¦стан-  ¦неоп- ¦уче-  ¦
¦запи-¦(диапа- ¦    ¦       ¦     ¦делен-  ¦делен-  ¦дартная¦реде- ¦ного- ¦
¦си   ¦зон зна-¦    ¦       ¦     ¦ность по¦ность по¦неопре-¦лен-  ¦храни-¦
¦     ¦чений)  ¦    ¦       ¦     ¦типу A  ¦типу B  ¦делен- ¦ность ¦теля  ¦
¦     ¦        ¦    ¦       ¦     ¦        ¦        ¦ность  ¦      ¦      ¦
+-----+--------+----+-------+-----+--------+--------+-------+------+------+
+-----+--------+----+-------+-----+--------+--------+-------+------+------+
+-----+--------+----+-------+-----+--------+--------+-------+------+------+
------+--------+----+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЛИЧЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО (ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО)
ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ _______________________
наименование величины

---------------------------------------------------------------------------
¦Порядковый¦Год¦  Организатор  ¦Участники ¦    Наименование     ¦Результат¦
¦  номер   ¦   ¦и шифр сличений¦          ¦(содержание) сличений¦         ¦
+----------+---+---------------+----------+---------------------+---------+
+----------+---+---------------+----------+---------------------+---------+
+----------+---+---------------+----------+---------------------+---------+
-----------+---+---------------+----------+---------------------+----------

Сведения об опубликованных Международным бюро мер и весов данных о калибровочных и измерительных возможностях, обеспечиваемых первичным эталоном.
Сведения о калибровках и поверках, проведенных на первичном эталоне.

ИЗМЕНЕНИЯ
[Указывают соответствующее изменение, дату и основание для внесения изменений (номер протокола заседания НТК Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии).]
Примечания.
1. Текст и таблица вкладного листа могут быть расположены вдоль длинной стороны страницы.
2. Записи в раздел "ИЗМЕНЕНИЯ" вносит от руки черными чернилами ученый-хранитель первичного эталона.
3. При изменении состава первичного эталона, которое не приводит к изменению его нормированных метрологических характеристик, запись об этом в разделе "ИЗМЕНЕНИЯ" вносит ученый-хранитель первичного эталона. ГНМИ ставит об этом в известность Управление метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Рекомендуемая форма Приложения к паспорту первичного эталона [Заполняется при необходимости в объемах, определяемых разработчиком первичного эталона]
                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПАСПОРТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО
(ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО) ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ
_________________________
наименование величины

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО
(ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО) ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ _____________________
наименование величины

---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование вспомогательного¦  Состав вспомогательного   ¦   Основные   ¦
¦ устройства или специального ¦устройства или специального ¦характеристики¦
¦         сооружения          ¦         сооружения         ¦              ¦
+-----------------------------+----------------------------+--------------+
¦   1. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  И  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ,  ВХОДЯЩИЕ В¦
¦СОСТАВ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА                                                ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------+----------------------------+--------------+
+-----------------------------+----------------------------+--------------+
¦   2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  И  СПЕЦИАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,  ВХОДЯЩИЕ  В¦
¦ИНФРАСТРУКТУРУ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА                                        ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------+----------------------------+--------------+
------------------------------+----------------------------+---------------

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УСЛОВИЯМ СОДЕРЖАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРВИЧНОГО
(ПЕРВИЧНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО) ЭТАЛОНА ЕДИНИЦЫ _____________________
наименование величины
[В разделе указывают наиболее значимые требования к условиям  содержания  и
применения  первичного  эталона:  участкам   земли,   зданиям,  помещениям,
коммуникациям, энергоносителям, условиям окружающей среды и т.п.]
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