Форма отчета об оценке уровня чистоты собранной гидросистемы (справочная) (образец заполнения)
Приложение B к ГОСТу ИСО/ТС 16431-2007. Межгосударственный стандарт. Чистота промышленная. Оценка чистоты собранных гидросистем (справочное)

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЧИСТОТЫ СОБРАННОЙ ГИДРОСИСТЕМЫ
---------------------------------------------------------------------------
Дата испытания                             7 ноября 2000 г.
---------------------------------------------------------------------------
Идентификационный номер (например,         689-agr-2348
серийный номер) испытуемой гидросистемы
---------------------------------------------------------------------------
Требуемый уровень чистоты собранной        16/16/11 в соответствии
гидросистемы                               с ИСО 4406
---------------------------------------------------------------------------
Используемый метод отбора проб             Неавтономный автоматический
счетчик частиц
---------------------------------------------------------------------------
Расположение точки отбора проб
---------------------------------------------------------------------------
Обходимые компоненты                       Нет
---------------------------------------------------------------------------
Рабочие условия
---------------------------------------------------------------------------
Температура жидкости                       82 °C
---------------------------------------------------------------------------
Давление в системе                         1 МПа (10 бар)
---------------------------------------------------------------------------
Тип и вязкость жидкости                    Минеральное масло с вязкостью
VG 32 по ИСО
---------------------------------------------------------------------------
Другие (по требованию потребителя)         Нет
---------------------------------------------------------------------------
Анализ методом счета частиц
---------------------------------------------------------------------------
Метод анализа                              ---              ---
¦Х¦              ¦ ¦
--- ИСО 11500    --- ИСО 4407
---------------------------------------------------------------------------
---              ---
Режим анализа                              ¦Х¦              ¦ ¦
--- неавтономный --- автономный
---------------------------------------------------------------------------
Реальный уровень чистоты собранной         16/14/11 в соответствии
гидросистемы (представляют согласно        с ИСО 4406
соответствующему стандарту
для используемого метода)
---------------------------------------------------------------------------
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