Форма отчетности в работе МРЛ (обязательная форма)
Приложение У к Правилам эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов гражданской авиации РД 52.04.716-2009 
(обязательное)

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ В РАБОТЕ МРЛ
_____________________            ___________            ___________________
(наименование пункта)               (год)                    (тип МРЛ)

1. Радиолокационные и наземные данные визуальных наблюдений в радиусе от 180 до 200 км

-----------------------------------------------------------------------------
¦       ¦      Грозы и град по МРЛ     ¦Грозы ¦Осадки и облачность ¦Коли-   ¦
¦       ¦                              ¦и град¦кучевых форм по МРЛ ¦чество  ¦
¦       +------------------------------+по ви-+--------------------+необна- ¦
¦       ¦Град¦Гро-¦Гро-¦Гро-¦    SUM   ¦зуаль-¦Ливне-¦Облож-¦Куче- ¦руженных¦
¦       ¦/Г/ ¦за  ¦за  ¦за  ¦[/Г/ + R +¦ным   ¦вые   ¦ные   ¦вая   ¦гроз и  ¦
¦       ¦    ¦R   ¦R)  ¦(R) ¦ R) + (R)]¦наблю-¦осадки¦осадки¦облач-¦града по¦
¦       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦дениям¦/Л/   ¦/О/   ¦ность ¦МРЛ     ¦
¦       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-------+----+----+----+----+----------+------+------+------+------+--------+
¦Число  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦случаев¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-------+----+----+----+----+----------+------+------+------+------+--------+
¦%      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
--------+----+----+----+----+----------+------+------+------+------+---------

Суммарное за год количество необнаруженных гроз и града по МРЛ ___%
2. Статистические характеристики радиолокационных параметров гроз в радиусе от 180 до 200 км
2.1. Высота радиоэха гроз H

---------------------------------------------------------------------------
¦             ¦          Высота H, км          ¦     ¦  _  ¦      ¦   ¦   ¦
¦             +--------------------------------+ SUM ¦  H  ¦сигма ¦K  ¦ N ¦
¦             ¦4¦5¦6¦7¦8¦9¦10¦11¦12¦13¦14¦15¦16¦     ¦     ¦     H¦ vH¦   ¦
+-------------+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+---+---+
¦Число случаев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦     ¦     ¦      ¦   ¦   ¦
+-------------+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+-----+     ¦      ¦   ¦   ¦
¦%            ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦100  ¦     ¦      ¦   ¦   ¦
--------------+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----+------+---+----

2.2. Величина ДЕЛЬТА H = H - H
-22 °C

-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦       ¦     Разница ДЕЛЬТА H между высотой верхней границы облаков H     ¦   ¦_¦      ¦   ¦ ¦
¦       ¦                  и высотой изотермы -22 °C, км                   ¦SUM¦H¦сигма ¦K  ¦N¦
¦       +------------------------------------------------------------------+   ¦ ¦     H¦ vH¦ ¦
¦       ¦  От  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦Св.¦   ¦ ¦      ¦   ¦ ¦
¦       ¦ -1,9 ¦ -1,0 ¦ 0,0  ¦ 1,0  ¦ 2,0  ¦ 3,0  ¦ 4,0  ¦ 5,0  ¦ 6,0  ¦7,0¦   ¦ ¦      ¦   ¦ ¦
¦       ¦  до  ¦до 0,0¦до 1,0¦до 2,0¦до 3,0¦до 4,0¦до 5,0¦до 6,0¦до 7,0¦   ¦   ¦ ¦      ¦   ¦ ¦
¦       ¦ -1,0 ¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦   ¦   ¦ ¦      ¦   ¦ ¦
¦       ¦включ.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦   ¦ ¦      ¦   ¦ ¦
+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---+---+-+------+---+-+
¦Число  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦   ¦ ¦      ¦   ¦ ¦
¦случаев¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦   ¦ ¦      ¦   ¦ ¦
+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---+---+ ¦      ¦   ¦ ¦
¦%      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦100¦ ¦      ¦   ¦ ¦
--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---+---+-+------+---+--

2.3. Радиолокационная отражаемость lgZ  на уровне H  = H     + 2,2 км
3            3    0 °C

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦       ¦                                   lgZ                                   ¦   ¦____¦         ¦      ¦ ¦
¦       ¦                                      3                                  ¦SUM¦lgZ ¦сигма    ¦K     ¦N¦
¦       +-------------------------------------------------------------------------+   ¦   3¦     lgZ ¦ vlgZ ¦ ¦
¦       ¦  До  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦ Св.  ¦Св.¦   ¦    ¦        3¦     3¦ ¦
¦       ¦ -0,4 ¦ -0,4 ¦ 0,5  ¦ 1,1  ¦ 1,5  ¦ 1,9  ¦ 2,3  ¦ 2,7  ¦ 3,1  ¦ 3,5  ¦4,0¦   ¦    ¦         ¦      ¦ ¦
¦       ¦включ.¦до 0,5¦до 1,1¦до 1,5¦до 1,9¦до 2,3¦до 2,7¦до 3,1¦до 3,5¦до 4,0¦   ¦   ¦    ¦         ¦      ¦ ¦
¦       ¦      ¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦   ¦   ¦    ¦         ¦      ¦ ¦
+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---+---+----+---------+------+-+
¦Число  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦   ¦    ¦         ¦      ¦ ¦
¦случаев¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦   ¦    ¦         ¦      ¦ ¦
+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---+---+    ¦         ¦      ¦ ¦
¦%      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦100¦    ¦         ¦      ¦ ¦
--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---+---+----+---------+------+--

2.4. Радиолокационный критерий грозоопасности y = H x lgZ
3

---------------------------------------------------------------------------------------------------
¦           ¦                                y                                 ¦SUM¦y¦сигма ¦K  ¦N¦
¦           +------------------------------------------------------------------+   ¦ ¦     y¦ vy¦ ¦
¦           ¦ До 3 ¦Св. 3 ¦Св. 6 ¦Св. 10¦Св. 14¦Св. 18¦Св. 22¦Св. 26¦Св. 30¦Св.¦   ¦ ¦      ¦   ¦ ¦
¦           ¦включ.¦ до 6 ¦до 10 ¦до 14 ¦до 18 ¦до 22 ¦до 26 ¦до 30 ¦до 40 ¦40 ¦   ¦ ¦      ¦   ¦ ¦
¦           ¦      ¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦включ.¦   ¦   ¦ ¦      ¦   ¦ ¦
+-----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---+---+-+------+---+-+
¦Число  ¦шт.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦   ¦ ¦      ¦   ¦ ¦
¦случаев+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---+---+ ¦      ¦   ¦ ¦
¦       ¦%  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦100¦ ¦      ¦   ¦ ¦
--------+---+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---+---+-+------+---+--

Общая оценка работы МРЛ за год ____________________________________________
Особые замечания __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Составил _____________    _________________________________________________
(подпись)                     (инициалы, фамилия)
"__" ____________ 20___ г.
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