Форма паспорта качества для поставки нефти на экспорт (обязательная)
Приложение И к Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти РМГ 100-2010 
(обязательное)

ФОРМЫ ПАСПОРТА КАЧЕСТВА НЕФТИ
И.1. Форма паспорта качества для поставки нефти на экспорт

                          ПАСПОРТ КАЧЕСТВА НЕФТИ
CERTIFICATE OF QUALITY
N ________ от __________ 20__ г.

К акту приема-сдачи нефти N
For delivery-acceptance act N _____________________________________________
Пункт приема-сдачи нефти
Receiving point ___________________________________________________________
Номер аттестата аккредитации
Certificate of accreditation ______________________________________________
СИКН N
Oil measurement station ___________________________________________________
Мера вместимости
Measure of storage ________________________________________________________
Дата и время отбора пробы
Date and time of sampling _________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------
¦             Наименование показателя             ¦   Метод   ¦ Результат ¦
¦             Quality characteristics             ¦ испытаний ¦ испытаний ¦
¦                                                 ¦Measurement¦Test result¦
¦                                                 ¦  method   ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦1  Температура нефти при условиях измерений      ¦           ¦           ¦
¦   объема, °C                                    ¦           ¦           ¦
¦   Crude oil temperature at volume measurements  ¦           ¦           ¦
¦   conditions, °C                                ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦2  Давление нефти при условиях измерений         ¦           ¦           ¦
¦   объема, МПа                                   ¦           ¦           ¦
¦   Crude oil pressure at volume measurements     ¦           ¦           ¦
¦   conditions, MPa                               ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦3  Плотность нефти при температуре и давлении в  ¦           ¦           ¦
¦   условиях измерений объема, кг/куб. м          ¦           ¦           ¦
¦   Crude oil density at temperature and          ¦           ¦           ¦
¦   pressure at volume measurements conditions,   ¦           ¦           ¦
¦   kg/m3                                         ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦4  Плотность нефти при температуре 20 °C,        ¦           ¦           ¦
¦   кг/куб. м                                     ¦           ¦           ¦
¦   Crude oil density at temperature 20 °C, kg/m3 ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦5  Плотность нефти при 15 °C, кг/куб. м          ¦           ¦           ¦
¦   Crude oil density at temperature 15 °C, kg/m3 ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦6  Массовая доля воды, %                         ¦           ¦           ¦
¦   Water content, mass, %                        ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦7  Массовая концентрация (массовая доля)         ¦           ¦           ¦
¦   хлористых солей, мг/куб. дм (%)               ¦           ¦           ¦
¦   Chloride salt content, mg/dm3 (%)             ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦8  Массовая доля механических примесей, %        ¦           ¦           ¦
¦   Mechanical admixtures, %                      ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦9  Массовая доля серы, %                         ¦           ¦           ¦
¦   Sulphur, mass, %                              ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦10 Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.)   ¦           ¦           ¦
¦   Vapor pressure, kPa (mm Hg)                   ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦11 Выход фракций при температуре до              ¦           ¦           ¦
¦   (at T up to) 200 °C, %                        ¦           ¦           ¦
¦   Distillation: (at T up to) 200 °C, %          ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦12 Массовая доля парафина, %                     ¦           ¦           ¦
¦   Paraffin content, mass, %                     ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦                                   -1            ¦           ¦           ¦
¦13 Массовая доля сероводорода, млн.   (ppm)      ¦           ¦           ¦
¦   Hydrogen sulfide content, mg/kg (ppm)         ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦14 Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в      ¦           ¦           ¦
¦              -1                                 ¦           ¦           ¦
¦   сумме, млн.   (ppm)                           ¦           ¦           ¦
¦   Total methyl-ethyl mercaptans, mg/kg (ppm)    ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦                                            -1   ¦           ¦           ¦
¦15 Массовая доля органических хлоридов, млн.     ¦           ¦           ¦
¦   (ppm)                                         ¦           ¦           ¦
¦   Organic chloride content, mg/kg (ppm)         ¦           ¦           ¦
+-------------------------------------------------+-----------+-----------+
¦    Примечания:                                                          ¦
¦    1. Пункт 3 заполняют по показаниям поточного плотномера (среднее     ¦
¦значение плотности нефти за смену).                                      ¦
¦    2. Пункты 4 и 5 заполняют по показаниям поточного плотномера (среднее¦
¦значение плотности нефти за смену), приведенным к стандартным условиям.  ¦
¦    3. При отказе поточного плотномера плотность нефти определяют в      ¦
¦испытательной лаборатории.                                               ¦
---------------------------------------------------------------------------

Обозначение  1  нефти:
Oil classification: __.__.__.__.

Представитель испытательной лаборатории _______________ ___________________
(личная подпись (инициалы, фамилия
(signature))         (name))
Представитель сдающей стороны           _______________
(предприятие
(company))
_______________ ___________________
(личная подпись (инициалы, фамилия
(signature))         (name))
Представитель принимающей стороны       _______________
(предприятие
(company))
_______________ ___________________
(личная подпись (инициалы, фамилия
(signature))         (name))

1 На территории Российской Федерации обозначение нефти приводят по ГОСТ Р 51858-2002 [2].
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