Форма представления калибровочных и измерительных возможностей национальных метрологических институтов с условным примером заполнения
Приложение А к Рекомендациям по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка измерительных возможностей национальных органов по метрологии на основе метрологических характеристик стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.
РМГ 72-2007 
(обязательное)

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНЫХ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ С УСЛОВНЫМ ПРИМЕРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ
                                                                Таблица А.1

Измерительные (калибровочные) возможности
_________________________________________
(наименование НМИ, страна)
в области измерения состава и/или свойств
веществ и/или материалов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T
¦НМИ,   ¦Иденти- ¦Подкате-¦Матрица ¦Измеряемая величина¦     Диапазон     ¦ Диапазон распространения расширенных  ¦
¦пред-  ¦фикатор ¦гория   ¦        ¦                   ¦ распространения  ¦           неопределенностей           ¦
¦ставля-¦измери- ¦измери- ¦        ¦                   ¦  измерительной   ¦                                       ¦
¦ющий   ¦тельной ¦тельной ¦        ¦                   ¦   возможности    ¦                                       ¦
¦измери-¦услуги  ¦услуги  ¦        +-------------------+------------------+---------------------------------------+
¦тельные¦НМИ     ¦(область¦        ¦Аналит или¦Наимено-¦ От  ¦ До ¦Единица¦ От ¦ До ¦Еди-¦Коэффи-¦Довери-¦Является¦
¦возмож-¦        ¦расп-   ¦        ¦компонент ¦вание   ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦ница¦циент  ¦тельный¦ли рас- ¦
¦ности  ¦        ¦ростра- ¦        ¦          ¦величины¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦охвата ¦уровень¦ширенная¦
¦       ¦        ¦нения   ¦        ¦          ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦неопре- ¦
¦       ¦        ¦СО)     ¦        ¦          ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦делен-  ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦ность   ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦относи- ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦тельной?¦
+-------+--------+--------+--------+----------+--------+-----+----+-------+----+----+----+-------+-------+--------+
¦УНИИМ  ¦3.2 - 03¦Поли-   ¦Много-  ¦Конгенеры ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦хлори-  ¦компо-  ¦полихлори-¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦рованные¦нентный ¦рованных  ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦бифенилы¦органи- ¦бифенилов ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦ческий  ¦(ПХБ):    ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦раствор ¦ПХБ 52    ¦Массовая¦0,01 ¦1,00¦мг/    ¦10  ¦5   ¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Да      ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦концент-¦     ¦    ¦куб. см¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦рация   ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦        +----------+--------+-----+----+-------+----+----+----+-------+-------+--------+
¦       ¦        ¦        ¦        ¦ПХБ 101   ¦Массовая¦0,01 ¦1,00¦мг/    ¦10  ¦5   ¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Да      ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦концент-¦     ¦    ¦куб. см¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦рация   ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦        +----------+--------+-----+----+-------+----+----+----+-------+-------+--------+
¦       ¦        ¦        ¦        ¦ПХБ 138   ¦Массовая¦0,01 ¦1,00¦мг/    ¦10  ¦5   ¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Да      ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦концент-¦     ¦    ¦куб. см¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦рация   ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦        +----------+--------+-----+----+-------+----+----+----+-------+-------+--------+
¦       ¦        ¦        ¦        ¦ПХБ 152   ¦Массовая¦0,01 ¦1,00¦мг/    ¦10  ¦5   ¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Да      ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦концент-¦     ¦    ¦куб. см¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦рация   ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦        +----------+--------+-----+----+-------+----+----+----+-------+-------+--------+
¦       ¦        ¦        ¦        ¦Сумма     ¦Массовая¦0,01 ¦1,00¦мг/    ¦10  ¦5   ¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Да      ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦тетра,    ¦концент-¦     ¦    ¦куб. см¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦пента и   ¦рация   ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦гекса ПХБ ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
+-------+--------+--------+--------+----------+--------+-----+----+-------+----+----+----+-------+-------+--------+
¦УНИИМ  ¦1.1 - 01¦Неорга- ¦Неорга- ¦Бихромат  ¦Массовая¦99,95¦100 ¦%      ¦0,03¦0,03¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Нет     ¦
¦       ¦        ¦нические¦нические¦калия     ¦доля    ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦соедине-¦соедине-¦          ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦ния     ¦ния     ¦          ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
+-------+--------+--------+--------+----------+--------+-----+----+-------+----+----+----+-------+-------+--------+
¦УНИИМ  ¦1.2 - 01¦Органи- ¦Органи- ¦Пентафтор-¦Массовая¦95   ¦100 ¦%      ¦5   ¦0,1 ¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Да      ¦
¦       ¦        ¦ческие  ¦ческие  ¦бензойная ¦доля    ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦соедине-¦соедине-¦кислота   ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦ния     ¦ния     ¦          ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦     ¦    ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦
+-------+--------+--------+--------+----------+--------+-----+----+-------+----+----+----+-------+-------+--------+
¦                                                                                                                 ¦
¦                                                                                                                 ¦
¦                                                                                                                 ¦
¦                                                                                                                 ¦
¦                                                                                                                 ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

T------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Аттестованное значение СО ¦Диапазон расширенных неопределенностей ¦Механизм(ы)      ¦Использо-¦Наименова- ¦
¦                           ¦   для аттестованных значений СО  1    ¦доставки измери- ¦ванные   ¦ние метода ¦
¦                           ¦                                       ¦тельной услуги   ¦методы   ¦аттестации ¦
¦                           ¦                                       ¦(Наименование СО,¦измерений¦СО         ¦
+---------------------------+---------------------------------------+номер СО по      ¦         ¦           ¦
¦ Интервал ¦Значение¦Единица¦ От ¦ До ¦Еди-¦Коэффи-¦Довери-¦Является¦реестру межгосу- ¦         ¦           ¦
+----------+аттесто-¦       ¦    ¦    ¦ница¦циент  ¦тельный¦ли рас- ¦дарственных      ¦         ¦           ¦
¦ От  ¦ До ¦ванной  ¦       ¦    ¦    ¦    ¦охвата ¦уровень¦ширенная¦стандартных      ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦характе-¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦неопре- ¦образцов, номер  ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦ристики ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦делен-  ¦СО по националь- ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦ность   ¦ному реестру)    ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦относи- ¦                 ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦тельной?¦                 ¦         ¦           ¦
+-----+----+--------+-------+----+----+----+-------+-------+--------+-----------------+---------+-----------+
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦ГСО состава      ¦Гравимет-¦Аттестация ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦раствора совола в¦рическое ¦с помощью  ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦гексане          ¦приготов-¦СИ, градуи-¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦                 ¦ление,   ¦рованного  ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦ --------------- ¦ГХ-ПИД,  ¦по СО      ¦
¦0,02 ¦0,10¦0,040   ¦мг/    ¦5   ¦7   ¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Да      ¦ГСО 7821-2000    ¦ГЖХ-ЭЗД, ¦чистых     ¦
¦     ¦    ¦        ¦куб. см¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦                 ¦ГХ-МС    ¦химических ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦                 ¦         ¦веществ    ¦
+-----+----+--------+-------+----+----+----+-------+-------+--------+                 ¦         ¦           ¦
¦0,02 ¦0,10¦0,064   ¦мг/    ¦5   ¦7   ¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Да      ¦                 ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦куб. см¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦                 ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦                 ¦         ¦           ¦
+-----+----+--------+-------+----+----+----+-------+-------+--------+                 ¦         ¦           ¦
¦0,02 ¦0,10¦0,048   ¦мг/    ¦5   ¦7   ¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Да      ¦                 ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦куб. см¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦                 ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦                 ¦         ¦           ¦
+-----+----+--------+-------+----+----+----+-------+-------+--------+                 ¦         ¦           ¦
¦0,02 ¦0,10¦0,036   ¦мг/    ¦5   ¦7   ¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Да      ¦                 ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦куб. см¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦                 ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦                 ¦         ¦           ¦
+-----+----+--------+-------+----+----+----+-------+-------+--------+                 ¦         ¦           ¦
¦0,02 ¦0,10¦0,84    ¦мг/    ¦5   ¦7   ¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Да      ¦                 ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦куб. см¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦                 ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦                 ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦                 ¦         ¦           ¦
+-----+----+--------+-------+----+----+----+-------+-------+--------+-----------------+---------+-----------+
¦99,95¦100 ¦99,98   ¦%      ¦0,03¦0,03¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Нет     ¦ГСО состава калия¦Кулоно-  ¦Аттестация ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦двухромовокислого¦метриче- ¦на установ-¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦(бихромата калия)¦ское тит-¦ке высшей  ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦1-го разряда     ¦рование  ¦точности   ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦ --------------- ¦         ¦(УВТ       ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦ГСО 2215-81      ¦         ¦14-А-81)   ¦
+-----+----+--------+-------+----+----+----+-------+-------+--------+-----------------+---------+-----------+
¦99,9 ¦99,9¦99,9    ¦%      ¦0,1 ¦0,1 ¦%   ¦2      ¦0,95   ¦Да      ¦ГСО состава      ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦пентафторбензой- ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦ной кислоты      ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦ --------------- ¦         ¦           ¦
¦     ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦ГСО 7752-2000    ¦         ¦           ¦
+-----+----+--------+-------+----+----+----+-------+-------+--------+-----------------+---------+-----------+
¦     1  Расчет расширенной неопределенности проводят по РМГ 43.                                            ¦
¦                                                                                                           ¦
¦    Примечание - ГХ-ПИД - метод газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектором; ГЖХ-ЭЗД - метод ¦
¦газожидкостной хроматографии с электронозахватным детектором; ГХ-МС - метод газовой хроматографии и масс-  ¦
¦спектрометрии.                                                                                             ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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