Форма протокола испытаний арматуры трубопроводной (рекомендуемая)
Приложение Е к ГОСТу Р 53402-2009. Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний (рекомендуемое)

                                ПРОТОКОЛ N
от 20_____ г.

испытаний _________________________________________________________________
вид (приемочные, квалификационные, периодические, типовые,
сертификационные)

_________________________________________________________ DN _____ PN _____
наименование и обозначение арматуры

Испытания проведены в период с "___" __________ 20___ г.
по "___" __________ 20___ г.

1. Наименование и обозначение арматуры
___________________________________________________________________________
2. Зав. N _____________________________________________________________
3. Дата изготовления образца __________________________________________
4. Акт отбора образцов ________________________________________________
5. Число образцов продукции, отобранных для испытаний _________________
6. Испытания проведены по программе и методике испытаний ______________
___________________________________________________________________________
7. Изготовитель арматуры ______________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Место проведения испытаний _________________________________________
9. Условия испытаний:
- температура окружающего воздуха ______________________________ °C;
- относительная влажность _______________________________________ %;
- барометрическое давление ____________________________________ кПа.
10. Испытательная среда _______________________________________________
11. Температура испытательной среды _______________________________ °C.
12. Результаты контроля и испытаний приведены в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1

---------------------------------------------------------------------------
¦Вид контроля и испытаний ¦Техни-¦          Вид контроля          ¦Резуль-¦
¦                         ¦ческие¦                                ¦таты   ¦
¦                         ¦требо-¦                                ¦кон-   ¦
¦                         ¦вания ¦                                ¦троля  ¦
+-------------------------+------+--------------------------------+-------+
¦ Проверка соответствия   ¦      ¦ Проверка:                      ¦       ¦
¦стенда и измерительных   ¦      ¦ - аттестации стенда;           ¦       ¦
¦средств требованиям      ¦      ¦ - паспортов и поверок          ¦       ¦
¦паспортов и ТД           ¦      ¦измерительных средств           ¦       ¦
+-------------------------+------+--------------------------------+-------+
¦ Визуальный контроль     ¦      ¦ Визуальная проверка:           ¦       ¦
¦                         ¦      ¦ - наличия и правильности       ¦       ¦
¦                         ¦      ¦маркировки;                     ¦       ¦
¦                         ¦      ¦ - наличия вмятин, трещин       ¦       ¦
¦                         ¦      ¦и других дефектов;              ¦       ¦
¦                         ¦      ¦ - наличия ослабления крепления;¦       ¦
¦                         ¦      ¦ - состояния защитных покрытий; ¦       ¦
¦                         ¦      ¦ - товарного вида               ¦       ¦
+-------------------------+------+--------------------------------+-------+
¦ Испытание на прочность  ¦      ¦ Визуальный контроль металла,   ¦       ¦
¦и плотность материала    ¦      ¦сварных швов, мест соединений   ¦       ¦
¦корпусных деталей и      ¦      ¦(наличия течей, "потений" и     ¦       ¦
¦сварных швов арматуры    ¦      ¦видимых остаточных деформаций)  ¦       ¦
¦в сборе                  ¦      ¦                                ¦       ¦
+-------------------------+------+--------------------------------+-------+
¦ Испытание на            ¦      ¦ Визуальный контроль            ¦       ¦
¦герметичность уплотнения ¦      ¦герметичности относительно      ¦       ¦
¦подвижных и неподвижных  ¦      ¦внешней среды                   ¦       ¦
¦соединений               ¦      ¦                                ¦       ¦
+-------------------------+------+--------------------------------+-------+
¦ Проверка                ¦      ¦ Визуальная проверка:           ¦       ¦
¦функционирования         ¦      ¦ - перемещения ЗЭл (РЭл);       ¦       ¦
¦                         ¦      ¦ - настройки указателя положения¦       ¦
¦                         ¦      ¦ЗЭл (РЭл)                       ¦       ¦
+-------------------------+------+--------------------------------+-------+
¦ Разборка и дефектация   ¦      ¦ Визуальный контроль            ¦       ¦
¦                         ¦      ¦поверхностей деталей, состояния ¦       ¦
¦                         ¦      ¦уплотнительных поверхностей     ¦       ¦
¦                         ¦      ¦и пар трения после проведения   ¦       ¦
¦                         ¦      ¦испытаний                       ¦       ¦
--------------------------+------+--------------------------------+--------

Таблица 2

---------------------------------------------------------------------------
¦           Наименование параметра            ¦Методика¦Значение параметра¦
¦                                             ¦проведе-+------------------+
¦                                             ¦ния ис- ¦ по НД ¦по резуль-¦
¦                                             ¦пытаний ¦       ¦татам     ¦
¦                                             ¦        ¦       ¦испытаний ¦
+---------------------------------------------+--------+-------+----------+
¦ Давление,   ¦ пробное P                     ¦        ¦       ¦          ¦
¦МПа (кгс/см2)¦          пр                   ¦        ¦       ¦          ¦
¦             +-------------------------------+--------+-------+----------+
¦             ¦ номинальное PN                ¦        ¦       ¦          ¦
¦             +-------------------------------+--------+-------+----------+
¦             ¦ при испытании на герметичность¦        ¦       ¦          ¦
¦             ¦затвора                        ¦        ¦       ¦          ¦
+-------------+-------------------------------+--------+-------+----------+
¦ Утечка в затворе, см3/мин                   ¦        ¦       ¦          ¦
+---------------------------------------------+--------+-------+----------+
¦ Масса, кг                                   ¦        ¦       ¦          ¦
+---------------------------------------------+--------+-------+----------+
¦ Фактический ход ЗЭл (РЭл), мм               ¦        ¦       ¦          ¦
+---------------------------------------------+--------+-------+----------+
¦ Усилие или крутящий момент, необходимый     ¦        ¦       ¦          ¦
¦для перемещения ЗЭл (РЭл), Н (Н x м)         ¦        ¦       ¦          ¦
+---------------------------------------------+--------+-------+----------+
¦ Время совершения приводом полного хода      ¦        ¦       ¦          ¦
¦при открытии и закрытии, с                   ¦        ¦       ¦          ¦
+---------------------------------------------+--------+-------+----------+
¦ Габаритные и присоединительные¦ DN          ¦        ¦       ¦          ¦
¦размеры, мм                    +-------------+        +-------+----------+
¦                               ¦ L           ¦        ¦       ¦          ¦
¦                               +-------------+        +-------+----------+
¦                               ¦ L           ¦        ¦       ¦          ¦
¦                               ¦  1          ¦        ¦       ¦          ¦
¦                               +-------------+        +-------+----------+
¦                               ¦ L           ¦        ¦       ¦          ¦
¦                               ¦  2          ¦        ¦       ¦          ¦
¦                               +-------------+        +-------+----------+
¦                               ¦ L           ¦        ¦       ¦          ¦
¦                               ¦  3          ¦        ¦       ¦          ¦
¦                               +-------------+        +-------+----------+
¦                               ¦ H           ¦        ¦       ¦          ¦
--------------------------------+-------------+--------+-------+-----------

Таблица 3

---------------------------------------------------------------------------
¦            Наименование параметра             ¦Зав.¦   Номер   ¦Средне- ¦
¦                                               ¦ N  ¦ измерения ¦арифме- ¦
¦                                               ¦    +-----------+тическое¦
¦                                               ¦    ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦значение¦
+-----------------------------------------------+----+---+---+---+--------+
¦ Давление  1 ,¦ пробное P                      ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
¦МПа (кгс/см2) ¦          пр                    ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
¦              +--------------------------------+----+---+---+---+--------+
¦              ¦ номинальное PN                 ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
¦              +--------------------------------+----+---+---+---+--------+
¦              ¦ при испытании на герметичность ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
¦              ¦затвора                         ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
+--------------+--------------------------------+----+---+---+---+--------+
¦ Утечка в затворе, см3/мин                     ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
+-----------------------------------------------+----+---+---+---+--------+
¦ Масса, кг                                     ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
+-----------------------------------------------+----+---+---+---+--------+
¦ Ход ЗЭл (РЭл), мм                             ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
+-----------------------------------------------+----+---+---+---+--------+
¦ Усилие (крутящий момент), Н (Н x м)           ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
+-----------------------------------------------+----+---+---+---+--------+
¦ Время совершения приводом полного хода        ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
¦при открытии и закрытии, с                     ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
+-----------------------------------------------+----+---+---+---+--------+
¦ ...                                           ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
+-----------------------------------------------+----+---+---+---+--------+
¦ Габаритные и присоединительные ¦ L            ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
¦размеры  1 , мм                 +--------------+----+---+---+---+--------+
¦                                ¦ DN           ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
¦                                +--------------+----+---+---+---+--------+
¦                                ¦ L            ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
¦                                ¦  1           ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
¦                                +--------------+----+---+---+---+--------+
¦                                ¦ L            ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
¦                                ¦  2           ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
¦                                +--------------+----+---+---+---+--------+
¦                                ¦ L            ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
¦                                ¦  3           ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
¦                                +--------------+----+---+---+---+--------+
¦                                ¦ H            ¦    ¦   ¦   ¦   ¦        ¦
+--------------------------------+--------------+----+---+---+---+--------+
¦     1  Допускается проводить измерения один раз.                        ¦
---------------------------------------------------------------------------

13. Перечень средств испытаний и измерений приведен в таблице 4.

Таблица 4

---------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование,  ¦  ГОСТ, ТУ  ¦Верхний предел¦ Погрешность, ¦Дата поверки,¦
¦ тип, заводской ¦    или     ¦  измерений   ¦класс точности¦ аттестации  ¦
¦ номер средств  ¦изготовитель¦              ¦              ¦             ¦
¦   испытаний    ¦            ¦              ¦              ¦             ¦
¦  и измерений   ¦            ¦              ¦              ¦             ¦
+----------------+------------+--------------+--------------+-------------+
¦                ¦            ¦              ¦              ¦             ¦
-----------------+------------+--------------+--------------+--------------

14. Заключение
Испытанный образец ____________________________________________________
наименование и обозначение арматуры, зав. N

DN _____ PN _____ требованиям ТУ _____________________, ГОСТ ______________
____________________________________________________________ соответствует.

Подписи:

1 ___________________   ____________________   ________________________
должность           личная подпись         инициалы, фамилия

2 ___________________   ____________________   ________________________
должность           личная подпись         инициалы, фамилия

3 ___________________   ____________________   ________________________
должность           личная подпись         инициалы, фамилия

4 ___________________   ____________________   ________________________
должность           личная подпись         инициалы, фамилия
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