Форма протокола измерения средних размеров зерен стали (рекомендуемая)
Приложение Б к ГОСТу Р 53205-2008. Контроль неразрушающий. Определение размеров зерен стали акустическим методом. Общие требования (рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ИЗМЕРЕНИЙ
                                                   "УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель
____________________________________
наименование организации
______________   ___________________
личная подпись    инициалы, фамилия

"____" _______________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ
измерения средних размеров зерен
___________________________________________________________________________
(объект контроля, контролируемый участок ОК)

1. Дата измерения _________________________________________________________
2. Организация, проводящая измерения ______________________________________
3. Владелец объекта _______________________________________________________
4. Данные об объекте контроля:
назначение _____________________________________________________________
завод-изготовитель, технология изготовления ОК _________________________
режим термообработки ___________________________________________________
толщина ОК в зоне измерений ____________________________________________
состояние поверхности __________________________________________________
дополнительные сведения об объекте контроля ____________________________
5. Эскиз объекта контроля с указанием местоположения точек  измерений  и их
нумерации (в приложении)
7. Сведения о материалах объекта контроля:
страна-изготовитель ____________________________________________________
марка материала (национальный, иной стандарт) __________________________
технология изготовления ________________________________________________
8. Число номинальных частот используемых пьезопреобразователей N = ________
9. Номинальные частоты используемых пьезопреобразователей (МГц) ___________

Таблица 1

Значения структурных коэффициентов

---------------------------------------------------------------------------
¦     K      ¦     K      ¦    K      ¦    K      ¦           ¦   K       ¦
¦      1     ¦      2     ¦     3     ¦     4     ¦    ...    ¦    N-1    ¦
+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦            ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
-------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------

Номер зерна по ГОСТ 5639-82 _______________________________________________

Обследование провел оператор:    ______________   _____________________
личная подпись     инициалы, фамилия

Руководитель лаборатории
неразрушающего контроля:         ______________   _____________________
личная подпись     инициалы, фамилия
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