Форма протокола поверки резервуара геометрическим методом (обязательная)
Приложение Б к ГОСТу 8.570-2000. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки (в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.11.2007 N 338-ст) (обязательное)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ РЕЗЕРВУАРА ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
                                 ПРОТОКОЛ
поверки резервуара геометрическим методом

Таблица Б.1

Общие данные

---------------------------------------------------------------------------
¦Код документа ¦Регистрационный¦      Дата       ¦Основание для проведения¦
¦              ¦     номер     +-----------------+        поверки         ¦
¦              ¦               ¦Число¦Месяц¦ Год ¦                        ¦
+--------------+---------------+-----+-----+-----+------------------------+
¦      1       ¦       2       ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦           6            ¦
+--------------+---------------+-----+-----+-----+------------------------+
¦              ¦               ¦     ¦     ¦     ¦                        ¦
---------------+---------------+-----+-----+-----+-------------------------

Продолжение таблицы Б.1

---------------------------------------------------------------------------
¦      Место проведения поверки      ¦         Средства измерений         ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦                 7                  ¦                 8                  ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦                                    ¦                                    ¦
-------------------------------------+-------------------------------------

Окончание таблицы Б.1

---------------------------------------------------------------------------
¦                                Резервуар                                ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Тип ¦Номер¦Назначение¦   Наличие угла   ¦    Погрешность определения     ¦
¦    ¦     ¦          ¦     наклона      ¦   вместимости резервуара, %    ¦
+----+-----+----------+------------------+--------------------------------+
¦ 9  ¦ 10  ¦    11    ¦        12        ¦               13               ¦
+----+-----+----------+------------------+--------------------------------+
¦    ¦     ¦          ¦                  ¦                                ¦
+----+-----+----------+------------------+--------------------------------+
¦    Примечание. В графе 12  указывают знак "+" при  наличии угла наклона,¦
¦знак "-" - при его отсутствии.                                           ¦
---------------------------------------------------------------------------

Таблица Б.2

Условия проведения измерений

---------------------------------------------------------------------------
¦Температура воздуха, °C ¦  Скорость ветра, м/с   ¦ Загазованность, мг/м3 ¦
+------------------------+------------------------+-----------------------+
¦                        ¦                        ¦                       ¦
-------------------------+------------------------+------------------------

Таблица Б.3

Длина окружности первого пояса

В миллиметрах
---------------------------------------------------------------------------
¦  Номер измерения  ¦   Длина окружности    ¦ Поправка на обход накладок  ¦
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+
¦         1         ¦                       ¦                             ¦
+-------------------+-----------------------+-----------------------------+
¦         2         ¦                       ¦                             ¦
--------------------+-----------------------+------------------------------

Таблица Б.4

Радиальные отклонения образующих резервуара от вертикали

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦Точка ¦                 Показание линейки, a, мм                  ¦
¦пояса ¦изме- +-----------------------------------------------------------+
¦      ¦рения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦...¦...¦ m ¦
+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦  I   ¦ 3/4h ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦      ¦     1¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦  II  ¦  H   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦      +------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦      ¦  C   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦      +------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦      ¦  B   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦ III  ¦  H   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦      +------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦      ¦  C   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦      +------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦      ¦  B   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦  IV  ¦  H   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦      +------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦      ¦  C   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦      +------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦      ¦  B   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦  V   ¦  H   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦      +------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦      ¦  C   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦      +------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦      ¦  B   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦  VI  ¦  H   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦      +------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦      ¦  C   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦      +------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦      ¦  B   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦ ...  ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦ ...  ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦  n   ¦  H   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦      +------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
¦      ¦  C   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
-------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----
Примечание. см. по тексту.
---------------------------------------------------------------------------

Таблица Б.4.1

Длины хорд

В миллиметрах
---------------------------------------------------------------------------
¦ Уровень отложений хорды ¦                     Хорда                     ¦
¦                         +-----------------------------------------------+
¦                         ¦           п ¦                      п          ¦
¦                         ¦ основная S  ¦          остаточная S           ¦
¦                         ¦           1 ¦                      o          ¦
¦                         ¦             +---------------------------------+
¦                         ¦             ¦ 1-е измерение  ¦ 2-е измерение  ¦
+-------------------------+-------------+----------------+----------------+
¦          1600           ¦             ¦                ¦                ¦
+-------------------------+-------------+----------------+----------------+
¦          1200           ¦             ¦                ¦                ¦
--------------------------+-------------+----------------+-----------------

Таблица Б.5

Параметры поверочной и хранимой жидкостей
(нефти и нефтепродуктов)

---------------------------------------------------------------------------
¦   Плотность жидкости    ¦   Уровень жидкости    ¦  Плотность хранимой   ¦
¦при поверке ро   , кг/м3 ¦  при поверке H , мм   ¦ жидкости ро   , кг/м3 ¦
¦              ж.г        ¦               г       ¦            ж.х        ¦
+-------------------------+-----------------------+-----------------------+
¦            1            ¦           2           ¦           3           ¦
+-------------------------+-----------------------+-----------------------+
¦                         ¦                       ¦                       ¦
+-------------------------+-----------------------+-----------------------+
¦    Примечание. За значение плотности ро    (графа 3) принимают  значение¦
¦                                        ж.х                              ¦
¦плотности жидкости при хранении.                                         ¦
---------------------------------------------------------------------------

Таблица Б.5.1

Радиальные отклонения образующих первого (второго
или третьего для резервуаров с плавающей крышей)
и последнего n-го поясов от вертикали

В миллиметрах
---------------------------------------------------------------------------
¦ Номер пояса  ¦   Радиальные отклонения образующих поясов от вертикали   ¦
¦              +----------------------------------------------------------+
¦              ¦ 1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦ ... ¦ ... ¦  m  ¦
+--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦I (II или III)¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦      n       ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
---------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------

Таблица Б.6

Параметры поясов резервуара

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦Высота ¦Толщина ¦Толщина слоя¦ Высота ¦  Схема  ¦  Толщина слоя   ¦
¦пояса ¦ пояса ¦ пояса  ¦слоя  краски¦нахлеста¦ нахлеста¦антикоррозионного¦
¦      ¦h  , мм¦дельта ,¦ дельта   , ¦h  , мм ¦(+; -; 0)¦    покрытия     ¦
¦      ¦ нi    ¦      i ¦       с.к  ¦ нх     ¦         ¦  дельта   , мм  ¦
¦      ¦       ¦   мм   ¦     мм     ¦        ¦         ¦        с.п      ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦  1   ¦      2¦      3 ¦     4      ¦   5    ¦    6    ¦       7         ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦  I   ¦       ¦        ¦            ¦        ¦         ¦                 ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦  II  ¦       ¦        ¦            ¦        ¦         ¦                 ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦ III  ¦       ¦        ¦            ¦        ¦         ¦                 ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦  IV  ¦       ¦        ¦            ¦        ¦         ¦                 ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦  V   ¦       ¦        ¦            ¦        ¦         ¦                 ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦  VI  ¦       ¦        ¦            ¦        ¦         ¦                 ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦ VII  ¦       ¦        ¦            ¦        ¦         ¦                 ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦ VIII ¦       ¦        ¦            ¦        ¦         ¦                 ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦  IX  ¦       ¦        ¦            ¦        ¦         ¦                 ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦  X   ¦       ¦        ¦            ¦        ¦         ¦                 ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦  XI  ¦       ¦        ¦            ¦        ¦         ¦                 ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦ XII  ¦       ¦        ¦            ¦        ¦         ¦                 ¦
+------+-------+--------+------------+--------+---------+-----------------+
¦    Примечание. В графе 6 указывают знак "+", если текущий пояс  включает¦
¦в  себя   предшествующий;  знак  "-",   если  текущий   пояс включается в¦
¦предшествующий; при сварке встык указывают "0".                          ¦
---------------------------------------------------------------------------

Таблица Б.7

Внутренние детали цилиндрической формы

---------------------------------------------------------------------------
¦Диаметр,¦  Высота от днища, мм   ¦Расстояние от ¦    Число     ¦Угол фи ,¦
¦   мм   ¦                        ¦стенки первого¦  разбиваний  ¦       1 ¦
¦        +------------------------+ пояса l , мм +--------------+  ...°   ¦
¦        ¦  Нижняя   ¦  Верхняя   ¦        д     ¦  N   ¦   n   ¦         ¦
¦        ¦          н¦          в ¦              ¦   o  ¦    o  ¦         ¦
¦        ¦ граница h ¦ граница h  ¦              ¦      ¦       ¦         ¦
¦        ¦          д¦          д ¦              ¦      ¦       ¦         ¦
+--------+-----------+------------+--------------+------+-------+---------+
¦        ¦           ¦            ¦              ¦      ¦       ¦         ¦
+--------+-----------+------------+--------------+------+-------+---------+
¦        ¦           ¦            ¦              ¦      ¦       ¦         ¦
---------+-----------+------------+--------------+------+-------+----------

Таблица Б.8

Внутренние детали прочей формы

---------------------------------------------------------------------------
¦Объем, ¦  Высота от днища, мм   ¦Расстояние от ¦     Число     ¦Угол фи ,¦
¦  м3   ¦                        ¦стенки первого¦  разбиваний   ¦       1 ¦
¦       +------------------------+ пояса l , мм +---------------+  ...°   ¦
¦       ¦  Нижняя   ¦  Верхняя   ¦        д     ¦   N   ¦   n   ¦         ¦
¦       ¦          н¦          в ¦              ¦    o  ¦    o  ¦         ¦
¦       ¦ граница h ¦ граница h  ¦              ¦       ¦       ¦         ¦
¦       ¦          д¦          д ¦              ¦       ¦       ¦         ¦
+-------+-----------+------------+--------------+-------+-------+---------+
¦       ¦           ¦            ¦              ¦       ¦       ¦         ¦
+-------+-----------+------------+--------------+-------+-------+---------+
¦       ¦           ¦            ¦              ¦       ¦       ¦         ¦
--------+-----------+------------+--------------+-------+-------+----------

Таблица Б.9

Параметры "мертвой" полости
с приемно-раздаточным патрубком (ПРП)

---------------------------------------------------------------------------
¦  Высота h   , мм, ПРП    ¦   Угол фи , ...°, ПРП   ¦Вместимость V   , м3¦
¦          м.п             ¦          2              ¦             м.п    ¦
¦       под номером        ¦       под номером       ¦                    ¦
+--------------------------+-------------------------+                    ¦
¦  1  ¦  2   ¦  3   ¦  4   ¦  1  ¦  2   ¦  3   ¦  4  ¦                    ¦
+-----+------+------+------+-----+------+------+-----+--------------------+
¦  1  ¦  2   ¦  3   ¦  4   ¦  5  ¦  6   ¦  7   ¦  8  ¦         9          ¦
+-----+------+------+------+-----+------+------+-----+--------------------+
¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦                    ¦
+-----+------+------+------+-----+------+------+-----+--------------------+
¦    Примечание. Графу 9  заполняют  только  при  определении  вместимости¦
¦"мертвой" полости объемным  методом   и  принятие  вместимости  "мертвой"¦
¦полости по 5.3.1.5.                                                      ¦
---------------------------------------------------------------------------

Таблица Б.9.1

Параметры "мертвой" полости
с приемно-раздаточным устройством (ПРУ)

---------------------------------------------------------------------------
¦    Высота     ¦Расстояние h , ¦  Длина l ,  ¦  Угол фи ,   ¦Вместимость ¦
¦ установки h , ¦            с  ¦         с   ¦         2    ¦  V   , м3  ¦
¦            у  ¦   мм, ПРУ     ¦   мм, ПРУ   ¦  ...°, ПРУ   ¦   м.п      ¦
¦   мм, ПРУ     ¦  под номером  ¦ под номером ¦ под номером  ¦            ¦
¦  под номером  ¦               ¦             ¦              ¦            ¦
+---------------+---------------+-------------+--------------+            ¦
¦   1   ¦   2   ¦   1   ¦   2   ¦  1   ¦  2   ¦  1   ¦   2   ¦            ¦
+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+------------+
¦   1   ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦   8   ¦     9      ¦
+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+------------+
¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦       ¦            ¦
+-------+-------+-------+-------+------+------+------+-------+------------+
¦    Примечание. Число  граф  в  зависимости  от числа приемно-раздаточных¦
¦устройств может быть увеличено.                                          ¦
---------------------------------------------------------------------------

Таблица Б.9.2

Параметры местных неровностей (хлопунов)

---------------------------------------------------------------------------
¦                                 Хлопун                                  ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦        Длина l         ¦       Ширина b        ¦        Высота h        ¦
¦               х        ¦               х       ¦                х       ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦                        ¦                       ¦                        ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦                        ¦                       ¦                        ¦
+------------------------+-----------------------+------------------------+
¦                        ¦                       ¦                        ¦
-------------------------+-----------------------+-------------------------

Таблица Б.10

Неровности днища

В миллиметрах
---------------------------------------------------------------------------
¦ Номер ¦Номер¦       Отсчет по рейке при установлении ее в точках        ¦
¦радиуса¦изме-¦                концентрической окружности                 ¦
¦       ¦рения+-----------------------------------------------------------+
¦       ¦     ¦  0  ¦  I  ¦ II  ¦ III  ¦  IV  ¦  V   ¦  VI  ¦ VII  ¦ VIII ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦   1   ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦   1   ¦  1  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦       +-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦       ¦  2  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦   2   ¦  1  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦       +-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦       ¦  2  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦   3   ¦  1  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦       +-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦       ¦  2  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦   4   ¦  1  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦       +-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦       ¦  2  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦   5   ¦  1  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦       +-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦       ¦  2  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦   6   ¦  1  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦       +-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦       ¦  2  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦   7   ¦  1  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦       +-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦       ¦  2  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦  24   ¦  1  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦       +-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦       ¦  2  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+------+
¦    Примечания. 1. Четные номера строк (графа  2)  заполняют  только  при¦
¦наличии центральной трубы.                                               ¦
¦    2. При наличии центральной трубы вносят (графа  3)  показания  рейки,¦
¦устанавливаемой в точках  пересечения радиусов и образующих   центральной¦
¦трубы.                                                                   ¦
¦    3. При отсутствии центральной трубы вносят (графа 3) значение b .    ¦
¦                                                                   0     ¦
---------------------------------------------------------------------------

Таблица Б.11

Высота превышения точки касания днища грузом рулетки
и диаметр центральной трубы

В миллиметрах
---------------------------------------------------------------------------
¦Отсчет по рейке в точке касания днища грузом  ¦Диаметр центральной трубы ¦
¦                   рулетки                    ¦                          ¦
+----------------------------------------------+                          ¦
¦    1-е измерение     ¦     2-е измерение     ¦                          ¦
+----------------------+-----------------------+--------------------------+
¦                      ¦                       ¦                          ¦
-----------------------+-----------------------+---------------------------

Таблица Б.12

Координата точки измерений уровня жидкости
и базовой высоты резервуара

В миллиметрах
---------------------------------------------------------------------------
¦        l         ¦        l         ¦        d        ¦        d        ¦
¦         1        ¦         2        ¦         н       ¦         вн      ¦
+------------------+------------------+-----------------+-----------------+
¦                  ¦                  ¦                 ¦                 ¦
-------------------+------------------+-----------------+------------------

Таблица Б.13

Базовая высота резервуара

В миллиметрах
---------------------------------------------------------------------------
¦       Точка измерения базовой высоты H        ¦     Номер измерения     ¦
¦                                       б       +-------------------------+
¦                                               ¦     1      ¦     2      ¦
+-----------------------------------------------+------------+------------+
¦Риска измерительного люка                      ¦            ¦            ¦
+-----------------------------------------------+------------+------------+
¦Верхний срез измерительного люка               ¦            ¦            ¦
------------------------------------------------+------------+-------------

Таблица Б.14

Степень наклона и угол
приближенного направления наклона резервуара

---------------------------------------------------------------------------
¦   Номер точки   ¦ Отсчет по рейке ¦   Номер точки   ¦  Отсчет по рейке  ¦
¦ разбивки k от 1 ¦     l , мм      ¦  разбивки k от  ¦      l , мм       ¦
¦     до m/2      ¦      k          ¦ (m/2 + l) до m  ¦       k           ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦        1        ¦        2        ¦        3        ¦         4         ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦        1        ¦        l        ¦     m/2 + l     ¦         l         ¦
¦                 ¦         1       ¦                 ¦          (m/2 + 1)¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦        1        ¦        2        ¦        3        ¦         4         ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦        2        ¦        l        ¦     m/2 + 2     ¦         l         ¦
¦                 ¦         2       ¦                 ¦          (m/2 + 2)¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦        3        ¦        l        ¦     m/2 + 3     ¦         l         ¦
¦                 ¦         3       ¦                 ¦          (m/2 + 3)¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       ...       ¦       ...       ¦       ...       ¦                   ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦       m/2       ¦        l        ¦        m        ¦         l         ¦
¦                 ¦         (m/2)   ¦                 ¦          m        ¦
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
¦    Примечания. 1.  k (графы 1, 3) -  номер   разбивки  длины  окружности¦
¦первого пояса резервуара, выбирают из ряда: 1, 2, 3, ..., m.             ¦
¦    2. l  (графы 2, 4) - отсчеты по рейке в точках разбивки k.           ¦
¦        k                                                                ¦
---------------------------------------------------------------------------

Таблица Б.14.1

Степень наклона и угол
уточненного направления наклона резервуара

---------------------------------------------------------------------------
¦Значение угла ¦ Показание рейки по  ¦Значение угла ¦ Показание рейки по  ¦
¦    n  при    ¦ правой разбивке l , ¦    n  при    ¦ правой разбивке l , ¦
¦     2        ¦                  п  ¦     2        ¦                  л  ¦
¦   N  = ...   ¦         мм          ¦   N  = ...   ¦         мм          ¦
¦    п         +---------------------+    л         +---------------------+
¦              ¦    l'    ¦    l"    ¦              ¦    l'    ¦    l"    ¦
¦              ¦     п    ¦     п    ¦              ¦     л    ¦     л    ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦      1       ¦    2     ¦    3     ¦      4       ¦    5     ¦    6     ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -1°      ¦          ¦          ¦     +1°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -2°      ¦          ¦          ¦     +2°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -3°      ¦          ¦          ¦     +3°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -4°      ¦          ¦          ¦     +4°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -5°      ¦          ¦          ¦     +5°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -6°      ¦          ¦          ¦     +6°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -7°      ¦          ¦          ¦     +7°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -8°      ¦          ¦          ¦     +8°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -9°      ¦          ¦          ¦     +9°      ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -10°     ¦          ¦          ¦     +10°     ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -11°     ¦          ¦          ¦     +11°     ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -12°     ¦          ¦          ¦     +12°     ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -13°     ¦          ¦          ¦     +13°     ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦     -14°     ¦          ¦          ¦     +14°     ¦          ¦          ¦
+--------------+----------+----------+--------------+----------+----------+
¦    Примечания. 1. В графах 1, 4 вносят  числа  разбивок N , N  (например¦
¦                                                          п   л          ¦
¦N  = 17).                                                                ¦
¦ п                                                                       ¦
¦    2. l', l" (графы 2, 3) - показания рейки  по  правым  противоположным¦
¦        п   п                                                            ¦
¦разбивкам.                                                               ¦
¦    3. l', l" (графы 5, 6) - показания  рейки  по  левым  противоположным¦
¦        л   л                                                            ¦
¦разбивкам.                                                               ¦
---------------------------------------------------------------------------

Таблица Б.15

Плавающее покрытие

---------------------------------------------------------------------------
¦ Масса m , кг  ¦Диаметр D , мм ¦     Расстояние от днища резервуара      ¦
¦        п      ¦         п     ¦        при крайнем положении, мм        ¦
¦               ¦               +-----------------------------------------+
¦               ¦               ¦      нижнем h      ¦     верхнем h'     ¦
¦               ¦               ¦              п     ¦              п     ¦
+---------------+---------------+--------------------+--------------------+
¦       1       ¦       2       ¦         3          ¦         4          ¦
+---------------+---------------+--------------------+--------------------+
¦               ¦               ¦                    ¦                    ¦
+---------------+---------------+--------------------+--------------------+
¦               ¦               ¦                    ¦                    ¦
----------------+---------------+--------------------+---------------------

Окончание таблицы Б.15

---------------------------------------------------------------------------
¦    Диаметр    ¦     Параметры опоры     ¦    Уровень    ¦Объем жидкости ¦
¦ отверстия, мм ¦                         ¦  жидкости в   ¦   в момент    ¦
+---------------+-------------------------+момент всплытия¦ всплытия V   ,¦
¦  D  ¦  D  ¦ D ¦Диаметр,¦Число, ¦Высота, ¦   H   , мм    ¦           всп ¦
¦   1 ¦   2 ¦  3¦   мм   ¦  шт.  ¦   мм   ¦    всп        ¦      м3       ¦
+-----+-----+---+--------+-------+--------+---------------+---------------+
¦  5  ¦  6  ¦ 7 ¦   8    ¦   9   ¦   10   ¦      11       ¦      12       ¦
+-----+-----+---+--------+-------+--------+---------------+---------------+
¦     ¦     ¦   ¦        ¦       ¦        ¦               ¦               ¦
+-----+-----+---+--------+-------+--------+---------------+---------------+
¦    Примечания. 1.  Если опоры  плавающего  покрытия  приварены  к  днищу¦
¦резервуара, то их относят к числу внутренних деталей.                    ¦
¦    2. Графы 11 и 12 заполняют только при применении объемного метода.   ¦
---------------------------------------------------------------------------

Таблица Б.16

Высота газового пространства в плавающей крыше

В миллиметрах
---------------------------------------------------------------------------
¦                                                 п   ¦                   ¦
¦   Точка измерения высоты газового пространства h    ¦  Номер измерения  ¦
¦                                                 г   +-------------------+
¦                                                     ¦    1    ¦    2    ¦
+-----------------------------------------------------+---------+---------+
¦Риска измерительного люка                            ¦         ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+---------+---------+
¦Верхний срез измерительного люка                     ¦         ¦         ¦
------------------------------------------------------+---------+----------

Должности           Подписи и оттиски              Инициалы, фамилии
поверительного клейма,
печатей (штампов)
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