Форма рабочего журнала испытаний арматуры трубопроводной (рекомендуемая)
Приложение Е к ГОСТу Р 53402-2009. Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний (рекомендуемое)

Таблица Е.1

                                Журнал испытаний

Арматура ___________________________________________ DN _____, PN _____
Дата проведения испытаний
начало "___" __________ 20  г.        окончание "___" __________ 20  г.

----------------------------------------------------------------------------------
¦  Виды контроля и   ¦   Приемочный    ¦Испыта-¦Давле-¦Время ¦Факти-¦Ре-  ¦Под-  ¦
¦     испытаний      ¦    критерий     ¦тельная¦ние,  ¦испы- ¦ческое¦зуль-¦пись  ¦
¦                    ¦                 ¦среда  ¦МПа   ¦таний,¦значе-¦тат  ¦ответ-¦
¦                    ¦                 ¦       ¦      ¦мин   ¦ние   ¦испы-¦ствен-¦
¦                    ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦пара- ¦таний¦ного  ¦
¦                    ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦метра ¦     ¦лица  ¦
+--------------------+-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ Прочность материала¦ Отсутствие      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦корпусных деталей   ¦механических     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦и сварных швов      ¦разрушений и     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    ¦видимых          ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    ¦остаточных       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    ¦деформаций       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
+--------------------+-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ Плотность материала¦ Отсутствие      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦корпусных деталей   ¦"потения" металла¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦и сварных швов      ¦и утечек         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
+--------------------+-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ Герметичность      ¦ Отсутствие      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦относительно внешней¦утечек           ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦среды по уплотнению ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦подвижных соединений¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
+--------------------+-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ Герметичность      ¦ Отсутствие      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦относительно внешней¦утечек           ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦среды по уплотнению ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦неподвижных         ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦соединений          ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
+--------------------+-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ Герметичность      ¦ Соответствие КД ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦затвора             ¦(ТУ)             ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
+--------------------+-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ Проверка           ¦ Перемещение     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦функционирования    ¦плавное без      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    ¦рывков и заеданий¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
+--------------------+-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ Наработка циклов   ¦ Соответствие КД ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    ¦(ТУ)             ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
+--------------------+-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ Контроль арматуры  ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦в сборе с           ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦электроприводом:    ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦ - перемещение на   ¦ Перемещение     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦полный ход ЗЭл (РЭл)¦плавное без      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    ¦рывков и заеданий¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    +-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ - время совершения ¦ Соответствие КД ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦полного хода        ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    +-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ - настройка        ¦ Соответствие КД,¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦конечных и моментных¦срабатывание     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦выключателей        ¦четкое и         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    ¦стабильное       ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    +-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ - фактический ход  ¦ Соответствие КД ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦(угол открытия) ЗЭл ¦(ТУ)             ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦(РЭл)               ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    +-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ - настройка        ¦ Соответствие КД ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦указателя положения ¦(ТУ)             ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦ЗЭл (РЭл)           ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
+--------------------+-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ Контроль регулирую-¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦щей арматуры в сборе¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦с ПИМ:              ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦ - диапазон измене- ¦ Соответствие КД ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦ния управляющего    ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦давления P          ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦          упр       +-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ - перемещение      ¦ Перемещение     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦на полный ход РЭл   ¦плавное без      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    ¦рывков и заеданий¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    +-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ - ход РЭл          ¦ Соответствие КД ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦                    +-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ - значение         ¦ Соответствие КД ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
¦нечувствительности  ¦(ТУ)             ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
+--------------------+-----------------+-------+------+------+------+-----+------+
¦ Прочие параметры   ¦                 ¦       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
---------------------+-----------------+-------+------+------+------+-----+-------
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