Форма разрешения на производство инженерно-геологических работ

Приложение 4 
к Регламенту 
работы службы геолого-геодезического 
надзора города Москвы

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
        --------
¦ Герб ¦
¦Москвы¦
¦      ¦
--------

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Комитет по архитектуре
и градостроительству
ГЕОНАДЗОР
города Москвы
г. Москва, 125040,
Ленинградский проспект, 11
Тел. 257-46-97
__________________________________________________________________
(наименование организации)
разрешено проведение инженерно-геологических работ в срок до _____
года в районе _________________________________.

Состав работ приведен в таблице:

------------------------------------------------------------------
¦N    ¦Наименование работ          ¦Ед.   ¦Объем    ¦Примечание  ¦
¦п/п  ¦                            ¦изм.  ¦работ    ¦            ¦
+-----+----------------------------+------+---------+------------+
¦1    ¦                            ¦      ¦         ¦            ¦
------+----------------------------+------+---------+-------------

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:
- СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", Минстрой России, Москва, 1997;
- СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". Госстрой, Москва, 1995.
- СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства", Госстрой России. Москва, 1997;
- СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства". Госстрой России, Москва, 1997 (вынос в натуру и привязка инженерно-геологических выработок);
- МГСН 2.07-01 "Основания, фундаменты и подземные сооружения". Правительство Москвы, Москва, 2003.
2. По окончании производства работ в Геонадзор города Москвы должны быть представлены:
- технический отчет (заключение) с приложениями, 3 экз.;
- акт внутриведомственной приемки работ, подписанный руководителем организации, 1 экз.;
- топографический план масштаба 1:500 (должен быть приложен к каждому экземпляру отчета). На плане должны быть отображены габариты проектируемых сооружений, результаты выполненных полевых работ (горные выработки и точки проведения опытных работ), использовавшиеся фондовые материалы.
План должен содержать штамп, в котором указываются должности, фамилии и подписи исполнителей, печать организации;
- каталог координат и высот горных выработок, литологические колонки скважин в виде файла Microsoft Exel установленного образца, 1 экз.
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