Форма состава бетонной смеси. Форма № Д-26
Приложение Б к ОДМ 218.3.015-2011

ФОРМА СОСТАВА БЕТОННОЙ СМЕСИ
Форма Д-26

     "СОГЛАСОВАНО"                                      "УТВЕРЖДАЮ"
"____" __________ 20__ г.                      "____" _____________ 20__ г.
Главный инженер _____________
(наименование
организации)

________________ ______________            ________________ _______________
(подпись)       (Ф.И.О.)                   (подпись)        (Ф.И.О.)

Состав
бетонной смеси
для устройства ________________________________________
(покрытия, основания)
на автомобильной дороге ___________________ с ПК ______ до ПК _______

I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. ПРОЕКТНЫЕ СВОЙСТВА БЕТОНА

Класс (марка) по прочности при сжатии
_____________________________________
Класс (марка) по прочности на растяжение при изгибе _______________________
Марка по удобоукладываемости ______________________________________________
Марка по морозостойкости, F (ГОСТ 10060.2-95) _____________________________
Наибольшая крупность щебня (гравия), мм ___________________________________

2. МАТЕРИАЛЫ

ЦЕМЕНТ ГОСТ 10178-85
Предприятие-изготовитель __________________________________________________
Активность цемента, МПа
Истинная плотность, г/куб. см
Насыпная плотность, кг/куб. м

ПЕСОК ГОСТ 8736-93
Предприятие (карьер)-изготовитель _________________________________________
Модуль крупности
Истинная плотность, г/куб. см
Насыпная плотность, кг/куб. м
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %

ЩЕБЕНЬ ГОСТ 8267-93
Предприятие (карьер)-изготовитель _________________________________________
Размер фракции, мм
Истинная плотность, г/куб. см
Насыпная плотность, кг/куб. м
Пустотность, % по объему
Средняя плотность, г/куб. см
Марка по прочности
Марка по морозостойкости
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %

ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ:

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДБОРА СОСТАВА

Водоцементное отношение В/Ц _______________________________________________
Коэффициент раздвижки зерен щебня _________________________________________
Коэффициент выхода ________________________________________________________

III. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 1 КУБ. М/КГ

ЩЕБЕНЬ ____________________________________________________________________
ПЕСОК _____________________________________________________________________
ЦЕМЕНТ ____________________________________________________________________
ВОДА ______________________________________________________________________
ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ_________________________________________________________

IV. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕТОННОЙ СМЕСИ

Удобоукладываемость:
осадка конуса, см ________________________________________________________
жесткость, с _____________________________________________________________
Объем вовлеченного воздуха, % _____________________________________________
Средняя плотность, кг/куб. м ______________________________________________
Предел прочности при сжатии образцов, МПа, в возрасте:
7 сут. ___________________________________________________________________
28 сут. __________________________________________________________________
Предел прочности на растяжение при изгибе образцов, МПа,
в возрасте 28 сут. ________________________________________________________
Морозостойкость ___________________________________________________________

Начальник лаборатории       ___________________          __________________
(подпись)                    (Ф.И.О.)
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