Форма журнала анализа консистентных смазок и технических жидкостей
Приложение N 8 
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(образец)

ФОРМА ЖУРНАЛА АНАЛИЗА КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОК И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ Резервуар (партия) N _______
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T
¦Номер  ¦Наимено-¦Дата из- ¦Наимено-¦Дата ¦Внешний¦Цвет ¦Темпе-¦Плот- ¦Пока- ¦Массо-¦Массо-¦Массо-¦   Вязкость, ¦      Фракционные данные        ¦Кре-   ¦Кислот-¦Темпе- ¦Темпе-¦Содер-¦
¦по жур-¦вание   ¦готовле- ¦вание   ¦окон-¦  вид, ¦и    ¦ратура¦ность ¦затель¦вая   ¦вая   ¦вая   ¦    мм2/с    +--------------------------------+пость  ¦ность  ¦ратура ¦ратура¦жание ¦
¦налу   ¦нефте-  ¦ния (пос-¦органи- ¦чания¦ запах ¦проз-¦капле-¦(пене-¦пре-  ¦доля  ¦доля  ¦доля  +-------------+Начало ¦Фрак-  ¦Остаток,¦Потери,¦спирта,¦(кис-  ¦засты- ¦вспыш-¦динат-¦
¦регис- ¦продукта¦тупления)¦зации,  ¦ана- ¦       ¦рач- ¦паде- ¦тра-  ¦ломле-¦меха- ¦водо- ¦воды, ¦ При  ¦При 20¦пере-  ¦ция,   ¦выкипаю-¦  %    ¦%      ¦лотное ¦вания  ¦ки в  ¦рий   ¦
¦трации ¦(марка  ¦и откуда ¦прово-  ¦лиза ¦       ¦ность¦ния,  ¦ция), ¦ния   ¦ничес-¦раст- ¦%     ¦  50  ¦ (0)  ¦гонки  ¦выкипа-¦щий выше¦       ¦       ¦число),¦(нача- ¦откры-¦фосфа-¦
¦и проб ¦по ГОСТ,¦поступил ¦дившей  ¦     ¦       ¦     ¦град. ¦г/см3 ¦      ¦ких   ¦вори- ¦      ¦(100) ¦град. ¦(темпе-¦ющая до¦150     ¦       ¦       ¦мг КОН ¦ла     ¦том   ¦та,   ¦
¦       ¦ТУ)     ¦продукт  ¦анализ  ¦     ¦       ¦     ¦C     ¦      ¦      ¦приме-¦мых   ¦      ¦град. ¦С     ¦ратура ¦150    ¦град. C,¦       ¦       ¦на 100 ¦крис-  ¦тигле,¦г/литр¦
¦       ¦        ¦(из како-¦        ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦      ¦сей, %¦кислот¦      ¦С     ¦      ¦кипе-  ¦град.  ¦% (конец¦       ¦       ¦см3    ¦талли- ¦град. ¦      ¦
¦       ¦        ¦го резер-¦        ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦и ще- ¦      ¦      ¦      ¦ния),  ¦С, %   ¦кипения,¦       ¦       ¦(мг КОН¦зации),¦C     ¦      ¦
¦       ¦        ¦вуара пе-¦        ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦лочей ¦      ¦      ¦      ¦град.  ¦       ¦град.   ¦       ¦       ¦на 1 г)¦град.  ¦      ¦      ¦
¦       ¦        ¦рекачан) ¦        ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦С      ¦       ¦C)      ¦       ¦       ¦       ¦C      ¦      ¦      ¦
+-------+--------+---------+--------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦   1   ¦    2   ¦    3    ¦    4   ¦  5  ¦   6   ¦  7  ¦   8  ¦   9  ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦  14  ¦  15  ¦  16   ¦   17  ¦   18   ¦   19  ¦   20  ¦  21   ¦  22   ¦  23  ¦  24  ¦
+-------+--------+---------+--------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+
¦       ¦        ¦         ¦        ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦
--------+--------+---------+--------+-----+-------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+

T--------------------------------------------------------------------------------------------
¦Содер-¦Содер-¦Содержа-¦Содер- ¦Содер-¦Водо-  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦Заклю-¦Отметка ¦
¦жание ¦жание ¦ние мо- ¦жание  ¦жание ¦родный ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦чение ¦о полном¦
¦дикст-¦хло-  ¦либдено-¦свобод-¦сво-  ¦пока-  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦о ка- ¦израсхо-¦
¦рина, ¦ридов,¦вокисло-¦ных ор-¦бодной¦затель,¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦чест- ¦довании ¦
¦%     ¦%     ¦го нат- ¦гани-  ¦щело- ¦ед. рН ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ва    ¦нефте-  ¦
¦      ¦(сме- ¦рия, %  ¦ческих ¦чи, % ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦нефте-¦продукта¦
¦      ¦шивае-¦(раство-¦кислот,¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦про-  ¦(дата   ¦
¦      ¦мость ¦римость ¦%      ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦дукта ¦отгруз- ¦
¦      ¦с во- ¦в топ-  ¦       ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ки, ког-¦
¦      ¦дой)  ¦ливе)   ¦       ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦да и ку-¦
¦      ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦да пере-¦
¦      ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦качан,  ¦
¦      ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦дата за-¦
¦      ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦чистки) ¦
+------+------+--------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+--------+
¦  25  ¦  26  ¦   27   ¦   28  ¦  29  ¦  30   ¦ 31  ¦ 32  ¦ 33  ¦ 34  ¦ 35  ¦  36  ¦  37    ¦
+------+------+--------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+--------+
¦      ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
+------+------+--------+-------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------
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