# Форма журнала наблюдений сводной ведомости уровней воды в пьезометрах. Форма № 5

Приложение N 10 к Правилам безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов

Форма N 5   
(Сводная ведомость уровней   
воды в пьезометрах)

-----------------------------------------------------------------------

¦Дата ¦Отметка¦ Нумерация пьезометров по створам наблюдений ¦

¦заме-¦уровня +-------------------------------------------------------+

¦ра ¦воды в ¦ Створ 1, ПК... ¦ Створ 2, ПК... ¦

¦ ¦пруду, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ м ¦ ¦ ¦

+-----+-------+---------------------------+---------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+-----+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------

Примечания. 1. Количество граф для каждого створа принимается равным количеству пьезометров, предусмотренных проектом.

2. Ведомость заполняется по данным формы 4.

3. В каждом створе номера пьезометров вносятся в таблицу последовательно, начиная с нижнего бьефа сооружения.

Источник - Постановление Госгортехнадзора России от 28.01.2002 № 6

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/forma\_zhurnala\_nablyudenij\_svodnoj\_vedomosti\_urovnej\_vody\_v\_pezometrax\_forma\_n\_5.htm](https://порядокправа.рф/forma_zhurnala_nablyudenij_svodnoj_vedomosti_urovnej_vody_v_pezometrax_forma_n_5.htm)